	



	


	
	


	
	



Введение

Разработка генерального плана сельского поселения Старотуймазинский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан выполнена на основании:

- муниципального контракта, заключенного между ООО Инженерно-Технической Компанией «ВЕГА» и Администрацией муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан;
- технического задания на выполнение генеральных планов территорий сельских поселений муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан;

- «Градостроительного кодекса РФ» №190-ФЗ,
- федеральной инструкции «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития сельского поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, проектирования и строительства.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности  и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения с выявлением его ресурсных возможностей.

В проекте генерального плана максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и рекреационная структуры поселения, наличие памятников историко-культурного наследия. Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания, проведен анализ демографических процессов, возможного увеличения численности населения за счет внешней миграции и естественного прироста.
Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г.;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации №136-ФЗ 25 октября 2001 года;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Цифровая картографическая основа (ЦКО) населенных пунктов: с.Старые Туймазы, д.Горный, д.Кызыл-Буляк, д.Карат-Тамак, д.Раевка Старотуймазинского сельсовета Туймазинского района Республики Башкортостан выполнена ООО Инженерно-Технической Компанией «ВЕГА» в 2015 году.

Проект рассчитан на расчетный срок до 2035 года.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Генеральный план определяет территориальное развитие сельского поселения на ближайший период (до 2035г.).

Главная цель проекта генерального плана сельского поселения – пространственная организация среды методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов (групп индивидуальных жилых домов), рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.
Основные задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет и определение условий их решения;

- определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие сельского поселения;

- разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

- определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

- создание электронного генерального плана в качестве ресурса информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на расчетный срок – 2035 год.
2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
2.1.АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, при этом учитывались сложившиеся природно-ландшафтное окружение и транспортные связи, а также автомобильные дороги межмуниципального и местного значения.

Комплексный градостроительный анализ территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и с учетом пожеланий местных органов управления позволил выявить на территории населенных пунктов и прилегающих к ним участках ряд площадок, пригодных для освоения.

Проектом генерального плана градостроительного развития сельского поселения предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории с компактной селитебной зоной и  упорядоченной  производственной  зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для  нового  строительства;

- создание  зон  комфортного отдыха;

- экологический подход при решении планировочных задач, обеспечение экологически безопасного развития территории.

Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территорий населенных пунктов, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственных, транспортных, зон инженерных сооружений, зон перспективного градостроительного развития, сельскохозяйственного использования и других.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития сельского поселения на расчётный срок (до 2035г.).
Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

При разработке генерального плана сельского поселения намечены следующие мероприятия:
- развитие с.Старые Туймазы в качестве административного центра района;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование функционального зонирования населенных пунктов;
- формирование общественных центров и подцентров;

- организация зон отдыха;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населенных пунктов;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие производственных зон.

Прогноз жилищного фонда составлен с учетом обеспечения комфортности проживания населения и увеличения средней жилищной обеспеченности на расчетный срок до 30 м2 общей площади на 1 человека (до 2035 г.). Развитие сельского поселения планируется за счет механического прироста населения на расчетный срок.
Развитие селитебной территории населенных пунктов предусмотрено в двух направлениях: 

- максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием;

- застройка проектируемых жилых кварталов индивидуальными жилыми домами;

- реконструкция существующих объектов обслуживания, размещение на проектируемом участке подцентров обслуживания с целью обеспечения полного комплекса услуг в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», 2008г.

Село Старые Туймазы – административный центр сельского поселения Старотуймазинский сельсовет. Село расположено в центральной части  территории сельского поселения, в 9 км от районного центра г.Туймазы, в 9 км от ближайшей ж/д станции Туймазы. Население – 1462 человека.

По северо-западной окраине села проходит автомобильная дорога межмуниципального значения: Туймазы-Октябрьский.

Автомобильные дороги местного значения проходят: с северо-востока - а/д межмуниципального значения Туймазы-Октябрьский-Гафурово, с запада- Старые Туймазы-Бахчисарай,  с юга – Старые Туймазы-Карат-Тамак.

Территория села ограничена водоохраной зоной от небольших прудов. С запада и востока территория села ограничена санитарно-защитной зоной от промышленных объектов.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,10 га на участках, благоприятных для строительства, в северо-восточном направлении от существующих границ села. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрена организация рекреационной зоны:  около пруда  по ул.Рабочей и возле школы, с размещением спортивных площадок.

Деревня Горный расположена в 2 км, северо-западнее, от административного центра сельского поселения с.Старые Туймазы. Население – 324 человека.

По восточной окраине деревни проходит автомобильная дорога местного значения- Старые Туймазы-Бахчисарай.

С южной части территория деревни ограничена санитарно-защитной зоной от промышленных объектов.

Согласно данным администрации сельского поселения Старотуймазинский сельсовет расширение в данной деревне не требуется.

Деревня Кызыл-Буляк расположена в 3 км, северо-западнее, от административного центра сельского поселения с.Старые Туймазы. Население – 99 человек.

Автомобильные дороги местного значения проходят: с северо-востока – Кызыл-Буляк-Раевка, с юго-запада – Старые Туймазы-Бахчисарай.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,10 га на участках, благоприятных для строительства, в западной части деревни. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрена организация рекреационной зоны в западной части деревни, с размещением спортивных площадок.

Деревня Карат-Тамак расположена в 4 км, юго-восточнее, от административного центра сельского поселения с.Старые Туймазы. Население – 80 человек.

Автомобильные дороги местного значения проходят: с северо-запада – Старые Туймазы- Карат-Тамак, с юго-запада- Карат-Тамак-Каран-Бишинды.

С северо-запада и юго-востока территория деревни ограничена водоохраной зоной от небольших прудов.

Согласно данным администрации сельского поселения Старотуймазинский сельсовет расширение в данной деревне не требуется.

Деревня Раевка расположена в 4 км, севернее, от административного центра сельского поселения с.Старые Туймазы. Население – 99 человек.

Автомобильные дороги местного значения проходят: с запада-Кызыл-Буляк-Раевка, с юго-востока- а/д межмуниципального значения Туймазы-Октябрьский-Ильчимбетово.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,10 га на участках, благоприятных для строительства, в южной части деревни. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрена организация рекреационной зоны в центральной части деревни, вдоль небольших прудов.

2.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Основной составляющей документа территориального планирования - генерального плана сельского поселения Старотуймазинский сельсовет - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основные цели функционального зонирования:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно - строительной стратегии развития поселения.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;
- проектная планировочная организация территории муниципального образования.                                                                                                                                                                        
Функциональное зонирование сельского поселения Старотуймазинский сельсовет: 

- предусматривает увеличение площади селитебной  и, возможно, производственной зон, и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды; 

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;
- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории сельского поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;
- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории жилищного строительства во всех населенных пунктах. 
Вторая группа функциональных зон – зоны сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции. Для Туймазинского района, и, в частности, для сельского поселения Старотуймазинский сельсовет, они незначительны, расположены за границей населенных пунктов на территориях поселения, свободных от застройки, лесонасаждений и  водных объектов.
В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, защитными полосами лесных насаждений, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон – зоны с особыми условиями использования территорий включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в них промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту. В составе группы выделены следующие зоны:

- зоны рекреационного использования;

- охраняемые природные ландшафты;

- зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- водные объекты с охранными зонами;
- различные зоны планировочных ограничений.
Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми документами. 

 Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

1) санитарно-защитные зоны;

2) санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

3) зоны охраны объектов культурного наследия;

4) водоохранные зоны;

5) зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

6) зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;
7) зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Баланс земель населенных пунктов по функциональным  зонам
(на расчетный срок)
Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая застройка

ОД – земли общественно-деловой зоны общего пользования

ПК – производственно-коммунальная зона

У – улицы, дороги, проезды

К – кладбища

В – водная поверхность

З –  зеленые насаждения общего пользования и прочие территории 
табл. №1
	№ 

п/п
	Населенные
пункты
	Площадь терр.,га сущ/р.с
	Функциональные зоны (проект.), га

	
	
	
	Ж
	ОД
	ПК
	У
	З
	К
	В

	1
	с.Старые Туймазы
	206,0
	131,9
	3,2
	-
	9,0
	59,3
	1,6
	1,0

	
	
	266,8
	145,8
	4,0
	6,8
	13,8
	92,9
	2,2
	1,3

	2
	д.Горный
	31,6
	20,9
	0,1
	-
	2,2
	8,4
	-
	-

	
	
	31,6
	20,9
	0,1
	-
	2,2
	8,4
	-
	-

	3
	д.Кызыл-Буляк
	22,7
	15,3
	0,1
	-
	0,9
	6,2
	0,2
	-

	
	
	23,3
	16,1
	0,2
	-
	0,9
	5,7
	0,4
	-

	4
	д.Карат-Тамак
	25,0
	18,6
	-
	0,9
	0,5
	5,0
	-
	-

	
	
	25,0
	18,6
	-
	0,9
	0,5
	5,0
	-
	-

	5
	д.Раевка
	18,5
	9,6
	-
	-
	1,0
	7,3
	-
	0,6

	
	
	18,5
	10,0
	-
	-
	1,6
	6,0
	-
	0,9

	
	Итого
	303,8

100%
	196,3

64,6%
	3,4

1,1%
	0,9

0,3%
	13,6

4,5%
	86,2

28,4%
	1,8

0,6%
	1,6

0,5%

	
	
	365,2
100%
	211,4
57,9%
	4,3
1,2%
	7,7
2,1%
	19,0
5,2%
	118,0
32,3%
	2,6
0,7%
	2,2
0,6%


       Баланс использования территорий
Проектом предлагаются изменения в балансе, связанные с изъятием для следующих целей:

1) для создания площадок нового градостроительного освоения;

2) для строительства учреждений рекреации и туризма;

3) под строительство новых автомобильных дорог;

4) под учреждения обслуживания вне населенных пунктов.
С учетом вышеизложенного баланс земель выглядит следующим образом:
Баланс территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет
по категориям  земель

                   табл. №2
	№                п.п.
	Показатели
	Единица

измерения
	Современное   состояние на 2015 г.
	На расчетный

срок 2035г.

	
	Общая площадь земель сельского поселения Старотуймазинский сельсовет в административных границах
	га
	5971,5
	5971,5

	
	в том числе по категориям:
	
	
	

	1
	Земель лесного фонда:
	га
	2324,5
	2324,5

	2
	Земель водного фонда
	га
	35,2
	35,2

	3
	Земель сельскохозяйственного

назначения
	га
	3188,1
	3118,4

	4
	Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны
	га
	87,3
	94,4

	5
	Земель транспорта
	км
	30,3
	30,3

	6
	Земель населенных пунктов, в т.ч.:
	га
	303,8
	365,2

	
	жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки
	га
	196,3
	211,4

	
	общественно-деловых зон
	га
	3,4
	4,3

	
	производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	14,5
	26,7

	
	рекреационных зон
	га
	86,2
	118,0

	
	земель специального назначения
	га
	1,8
	2,6

	7
	Земель специального назначения
	га
	2,3
	3,5


Баланс территорий, с изменениями в следующих категориях:

табл.№3
	Категория земель 

на 2015 год
	Площадь перевода,

га
	Категория земель, в которую планируется осуществить перевод

	Земли сельскохозяйственного назначения 
	61,4
	Земли населенных пунктов

	
	7,1
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи

	
	0,06
	Земли специального назначения

	
	1,14
	Земли специального назначения

	ИТОГО
	69,7
	


Кадастровая оценка

Проектом предусматривается расширение границ с.Старые Туймазы и д.Карат-Тамак за счет земель сельскохозяйственного назначения. Использование земельных участков планируется в целях  индивидуального жилищного строительства.
табл. №4
	Перечень переводимых 

зем. участков
	Площадь проектируемого участка, га
	Категория перевода
	Кадастровая стоимость 1 м2 земел.

участка, руб.
	Форма собственности
	Вид использования

(наст.)
	Вид использования

(проект.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	с.Старые Туймазы

	02:46:000000:1464
	3,6
	Земли населенных пунктов
	3,4
	Нет данных
	пашни
	Малоэт.

стр-во

	02:46:000000:817
	2,8
	-//-
	3,4
	-//-
	-//-
	-//-

	02:46:000000:846
	4,1
	-//-
	5,4
	-//-
	-//-
	-//-

	02:46:080311:25
	2,6
	-//-
	2,38
	-//-
	-//-
	-//-

	02:46:080311:400
	1,6
	-//-
	5,36
	-//-
	-//-
	-//-

	02:46:080311:58
	0,9
	-//-
	5,36
	-//-
	-//-
	-//-

	02:46:080311:43
	9,3
	-//-
	5,36
	-//-
	-//-
	-//-

	02:46:080311:309
	2,4
	-//-
	3,4
	-//-
	-//-
	-//-

	02:46:080311:39
	1,8
	-//-
	5,36
	-//-
	-//-
	-//-

	02:46:080311:61
	1,4
	-//-
	2,38
	-//-
	-//-
	-//-

	02:46:080311:401
	7,2
	-//-
	5,36
	-//-
	-//-
	-//-

	02:46:080311:402
	3,7
	-//-
	3,4
	-//-
	-//-
	-//-

	02:46:080311:41
	1,2
	-//-
	5,36
	-//-
	-//-
	-//-

	02:46:080311:413
	0,7
	-//-
	5,36
	-//-
	-//-
	-//-

	02:46:080311:310
	0,7
	-//-
	2,38
	-//-
	-//-
	-//-

	02:46:080311:50
	16,8
	-//-
	3,4
	-//-
	-//-
	-//-

	Итого:
	60,8
	
	
	
	
	

	д.Кызыл-Буляк

	02:46:080203:175
	0,2
	Земли населенных пунктов
	3,4
	Нет данных
	пашни
	Малоэт.

стр-во

	02:46:000000:812
	0,4
	-//-
	3,4
	-//-
	-//-
	-//-

	Итого:
	0,6
	
	
	
	
	


- земли сельскохозяйственного назначения сократятся на 69,7 га, за счет перевода части земель в категорию земель населенных пунктов (61,4 га), в категорию земель промышленности, транспорта и связи (7,1  га), категорию земель специального назначения (1,2 га). 
Подробнее см. нижеследующую таблицу.

табл. №5
	№ кадастрового 

квартала
	Местоположение участка перевода
	Категория 

земельного 

участка на 2014 год
	Площадь 

перевода, га
	Цель 

перевода
	Площадь кадастрового  квартала, кв.м
	Кадастровая стоимость

земельного

участка, руб.
	Кадастровая стоимость 1 м2 земельного 

участка, руб./кв.м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	02:46:080206:482
	в 300 СВ от границы д.Горный
	Земли с/х назначений
	2,8
	для промышленных объектов
	40000,0
	136000,0
	3,4

	02:46:080102: 389
	В 800 м ЮВ от границы

д.Раевка
	Земли с/х назначений
	0,7
	для размещения объектов под придорожный сервис
	66502,0
	226106,8
	3,4

	02:46:000000:817
	вдоль а/д межмуниципального значения Туймазы-Октябрьский
	Земли с/х назначений
	0,3
	для строительства АГЗС
	2757107
	9374163,8
	3,4

	02:46:000000:847
	в 300 СВ от границы с.Старые Туймазы
	Земли с/х назначений
	0,06
	для строительства скотомогильника с биологической камерой
	1545374
	5254271,6
	3,4

	02:46:000000:817
	в 50 м СЗ от границы с.Старые Туймазы
	Земли с/х назначений
	3,3
	для размещения объектов под придорожный сервис
	2757107
	9374163,8
	3,4

	02:46:080206:482
	в 300 СВ от границы д.Горный
	Земли с/х назначений
	1,14
	для размещения пункта сбора и обработки отходов вторичного использования
	40000,0
	136000,0
	3,4


Функциональное зонирование территории населенных пунктов
Основными целями функционального зонирования в населенном пункте,  являются:

- установление назначений и видов использования территорий;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.
Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- рекреационная зона;

- зона особо охраняемых территорий;

- зона специального назначения.
2.2.1. Жилая зона
Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон включаются также территории, предназначенные для ведения дачного хозяйства и садоводства. 

Проектируемая зона усадебной жилой застройки - индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,10 гаразмеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).  
Градостроительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. В соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. регламентируется только плотность застройки.

Проектом предлагается сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами. Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

В результате проведенного анализа градостроительных условий развития населенных пунктов сельского поселения Старотуймазинский сельсовет были определены возможные условия их перспективного развития, выявлена общая численность трудовых резервов в составе населения, произведен расчет и технико-экономическое обоснование численности населения.
На расчетный срок строительства в населенных пунктах: с.Старые Туймазы, д.Горный, д.Кызыл-Буляк, д.Карат-Тамак,  д.Раевка будет проживать – 2537 человек. Для обеспечения их безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду определяются объемы и виды строительства.
2.2.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство
Одной из основных целей разработки генерального плана сельского поселения сельсовет является удовлетворение потребностей местного населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Общественно-деловая зона представлена существующими исторически сложившимися общественными центрами населенных пунктов и проектируемыми центрами (подцентрами) обслуживания, расположенными как в существующих жилых образованиях (селитебная территория), так и на свободной от застройки территории в проектируемых кварталах. 

 В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.
Общественно-деловая зона с.Старые Туймазы:

- Администрация СП, отделение связи, отделение банка;

- реконструируемая средняя общеобразовательная школа до 500 учащихся, в составе которой располагается  детский сад на 110 мест, музыкальная школа, спортзал общей площадью 300,0 м2, спортивные площадки до 1,3 га. На расчетный срок проектом предусматривается реконструкция спортивного зала, общей площадью - 621 м2;
- музей;

- ФАП, библиотека на 19,0/6 тыс.ед.хран./чит.мест. На расчетный срок в здании ФАП предусматривается расположить аптеку;

- сельский дом культуры на 120 мест; 

- проектируемый социально-культурный центр, в составе которого предусматриваются: клуб до 437 мест, помещения для досуга общей площадью 152 м2, предприятия бытового обслуживания на 9 рабочих мест;

- кафе «Арбат» на 60 посадочных мест;

- кафе «Вкусно да сытно» на 40 посадочных мест;

- мечеть;

- 7 магазинов товаров повседневного спроса общей торговой площадью 

917,4 м2.

Общественно-деловая зона д.Горный:

- В связи с тем, что расширение в данном населенном пункте не требуется,  объекты обслуживания предусмотрены в центе сельсовета - с.Старые Туймазы.

Общественно-деловая зона д.Кызыл-Буляк:

- проектируемый социально-культурный центр, в составе которого предусматриваются: начальная школа на 17 учащихся, ФАП, аптека, клуб на 27 мест, магазин, общей площадью 35 м2.

Общественно-деловая зона д.Карат-Тамак:
- В связи с тем, что расширение в данном населенном пункте не требуется,  объекты обслуживания предусмотрены в центе сельсовета - с.Старые Туймазы.

Общественно-деловая зона д.Раевка:

- В связи с тем, что расширение в данном населенном пункте не требуется,  объекты обслуживания предусмотрены в центе сельсовета - с.Старые Туймазы.

2.2.3. Зона рекреационного назначения
Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включает парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны:
Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения. 

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды.
В зоне общественных пространств допускается размещение объектов общественного питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему. 
Территории зеленых насаждений общего пользования включают озеленение газонов общественно-деловых центров (подцентров) и улиц населенных пунктов, прогулочных рекреационных зон в жилых кварталах, зеленых зон (скверов,  бульваров) в селитебной зоне новых жилых кварталов и групп жилых домов на расчетный срок.

Территории зеленых насаждений ограниченного пользования – насаждения при детских садах и школах, больницах, промышленных предприятиях, насаждения при жилых домах усадебной застройки. 

Зеленые насаждения специального назначения – озеленение водоохранных зон, насаждения вдоль автомобильных дорог, насаждения на кладбищах.
Функции озеленения разнообразны. Озеленение имеет большое значение в оздоровлении среды населенного пункта, в улучшении его архитектурного облика и в организации культурного обслуживания населения. Зеленые насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, являются наилучшей средой для отдыха населения и организации различных массовых мероприятий. При помощи озеленения осуществляются мероприятия по борьбе с оползневыми процессами и деградацией почв. 

Основную роль в формировании зоны отдыха для жителей населенных пунктов играет естественный ландшафт, лесные массивы, расположенные рядом с новыми площадками освоения, прибрежные зоны речек и ручьев, протекающих по территории сельского поселения.
Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение существующих, сохраняемых и проектируемых спортивных объектов (в том числе плоскостных).

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможностью заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у  населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого  интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;

-  улучшение качества  физического воспитания населения.

2.2.4. Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур
Основу планировочной организации любого сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и сооружения которой представляют для большей части трудоспособного населения сферу приложения труда. 

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды села.
Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов.

При размещении предприятий в промышленно-производственной зоне учитывается класс опасности и специфика производства. Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в отведенных промзонах населенных пунктов;

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах, а также за счет освоения новых производственных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг производственных территорий. 

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

Производственная зона рассматриваемых населенных пунктов будет формироваться на основе уже сложившихся промышленных и животноводческих предприятий.
В настоящий момент в 10 метрах, западнее, с.Старые Туймазы  располагается промышленная территория ООО «Агро-гусь» (III класс опасности, СЗЗ-300 метров). На расчетный срок проектом предусматривается закрыть территорию, в связи с тем, что не соблюдается нормативный санитарный разрыв до жилой застройки. Данная территория резервируется для объектов V класса опасности,  с зоной санитарной охраны- 50 метров.
В 50 метрах, северо-западнее, от границы с.Старые Туймазы проектом резервируется промышленная территория для объектов V класса опасности, с зоной санитарной охраны- 50 метров.

На расчетный срок в границах с.Старые Туймазы предусматриваются промышленная территория под объекты придорожного сервиса, с зоной санитарной охраны – 50 метров, V класс  опасности.

Северо-восточнее от с.Старые Туймазы располагаются тепличные хозяйства (IV класс  опасности, СЗЗ-100 метров). На расчетный срок проектом предусматривается закрыть часть теплиц, в связи с развитием населенного пункта.
В 700 метрах, юго-восточнее, от д.Раевка, проектом предусматривается промышленная территория под объекты придорожного сервиса, с зоной санитарной охраны – 50 метров, V класс  опасности.
Вдоль автомобильной дороги межмуниципального значения – Туймазы-Октябрьский, вблизи автозаправочной станции (АЗС), проектом предусматривается территория, под строительство автогазовой заправочной станции (АЗГС), для заправки грузового и  легкового автотранспорта, с зоной санитарной охраны – 100 метров, IV класс  опасности.
На расчетный срок территория свалки ликвидируется, данная территория резервируется для промышленных объектов: III,IV,V класса опасности.

Нефтяные скважины, расположенные вблизи населенных пунктов: с.Старые Туймазы, д.Горный, д.Кызыл-Буляк, д.Карат-Тамак, д.Раевка, не выдерживающие санитарный разрыв в 300 метров, проектом предусматривается закрыть.  Минимальные расстояния от устьев действующих скважин до жилых зданий – 300 метров, от устьев ликвидированных скважин до жилых зданий – 150 метров. ( подробнее смотреть в графической документации тома III , лист-1).

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

В составе зон  производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом  выделены подзоны:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию сельского поселения.
2.2.5. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. На генеральном плане выделены следующие зоны специального назначения, располагающиеся за границами населенных пунктов:

- зона объектов размещения отходов потребления;

- зона кладбищ.
Зона объектов размещения отходов потребления.

Согласно схеме территориального планирования Туймазинского района на период расчетного срока утилизация твердых коммунальных отходов на территории Старотуймазинского сельсовета будет производиться на существующем полигоне ТКО (I очередь -1,9 га, II очередь – 8,8га), который находится в 4,5 км, севернее, от г.Туймазы. Дата ввода в эксплуатацию полигона – 2005 год (I очередь). Площадь полигона -1,9 га (I очередь), 8,8 га (II очередь), вместимость- 52800 тонн, производительность-17600 тыс/год. Санитарно-защитная зона от полигона составляет 1000 метров. 
 Срок эксплуатации полигона 25 лет. Полигон ТКО включает в себя замкнутую систему удаления отходов (сбор, удаление, обезвреживание и захоронение), т.е.:

- селективный сбор отходов от населения;

- создание пунктов централизованного сбора вторичного сырья;

- извлечения вторичных ресурсов из поступающих отходов в цехе сортировки;

- централизованный сбор и обезвреживание опасных (ртутосодержащих и промасленных) отходов;

- оптимизация захоронения отходов на полигоне ТКО.

Полигон находится в хозяйственном ведении ГУП «Табигат».

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона свалки твердых коммунальных отходов составляет 1000 м. На территории сельского поселения Старотуймазинского сельсовета располагается 1 несанкционированная свалка мусора. Свалка размещена с нарушением санитарных норм и подлежит ликвидации до 2020г, территория свалки – рекультивации.

В связи с тем, что удаленность полигона ТКО от всех населенных пунктов сельского поселения Старотуймазинский сельсовет менее 35 км, строительство мусороперегрузочной станции не требуется. На расчетный срок проектом предусматривается пункт сбора и обработки отходов для вторичного использования, с последующим вывозом на полигон ТКО для обезвреживания.
По данным Государственного учреждения Туймазинский район и городской ветеринарной станции на территории сельского поселения сельсовета зарегистрированных скотомогильников (с паспортом спецобъекта) нет. На расчетный срок проектом предлагается разместить скотомогильник с биологической камерой, в 300 метрах, северо-восточнее, от границы с.Старые Туймазы. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 зона санитарной охраны скотомогильника от скотомогильника с биологическими камерами составляет 500 метров.

Устройство неконтролируемых свалок коммунальных отходов и отходов промышленных предприятий не допускается. Запрещается вывозить отходы на непредназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях. 

Зона кладбищ
В границах сельского поселения Старотуймазинский сельсовет расположено 3 действующих кладбища общей площадью 2,3 га. На расчетный срок проектом предусматривается увеличить кладбища до 2,9 га.

В с.Старые Туймазы действующее кладбище, общей площадью 1,6 га, располагается в центральной части села. На расчетный срок в северной части села проектом предусматривается новое кладбище, общей площадью - 0,6 га.

В границах д.Кызыл-Буляк действующее кладбище, площадью 0,4 га, располагается в северной части деревни.

В д.Карат-Тамак действующее кладбище  площадью 0,3 га располагается в 100 метрах, восточнее, от границы деревни.

Заполненность территорий действующих кладбищ по данным Администрации сельского поселения составляет: в с.Старые Туймазы– 70%, в д.Кызыл-Буляк -75%, в д.Карат-Тамак – 70 %.
Сельские кладбища относятся к V классу с санитарно-защитной зоной 50 метров (СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03*(новая редакция). В этой зоне не допускается размещать жилую застройку.

Территории закрытых сельских кладбищ отделяются 50-метровыми полосами зеленых насаждений как от жилой застройки, так и от проектируемых кладбищ, чем обеспечиваются нормативные санитарные разрывы от жилой застройки (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).
При размещении кладбищ учитываются следующие принципы:

- размещение за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторасположение в центре групп населенных пунктов;

- наличие резервных территорий для расширения за расчетный срок;

- уменьшение пути следования ритуальных процессий.
2.2.6. Зона сельскохозяйственного использования и назначения

К данной зоне относятся сельскохозяйственные угодья вне границ населенных пунктов (земли сельскохозяйственного назначения), сельскохозяйственные угодья в границах населенных пунктов (земли сельскохозяйственного использования).
2.2.7. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий – это охранные зоны, включающие:

- санитарно-защитные зоны, 
- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
- водоохранные зоны, 
- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 
- зоны охраняемых объектов,
- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Санитарно-защитные зоны
Санитарно-защитная зона – специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. 

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) – на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной  застройки, коллективных  или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями  качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

 В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных  средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

 Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме ограничений использования территорий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены санитарно-защитные зоны от существующих и проектируемых территорий объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.
Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом.
Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия межмуниципального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Особой категорией историко-культурного наследия является археологическое наследие, основу которого составляют объекты материальной и духовной культуры, являющиеся результатом жизнедеятельности человека, имеющие возраст более 100 лет, охрана и использование которых требует применения археологических методов.

В соответствии со ст. 36 Закона РФ «Об объектах культурного наследия…» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, все строительные работы должны предусматривать мероприятия по обеспечению сохранности данных памятников. Наиболее предпочтительным является обход данных памятников. В случае невозможности или нецелесообразности подобного обхода в соответствии  со ст.36, 40 в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия необходимо осуществление мероприятий по обеспечению их сохранности. Согласно ст.40 ФЗ под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов. 

Одной из составляющих этих мероприятий является проведение археологических разведок с целью оценки состояния выявленных и выявления новых памятников археологии и обеспечения их сохранности и раскопок для более углубленного их изучения.

Согласно действующему законодательству, все строительные, мелиоративные, дорожные и другие хозяйственные работы, в том числе работы по ремонту, реконструкции, перепланировке, прокладке коммуникаций (водо- и газопроводы и др.) и т.д. в обязательном порядке должны быть согласованы с органами охраны памятников.

Юридическим обоснованием проведения этих работ являются указанный Федеральный Закон, а также «Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры».

Необходимо организовать работу по уточнению топографической привязки известных и вновь выявляемых памятников археологии и разработке охранных зон отдельно взятых памятников с применением современных технических средств (GPS и пр.).        
По данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры Республики Башкортостан на территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет памятники истории и архитектуры, а также памятники археологии отсутствуют.

Водоохранные зоны
Для водных объектов водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65  Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, береговые полосы в соответствии со ст.6 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (в ред. от 13.07.2015, с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015). Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет следующие:

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет следующие:

табл.№6

	№
	Наименование реки
	Протяженность

реки, км
	Ширина

водоохраной зоны, м
	Ширина прибрежной защитной 

полосы, м
	Ширина

береговой

полосы, м

	1
	Реки, ручьи
	менее 10 км
	50
	40
	5


На территории сельского поселения располагаются озера, пруды. Ширина водоохранной зоны озера составляет – 50 метров для озер с акваторией более 0,5 кв.км. Для озер с акваторией менее 0,5 кв.км, водоохранная зона не устанавливается. Ширина водоохраной зоны пруда на водотоке устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока (ч.6 ст.65 Водного кодекса РФ).
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта).

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10 километров - в размере 50 метров;

2) от 10 до 50 километров - в размере 100 метров;

3) от 50 километров и более - в размере 200 метров.

 Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

 В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

(в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 190-ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ)

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

(п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах",(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

 В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов(часть 16 в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона прилегающих земель. (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров, составляет 5 метров. (в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 244-ФЗ).

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождений подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.
Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов: 1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м – в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения села и утверждаются в установленном порядке. 

Необходимо   выполнить   первоочередные   мероприятия   по обеспечению населения питьевой водой: очистка и обеззараживание питьевой воды, ревизия водопроводных сетей, повышение эффективности лабораторного контроля. Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов, должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».
Зоны охраняемых объектов
Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти; территории и акватории, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и водные объекты. Данные по объектам, входящим в зону охраняемых объектов на территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет, отсутствуют. 

2.2.8.  Зона особо охраняемых территорий

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли.
На территории МР Туймазинский район РБ расположено 3 дендрологических памятников природы регионального значения, 1 природный парк: «Кандры-Куль» регионального значения и 1 гидрологический памятник  природы – Озеро Кандрыкуль регионального значения.

На территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет особо охраняемых природных территорий не имеется.

2.3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
2.3.1. Развитие социальной инфраструктуры
Население. Прогноз численности населения произведен исходя из демографической емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем сохраняемом и проектируемом жилом фонде на территории каждого населенного пункта.

Демографическая емкость территории определена с учетом функционально-пространственной организации территории:

- разработан проектный план градостроительного развития территории сельского поселения;

- определены площадки нового комплексного жилищного строительства;

- определена типология, структура и объемы новой жилой застройки;

- определен жилой фонд, размещаемый на территории поселения, с учетом принятых в генеральных планах сел параметров;

- произведен расчет населения, которое можно расселить в расчетном жилом фонде.

Численность населения сельского поселения Старотуймазинский сельсовет по демографической емкости территории определена на расчетный срок 2537 человек, в том числе:

с.Старые Туймазы: 1907 чел.

- существующее население 1462 чел
- на расчетный срок 131 проект.уч. х 3,4 чел.=445 чел.
д.Горный: 324 чел.

- существующее население 324 чел.

д.Кызыл-Буляк: 116 чел.

- существующее население 99 чел.

- на расчетный срок 6 проект.уч. х 2,8 чел.=17 чел.

д.Карат-Тамак: 80 чел.

- существующее население 80 чел.

д.Раевка: 166 чел.

- существующее население 99 чел.

- на расчетный срок 3 проект.уч. х 3,7 чел.=11 чел.

На расчетный срок для их расселения необходимо задействовать территории жилых зон площадью  15,1 га,  в том числе:
- с.Старые Туймазы– 13,9 га;
-д.Кызыл-Буляк – 0,8 га;

- д.Раевка- 0,4.

Предполагается, что освоение территориальных ресурсов будет происходить за счет механического прироста, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, демографическая структура населения может стабилизироваться или улучшиться. В дальнейшем можно ожидать тенденции увеличения удельного веса детской возрастной группы вследствие повышения рождаемости и миграционного притока населения, в структуре которого будет преобладать молодой детородный возраст. 
Структура населения сельского поселения Старотуймазиснкий сельсовет
табл. №7
	№

п/п
	Населенный пункт
	Численность

населения

(сущ.), чел.
	Численность

населения

(проект.), чел.

	1
	с.Старые Туймазы
	1462
	1907

	2
	д.Горный
	324
	324

	3
	д.Кызыл-Буляк
	99
	116

	4
	д.Карат-Тамак
	80
	80

	5
	д.Раевка
	99
	110

	 
	Итого
	2064
	2537


Возрастная структура населения

табл. №8
	                                                                                                  Возрастные

группы
	Современное состояние

(2015г.)
	Расчетный срок

(2035г.)

	
	чел.
	%
	чел.
	%

	Численность

населения, всего
	2064
	100,0
	2537
	100,0

	в том числе:
	 
	 
	 
	

	Моложе трудоспособного возраста
	432
	20,9
	530
	20,9

	 В трудоспособном возрасте
	1206
	58,5
	1484
	58,5

	Старше трудоспособного возраста
	426
	20,6
	523
	20,6


Трудовые ресурсы (экономически активное население). В основу определения трудовых ресурсов положена современная возрастная структура населения и возможная динамика ее развития на перспективу. Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Старотуймазинский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую  деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка численности трудовых ресурсов выполнена на основе прогнозируемой возрастной структуры населения. Ожидаемая численность трудовых ресурсов увеличится в перспективе до 1641 человека.    
Оценка трудовых ресурсов    
                табл. №9                                                            
	Категория населения
	Современное состояние (2015г.)
	Расчетный срок

(2035г.)

	
	чел.
	%
	чел.
	%

	Численность

населения, всего
	2064
	100,0
	2537
	100

	Население в

трудоспособном возрасте
	1206
	58,5
	1484
	58,5

	Работающие лица

старше трудоспособного

возраста
	128
	30% возрастной группы пенсионеров
	157
	30% возрастной группы пенсионеров

	Итого трудовые ресурсы

(экономически активное

население)
	1334
	64,6
	1641
	64,6


На основании ориентировочных прогнозов возрастной структуры населения и анализа современного использования трудовых ресурсов приводятся обоснования по использованию трудовых ресурсов по этапам развития поселения.

2.3.2.  Мероприятия по жилой застройке
                                            Перспективный жилой фонд
На расчетный срок предусматривается развитие населенных пунктов сельского поселения Старотуймазинский сельсовет за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Перспективная численность населения составит 2,537 тыс. человек, для расселения которых потребуется 76,11 тыс.кв.м общей площади жилья. Новое строительство составит 28,444 тыс.кв.м.
Жилищная обеспеченность к 2035 году составит 30,0 кв.м на 1 жителя, данные показатели ориентировочны и зависят в первую очередь от возможностей и желания населения при строительстве индивидуальных домов бόльшей или меньшей площади.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на отведённых участках) составит 2537 чел.: 365,2 га = 6,9 чел./га.
Плотность застройки на расчетный срок составит 28444 кв.м : 365,2 га = 77,9 кв.м общей площади  / га. 
2.3.3. Мероприятия по развитию систем культурно- бытового обслуживания
В связи с  развитием сельского поселения Старотуймазинский сельсовет генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением, реконструкцией или перепрофилированием существующих.

Территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения строится по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. Размещение объектов обслуживания предполагается в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях. 
Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, на расчетный срок – 2537 чел.
(Согласно ТСН РБ)

                    табл. №10
	Наименование
	Ед.

изм.
	Норма обеспеч. на тыс.чел.
	Требуемое кол-во из расчета

на 2537 чел.
	Размеры земельных участков,га

	Дошкольные организации
	мест
	33
	84
	35-40 м2 на место

	Общеобразовательные 

учреждения
	учащихся
	144
	365
	50 м2 на уч.

	Спортивные залы общего типа (при школе)
	м2
	80
	203
	при школе

	Клубы сельских поселений
	1 место
	230
	583
	по заданию на проект.

	Помещения для досуга
	м2
	60
	152
	при клубах

	Сельские библиотеки
	тыс.книг/

чит.мест
	6 / 5
	15,2/13
	при клубах

	Магазины 

продовольственные
	м2 торг. площади
	100
	761
	0,4 на ТБК,СКЦ

	Магазины непродовольственные
	м2 торг.

площади
	200
	
	

	Предприятия обществ. 

питания
	посадочных мест
	40
	101
	0,1га

	Отделение связи
	объект
	1 на 0,5–6,0 тыс. жит
	1
	0,11-0,12 га

	Отделение банка
	объект
	0,5
	1
	по заданию на проект.

	Предприятия бытового обслуживания
	рабочих мест
	4
	10
	0,1-0,2 га

	Фельдшерско-акушерский пункт
	объект на н.п.
	1
	5
	0,2 га

	Аптечный пункт
	объект на н.п.
	1
	5
	при ФАП

	Кладбище
	га
	0,24
	0,6
	по заданию на проект.

	Плоскостные спортивные сооружения
	га
	0,7
	1,8
	по заданию на проект.


Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Старотуймазинский сельсовет размещены из расчета обеспечения жителей сельского поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрено на группу сельских поселений в районном центре г.Туймазы. Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки. 
Размещение учреждений и предприятий обслуживания в пределах сельского поселения Старотуймазинский сельсовет с учетом нормативной потребности на расчетный срок:
Дошкольные образовательные учреждения:
В настоящее время в сельском поселении Старотуймазинский сельсовет детский сад располагается в с.Старые Туймазы на 110 мест.
На расчетный срок, детские сады не требуются.
Общеобразовательные учреждения:
В настоящее время в сельском поселении средняя школа располагается в с.Старые Туймазы на 220 учащихся. На расчетный срок проектом предусматривается увеличить школу в с.Старые Туймазы до 500 учащихся.
На расчетный срок в д.Кызыл-Буляк, проектом предлагается предусмотреть начальную школу в проектируемом социально-культурном центре на 17 учащихся. 
Больницы, поликлиники: 
Потребность в стационарной медицинской помощи,  сложной амбулаторно-поликлинической помощи  и станции скорой медицинской  помощи в сельском поселении обеспечивается в г.Туймазы существующей центральной районной больницей (ЦРБ).  

Для медицинского обслуживания населения на территории сельского поселения располагается фельдшерско-акушерский пункт в с.Старые Туймазы. ложной ственно скую помощь в ФАПе д. алиха получают медицинскую помощь в д. 


















































На расчетный срок проектом предусматривается расположить в здании ФАП- аптечный пункт. 
Сельские клубы:
Вместимости существующего клуба в с.Старые Туймазы на 120 мест на расчетный срок недостаточно. Проектом  предусматривается строительство нового социально-культурного центра, расположенного на северо-востоке села, в составе которого будет располагаться: клуб на 437 мест и помещения для культмассовой работы и досуга площадью 152,0 м2.
В настоящий момент в д.Горный сельский клуб отсутствует. В связи с тем, что расширение в данном населенном пункте не требуется,  сельский клуб предусмотрен  в центре сельского поселения с.Старые Туймазы.

В д.Кызыл-Буляк сельский клуб отсутствует. Проектом предусматривается строительство СКЦ, в составе которого будет располагаться клуб на 27 мест.

В д.Карат-Тамак сельский клуб отсутствует. В связи с тем, что расширение в данном населенном пункте не требуется,  сельский клуб предусмотрен  в центре сельского поселения с.Старые Туймазы.

В д.Раевка сельский клуб отсутствует. В связи с тем, что расширение в данном населенном пункте не требуется,  сельский клуб предусмотрен  в центре сельского поселения с.Старые Туймазы.

Магазины:
На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения в с.Старые Туймазы торговая площадь существующих 7 магазинов товаров повседневного спроса составляет 917,4 м2. Обеспеченность населения сельского поселения объектами торговли на сегодняшний день соответствует нормативной потребности. На перспективу, проектом выделяется территория для объектов торговли или общественного питания.

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения в д.Горный по ул.Гагарина дом 1 выделен земельный участок под строительство магазина. Действующих объектов торговли на сегодняшний день не имеется. В связи с отсутствием развития населенного пункта, предприятия торговли  предусматриваются в районном центре сельского поселения с.Старые Туймазы.

 На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения в д.Кызыл-Буляк по ул.Центральная выделен земельный участок для размещения магазина. Действующих объектов торговли на сегодняшний день не имеется. Обеспеченность населения сельского поселения объектами торговли на сегодняшний день не соответствует нормативной потребности, в связи с этим, на расчетный срок проектом предусматривается строительство социально-культурного центра, имеющего в своем составе магазины товаров повседневного спроса торговой площадью 35,0 м2.

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения в д.Карат-Тамак магазинов нет. В связи с отсутствием развития населенного пункта, предприятия торговли  предусматриваются в районном центре сельского поселения с.Старые Туймазы.

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения в д.Раевка магазинов нет. В связи с отсутствием развития населенного пункта, предприятия торговли  предусматриваются в районном центре сельского поселения с.Старые Туймазы.

Предприятия общественного питания:
На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения предприятия общественного питания  располагаются в с.Старые Туймазы: 

- кафе «Арбат» на 60 посадочных мест;

- кафе «Вкусно да сытно» на 40 посадочных мест;

На расчетный срок, предприятия общественного питания не требуются.
Предприятия бытового обслуживания:
На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения во всех населенных пунктах предприятия бытового обслуживания отсутствуют. 
В с.Старые Туймазы предлагается разместить предприятия бытового обслуживания в проектируемом СКЦ на 9 рабочих  мест.

В остальных населенных пунктах предприятия бытового обслуживания не требуются.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения.
В настоящий момент, спортивный зал имеется лишь в с.Старые Туймазы, общей площадью 300  м2. На расчетный срок проектом предусматривается увеличить спортивный зал до 621 м2. Реконструируемый спортивный зал общего типа при школе с.Старые Туймазы  обеспечивает потребности населения в закрытых спортивных залах на расчетный срок реализации генерального плана. 
Расчетная потребность населения сельского поселения  Старотуймазинский сельсовет в плоскостных спортивных сооружениях на расчетный срок реализации генерального плана составит 1,8 га. Проектом предлагается разместить плоские спортивные сооружения в рекреационной зоне населенных пунктов.
Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи. Согласно нормативам для обслуживания населения сельского поселения требуются 1 отделение связи и 1 отделение сберегательного банка. 
В настоящий момент отделение связи и отделение сберегательного банка располагаются в с.Старые Туймазы.

Пожарное депо. На сегодняшний день пожаротушение на территории Старотуймазинский сельсовет осуществляет ФГКУ 12 ОФПС России по РБ, Пожарная часть №39. На территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет в с.Старые Туймазы располагается пождепо на 1 автомобиль.
2.3.4. Мероприятия по промышленному строительству, сельскому хозяйству
Государственным Собранием РБ принят закон (в ред. от 02.04.2009 № 105-з, от 27.04.2009 № 114-з, от 13.07.2009 № 150-з) «О развитии сельского хозяйства в Республике Башкортостан».

Приоритетными отраслями и сферами экономики района в прогнозируемый период (2005-2025гг.) будут сельское хозяйство, промышленность, жилищное строительство, туризм, малое предпринимательство, образование и здравоохранение.


Аграрная политика должна быть нацелена, в первую очередь, на восстановление и развитие агропромышленного комплекса района по следующим направлениям:

· внедрение системы устойчивого ведения сельского хозяйства для наращивания объемов производства;

· формирование экономических условий для преодоления убыточности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей, повышения доходности крестьянских (фермерских) хозяйств на основе использования различных схем расчетов за продукцию, налогового стимулирования предприятий, увеличивающих объемы реализации продукции, предоставление инвестиций, компенсаций, дотаций;

· реструктуризация задолженности и реформирование убыточных предприятий;

· усиление сферы производственного обслуживания АПК (электротехническое, ветеринарное, организация племенного дела, агрохимических работ и т.д.);

· совершенствование работы действующих и создания новых машинно-технологических станций;

· развитие перерабатывающей промышленности;

· сохранение и организация системы подготовки кадров для АПК района;

· государственное содействие формированию структур, обеспечивающих справедливое распределение дохода между сельскохозяйственными товаропроизводителями, перерабатывающими предприятиями, сферой реализации и торговли.   

В животноводстве основными задачами является:

· восстановление оптимального поголовья скота с учетом обеспечения продовольственной безопасности населения района;

· развитие свиноводства и овцеводства;

· расширение перспективных, наименее трудоемких  и энергозатратных отраслей, таких как мясное скотоводство и коневодство;

· создание сбалансированной кормовой базы, обеспечивающей потребности всего скотопоголовья при минимальном расходе кормов на единицу продукции, путем восстановления производственных мощностей, рационального использования лугопастбищных угодий и применения передовых технологий при заготовке кормов;

· формирование стад животных с высокой продуктивностью.

Развитие отраслей животноводства должно стимулироваться во всех хозяйствах: личных подсобных, крестьянских (фермерских), коллективных. Созданию устойчивого экономического положения в сельхозпредприятиях с учетом конъюнктуры рынка будет способствовать организация относительно замкнутого цикла «производство–переработка–реализация», что позволит избавиться от посредников, из-за которых происходит удорожание продукции. Для этого необходимо создание дополнительно к существующим цехам по переработке сельскохозяйственного сырья, создать сеть минипредприятий по первичной переработке продукции.


Перечисленные выше мероприятия по усилению отраслевой структуры сельскохозяйственного производства, а также сохранение кадрового потенциала невозможны без государственной поддержки и прямого бюджетного финансирования, обеспечивающих функционирование всей системы агропромышленного комплекса. 


Выполнение вышеуказанных мероприятий позволит агропромышленному комплексу района к концу прогнозируемого периода (2025г.) выйти на показатели объемов валовой продукции  сельского хозяйства в 2 раза превышающие современные.

2.3.5. Развитие транспортной инфраструктуры
Транспортный комплекс Туймазинского района является частью транспортной сети территории Республики Башкортостан. Развитие транспортной системы является необходимым условием экономического развития района. С созданием эффективной транспортной сети появляется возможность углубления и расширения товарного обмена, преобразования условий жизнедеятельности  и хозяйствования. 

Транспортный раздел выполнен на основе плановых статистических данных, представленных службами  Туймазинского района и ГУП «Башкиравтодор» и ранее разработанной проектной документации.
Основные направления развития транспортного каркаса Туймазинского района:

1. Создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами.

2. Обеспечение проезда к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания.

3. Возможность выхода на внешние, федерального значения магистральные трассы.

4. Обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий.

5. Повышение безопасности  дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине плохих дорожных условий.
Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция – Туймазы – в 9 км от административного центра сельского поселения. Код станции: 65100. Принадлежность: Башкирское отделение Куйбышевской железной дороги.
Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена автодорогами: межмуниципального и местного значения. 

Обслуживанием автомобильных дорог занимается Туймазинское ДРСУ, ОАО «Башкиравтодор».

Перечень автомобильных дорог общего пользования

табл.№11
	№ п/п
	Наименование автомобильных дорог общего пользования 
	категория дороги
	Протяже-ние 

всего
	в т.ч с твердым покрытием
	 в т.ч.по  типу покрытия

	
	
	
	
	
	асфаль-тобетон
	гравий
	грунт

	Межмуниципального значения
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Туймазы-Октябрьский
	IV
	7,7
	7,7
	4,2
	-
	3,5

	   Местного значения

	2
	Старые Туймазы-Бахчисарай
	V
	2,7
	2,7
	2,7
	-
	-

	3
	Туймазы-Октябрьский-Гафурово
	V
	1,8
	1,8
	1,8
	-
	-

	4
	Туймазы-Октябрьский-Ильчимбетово
	V
	4,7
	4,7
	4,7
	-
	-

	5
	Старые Туймазы-Карат-Тамак
	V
	1,6
	1,6
	1,6
	-
	-

	6
	Кызыл-Буляк- Раевка
	V
	1,9
	1,9
	-
	-
	1,9

	7
	Карат-Тамак-Каран-Бишинды
	V
	3,4
	3,4
	3,4
	-
	-

	8
	Октябрьский-Верх.Заитово
	V
	6,5
	6,5
	6,5
	-
	-


Проектом генерального плана предусматривается реконструкция существующих дорог на территории сельского поселения для развития внутрирайонных и межрайонных связей, создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети, взаимосвязанной с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающими к ним территориями. Такая система обеспечит удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.
Рекомендации по развитию автодорог в административных

границах сельского поселения Старотуймазинский сельсовет
табл. №12
	№

п/п
	Наименование основных автомобильных дорог
	Существующее положение
	П р о г н о з ы

	
	
	Общая протя-женность а/д, км
(в границе сс)
	в том числе:
	в том числе:

	
	
	
	с щебеночным покры-тием
	грунтовые
	с асфальтовым покры-тием
	с улуч-шенным

покры-тием
	грунтовая

	I. Реконструкция автодорог

	1
	Туймазы-Октябрьский
	7,7
	-
	-
	7,7
	-
	-

	2
	Старые Туймазы-Бахчисарай
	2,7
	-
	-
	2,7
	-
	-

	3
	Туймазы-Октябрьский-Гафурово
	1,8
	-
	-
	1,8
	-
	-

	4
	Туймазы-Октябрьский-Ильчимбетово
	4,7
	-
	-
	4,7
	-
	-

	5
	Старые Туймазы-Карат-Тамак
	1,6
	-
	-
	1,6
	-
	-

	6
	Кызыл-Буляк- Раевка
	1,9
	-
	-
	1,9
	-
	-

	7
	Карат-Тамак-Каран-Бишинды
	3,4
	-
	-
	3,4
	-
	-

	8
	Октябрьский-Верх.Заитово
	6,5
	
	
	6,5
	
	

	
	Итого:
	30,3
	-
	-
	30,3
	-
	-


Улично-дорожная сеть населенных пунктов решена в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществляется связь населенного пункта с внешними дорогами общей сети; 
- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественными центрами и местами приложения труда;
- улицы в жилой застройке, в т.ч.:
- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами,

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами; 

-  пешеходные улицы (дорожки), необходимые для связи с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания; 
- производственные дороги, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах производственных зон, а также выходы на поселковые и внешние дороги.

Дороги и улицы в проектируемых кварталах обозначены условно, без названий. Ширина существующих дорог и улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 15,0 - 25,0 м, ширину проезжей части 3,5-6,0 м. Ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 20,0 а, ширина проезжей части  7,0 м.
 Реконструкция существующих дорог и улиц предусматривает их благоустройство с усовершенствованием покрытия, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров, местах массового отдыха, промышленных зонах и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог перед перекрестками.Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.                    
 Показатели улично-дорожной сети в границах населенных пунктов
 сельского поселения Старотуймазинский сельсовет 
табл. №13
	Наименование
	Протяженность, км
	Площадь, га

	
	Сущ.
	На расчетный срок
	Сущ.
	На расчетный срок

	с.Старые Туймазы
	15,0
	19,7
	9,0
	13,8

	д.Горный
	3,7
	3,7
	2,2
	2,2

	д.Кызыл-Буляк
	1,5
	1,5
	0,9
	0,9

	д.Карат-Тамак
	0,8
	0,8
	0,5
	0,5

	д.Раевка
	1,6
	2,2
	1,0
	1,6

	ВСЕГО
	22,6
	27,9
	13,6
	19,0


Туймазинское АТП – филиал ГУП «Башавтотранс» РБ, обеспечивает пассажирские перевозки до всех населенных пунктов района.

АТП выполняет перевозки по пригородным маршрутам, осуществляемым в пределах района, которые связывают центр района г.Туймазы с населенными пунктами. 

Отправление пригородных автобусов осуществляется с автовокзала, расположенного в г.Туймазы, 70 лет Октября 1, телефон: 8 (34782)5-12-42. 

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Старотуймазинский сельсовет на 2015 год на территории сельского поселения зарегистрировано:

361– легковой автомобиль;

13 – грузовых автомобилей;

7 – тракторов;

1- автобус.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

Близжайшие предприятия, обслуживающие автотранспорт Старотуймазинского сельского поселения:

табл. №14

	Наименование
	Местонахождение

	Автозаправочная станция
	с.Старые Туймазы, мкр.ГПК

	Станция техобслуживания
	с.Старые Туймазы,

автокомплекс «Рада»


В сельском поселении, как и в целом по району, практически отсутствует автотранспорт на газовом топливе. Одним из решений проблемы загрязнения атмосферы является газификация автотранспорта. На расчетный срок вдоль автомобильной дороги межмуниципального значения - Туймазы-Октябрьский проектом предусматривается территория для строительства автогазовой заправочной станции, вследствие чего, будет совершен перевод автотранспорта на газовое топливо. Применение природного газа обеспечивает значительное сни​жение выбросов окиси углерода, неметановых углеродов, оксидов азота и твер​дых частиц. 
  Уровень автомобилизации в сельском поселении Старотуймазинский сельсовет в 2015 году составляет 185 маш / 1000 жит. Согласно ТСН РБ п. 3.5.7 принимаем на расчетный срок - 350 автомобилей на 1000 жителей.

Суммарный уровень автомобилизации на расчетный срок составит:
2772 х 350 / 1000 = 970 автомобилей.
Для индивидуальной жилой застройки предусмотрено хранение личных индивидуальных автомобилей на приусадебных участках.
Кратковременные стоянки
Открытые стоянки для кратковременного хранения автомобилей преду​сматриваются из расчета 70% расчетного парка индивидуальных автомобилей (п. 3.5.166 ГПН, стр.147),  что на расчетный срок составит 970 х 0,7 = 679 машиномест на сельское поселение.
Из них в жилых районах  - 30%, 204  машиноместа, в общественных центрах - 15%, 102 машиноместа, в производственных зонах - 10%, 68 машиномест.

Согласно п. 9.17 Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. на открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м. 
2.3.6. Развитие инженерной инфраструктуры

2.3.6.1. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

                    Мероприятия по инженерной подготовке территории

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условии для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения здании, прокладки улиц, инженерных сетей и других элементов градостроительства с обязательным учетом экологических требований.

Перед проектированием инженерной подготовки тщательно обследуют отводимую для населенного места территорию и особенности каждого из ее участков, с сопоставлением полученных данных с требованиями к застройке и эксплуатации селитебной, промышленной и других зон.

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются: 

- осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы;

- подготовка территории под строительство дорог, сооружений, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам (вертикальная планировка), организация поверхностного стока дождевых и талых вод;

- укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов; 

- осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях;

- мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней; 

- рекультивация - техническая и биологическая – территории.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением территории населенных пунктов сельского поселения Старотуймазинский сельсовет определен следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории: вертикальная планировка территории, организация поверхностного стока, регулирование водостоков, укрепление оврагов, благоустройство береговых полос водных объектов. 

Вертикальная планировка территории
Вертикальная планировка поверхности земли обеспечивает наиболее целесообразные и экономичные условия для размещения зданий и сооружений на местности, отвод дождевых и талых вод к местам сброса в водоем, создает необходимые продольные уклоны улиц и дорог для движения автомобилей и пешеходов, а также для прокладки подземных инженерных сетей безнапорной канализации и дренажа.

При осуществлении вертикальной планировки учитывают природоохранные требования. Целесообразно по возможности сохранять естественный рельеф, почвенный покров, растительность, всемерно сокращать объем земляных работ с несбалансированными объемами выемок и насыпей.

Вертикальная планировка нужна в минимальной степени на участках, где естественный рельеф местности обеспечивает необходимые уклоны для стока дождевых вод (0,005…0,01), для рациональной вертикальной посадки зданий (0,005…0,05). Требуемые продольные уклоны для улиц: не менее 0,005 и не более 0,05 - для магистральных улиц, до 0,08 - для жилых, до 0,04 - для скоростных дорог, 0,005…0,08 -для проездов и пешеходных дорог в жилых микрорайонах.

Участки микрорайонов следует располагать на отметках более высоких, чем отметки красных линий обрамляющих их улиц, чтобы стоки дождевых вод с жилых территорий направлялись к водоприемным устройствам на улицах. 

Снимаемый при вертикальной планировке слой плодородной почвы следует складировать, предохранять от размыва и загрязнения с последующим использованием при озеленении территории. 
Организация поверхностного стока 
В настоящее время на территории сельского поселения ливневая канализация отсутствует. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории. Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации территорий, наземных и подземных сооружений. 

Отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусматривается путем устройства открытых лотков. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой. Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории  с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м. Трассировка водоотводящей сети по улицам населенных пунктов производится с учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматривается самотеком.

Водоприемником поверхностных сточных вод в сельском поселении Старотуймазинский сельсовет является небольшой пруд, расположенный в с.Старые Туймазы. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их в водоем проектом предусмотрена система специальных сооружений по очистке поверхностных сточных вод, расположенных на одной площадке с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков.
Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков проводится с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке подвергается не менее 70% годового объема поверхностного стока. На очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Очищенные до нормативно чистых стоки возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, выполняются лицензированной организацией на стадии специального проекта.
Укрепление оврагов

  Влияние овражной эрозии на населенные пункты и смежные с ними территории заключается главным образом в расчленении их на отдельные части. Эрозия может отрицательно воздействовать на участки автомобильных дорог, ухудшая условия их эксплуатации. Овраги ограничивают использование сельскохозяйственных угодий, затрудняя механическую обработку земель.

 Инженерная подготовка овражных территорий в целях увеличения площади полезного использования их, и предотвращения их дальнейшего роста предусматривает засыпку верховий оврагов, уполаживание склонов с озеленением, посадкой растительности с развитой корневой системой, засыпку части ложа оврагов с прокладкой по дну коллекторов с целью дальнейшего использования под проезды или бульвары и полную засыпку оврагов.

Благоустройство береговых полос водных объектов
В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью.

С целью обустройства рекреационных зон поселения, предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов:

- регулирование, благоустройство и расчистка русел и ручьев сельского поселения на расчетный срок в новых границах населенных пунктов;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- подсыпка дамб, замена труб большего диаметра (при необходимости), прочистка существующих труб.
Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки стока ливневых и талых вод, крутые склоны уполаживаются или террасируются с устройством промежуточных берм.

В качестве основного метода защиты откосов от ветровой и водной эрозии применяются устройство на них травяного покрова, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой. Водоохранная растительность обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовый, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние. На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.
Грунт от расчистки водоемов необходимо использовать для отсыпки прибрежных территорий. При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки, берега рек и прилегающую к ним территорию для планирования территории согласно генеральному плану.
Заключение и рекомендации по строительству

В целом, с инженерно-геологической точки зрения, территория исследования относится к участкам благоприятным для промышленного и гражданского наземного строительства. На территориях, благоприятных для строительства, не существует угрозы подтопления и затопления, возможно строительство зданий  с подвалами. 

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

2.3.6.2. Водоснабжение и канализация
Существующее положение
Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Туймазинский район и, в частности, сельское поселение Старотуймазинский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

 В с.Старые Туймазы источником водоснабжения является каптированный родник,  расположенный по улице – Первомайская.  Протяженность сетей водопровода составляет – 4,067 км, по улицам: Лесная -0,348 км, Советская – 0,328 км, Октябрьская – 0,468 км, Гаражная – 0,332 км, Речная – 0,18 км, Шоссейная -0,106 км, пер.Школьный 1-й -0,077 км, Школьная -0,725 км, Школьная -0,144 км, Первомайская – 1,359 км. Количество водозаборных колонок – 13 штук.

Примечание: в настоящий момент проводится разработка проекта водоснабжения с.Старые Туймазы, в дальнейшем старая водопроводная система будет демонтирована.

В д.Горный источником водоснабжения является магистральный водовод г.Туймазы, диаметром -315 мм.  Протяженность сетей водопровода составляет – 3,513 км, по улицам: Дорожная- 0,807 км, Южная – 1,243 км, Ленина – 0,45 км, Садовая – 0,33 км, Гагарина – 0,371 км, Северная-0,302 км. Количество водозаборных колонок – 5 штук.

В д.Кызыл-Буляк источником водоснабжения является эксплуатационная скважина,  расположенная по улице – Центральная, д-1. Скважина введена в эксплуатацию в 1960 году, глубина скважины – 70 метров. Протяженность сетей водопровода составляет – 1,040 км, по улице Центральная. Количество водозаборных колонок – 5 штук.

В д.Карат-Тамак и в д.Раевка централизованное водоснабжение отсутствует. 

Проектные предложения.

На расчетный срок в с.Старые Туймазы водоснабжение предусматривается  от существующих источников. Зона санитарной охраны подземных источника водоснабжения равна 1000 метров.

На расчетный срок в д.Горный водоснабжение предусматривается  от существующих источников. Зона санитарной охраны подземных источника водоснабжения равна 1000 метров.

На расчетный срок в д.Кызыл-Буляк проектом предусматривается закрыть водозаборные скважины, так как не соблюдается санитарный разрыв до кладбища – 1000 метров. На расчетный срок проектом предусматривается новый водозабор, расположенный в 700 метрах юго-западнее от границы деревни. Зона санитарной охраны подземного источника водоснабжения равна 1000 метров.

В д.Карат-Тамак централизованное водоснабжение отсутствует. На расчетный срок проектом предусмотрена водозаборная скважина в 500 метрах, северо-западнее, от границы деревни. Зона санитарной охраны подземного источника водоснабжения равна 1000 метров.

В д.Раевка централизованное водоснабжение отсутствует. На расчетный срок проектом предусматривается водозаборная скважина в 300 метрах, юго-восточнее от границы деревни. Зона санитарной охраны подземного источника водоснабжения равна 1000 метров.
В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождений подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.
Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения определено в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению в населенных пунктах, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

На расчетный срок водопотребление сельского поселения Старотуймазинский  сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 2537 чел.= 405,9 м3/сут.

Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следующей стадии проектирования.

Источники водоснабжения.

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов сельского поселения на расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды. 

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо: 

- провести изыскания источников водоснабжения с участием специалистов Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления населенных пунктов сельского поселения Старотуймазинский сельсовет;

- определить источники хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источников. 

В качестве регулирующих сооружений на водозаборах предусматривается установка металлической водонапорной башни с емкостью 15,0 м3. Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением соответствующими актами.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов - санитарно-защитная полоса, шириной 10 м при прокладке в сухих грунтах и 50 м при прокладке в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в установленном порядке. 

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества». 

Схема и система водоснабжения

В каждом населенном пункте предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Системы водоснабжения принимаются хозяйственно-питьевые противопожарные, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узел учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается по двум водоводам в разводящие сети, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хозяйственно-питьевые нужды.
Схема канализации

Схема канализации выполнена с учетом рельефа местности, гидрогеологических условий площадки строительства и ситуационного плана местности. 

Объем бытовых сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов в соответствии со СниП 2.04.03-85 принят равным объему водопотребления. 
На расчетный срок общее водоотведение населенных пунктов сельского поселения Старотуймазинский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 2537 чел.= 405,9 м3/сут.-5 % (безвозвратные потери) 385,6 м3/сут:
- в с.Старые Туймазы 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 1907 чел.= 305,1 м3/сут., -5% (безвозвратные потери) 289,9;
- в д.Горный 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 324 чел.= 51,8 м3/сут., -5% (безвозвратные потери) 49,2;

- в д.Кызыл-Буляк 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 116 чел.= 18,6 м3/сут., -5% (безвозвратные потери) 17,6;

- в д.Карат-Тамак 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 80 чел.= 12,8 м3/сут., -5% (безвозвратные потери) 12,2;

- в д.Раевка 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 110 чел.= 17,6 м3/сут., -5% (безвозвратные потери) 16,7.
Согласно расчетных данных, на конец расчетного срока (2035 года), для водоотведения хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод для с.Старые Туймазы (1907 чел.)  требуется строительство БОС в одном комплексе с сооружениями дождевой канализации, проектной мощностью - 300 м3/сут.
В населенных пунктах: д.Горный, д.Кызыл-Буляк, д.Карат-Тамак, д.Раевка- на расчетный срок до 2035г., проектом предусмотрены местные системы сбора бытовых сточных вод - выгреба -  с регулярным вывозом содержимого ассенизационными машинами на биологические очистные сооружения сельского поселения. 

  Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий определяются на основе технологических данных в следующей стадии проектирования.

Для сбора и отведение на очистные сооружения бытовых сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов предусматривается система самотечной канализации.

Хозяйственно-бытовые стоки, собираемые самотечными коллекторами, направляются в приемные резервуары канализационных насосных станций и далее по напорному трубопроводу через камеру гашения напора на проектируемые очистные сооружения. 

Очищенные и обеззараженные стоки по напорно-самотечному коллектору выпускаются в небольшой пруд, расположенный на территории с.Старые Туймазы. Место выпуска очищенных сточных вод в водоем определяется ниже по течению ручья от границы всех мест водопользования населения и уточняется на следующих стадиях проектирования. Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Канализация дождевых сточных вод

Система дождевой канализации предназначается для сбора, утилизации и очистки поверхностных сточных вод.

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой  канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки  закрытого типа комплектно-блочного заводского изготовления: решетки, песколовки, отстойники, фильтры. Место расположения очистных сооружений дождевых стоков находится в комплексе с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков вблизи пруда от границ мест водопользования.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения. 

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на предприятиях выполняется на рабочей стадии проектирования на основании данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведениях об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории.

Проекты водоснабжения и водоотведения будут выполнены на расчетный срок в следующей стадии проектирования с отведением бытовых сточных вод населенных пунктов сельского поселения   на очистные сооружения полной биологической очистки, которые будут располагаться за границами населенных пунктов ниже по течению рек.  
2.3.6.3. Электроснабжение
Энергопитание населенных пунктов сельского поселения Старотуймазинский сельсовет осуществляется  от подстаници «Кызыл-Буляк» по ВЛ 6 кВ. 

Количество трансформаторов, установленных в границах населенных 

пунктов - 14:

- в с.Старые Туймазы – 9 ТП  (№:6033, 6035, 6158, 6403, 6042, 6630, 6166, 6432, 6743, 6677);

- в д.Горный – 2 ТП (№:6572,6571);

- в д.Кызыл-Буляк – 1 ТП № 6651;

- в д.Карат-Тамак– 1 ТП № 6085;

- в д.Раевка– 1 ТП № 6652.

Обслуживанием энергетического хозяйства занимается ПО«ОЭС» ООО «Башкирэнерго» ТРЭС.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) определение расчетной мощности по сельскому поселению;

2) выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

3) нанесение трасс ВЛ-0,4 кВ на проектируемые участки населенных пунктов сельского поселения.

Электрические нагрузки определены в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по укрупненным показателям электропотребления для сельских поселений, предусматривающим электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

На расчетный срок электропотребление сельского поселения Старотуймазинский сельсовет составит: 1,350 тыс. кВт ч/год на 1 чел. х 2537 чел.= 3424,95 тыс.кВт.

Расчеты мощности перспективного потребления, ожидаемые электрические нагрузки и их распределение выполняются в следующей стадии проектирования.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными на железобетонных опорах с использованием самонесущих изолированных проводов СИП 2А. 

Проектом  предлагается на расчетный срок при необходимости произвести реконструкцию существующих трансформаторных подстанций.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».
2.3.6.4. Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение Старотуймазинского сельсовета осуществляется через АГРС Туймазы.

Газоснабжение имеется во всех населенных пунктах  сельского поселения Старотуймазинский сельсовет.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;
- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ШРП.

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Старотуймазинского сельсовета являются: жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Отопление индивидуальной застройки –газовое.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;
- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

На расчетный срок проектом предусматривается 100% газификация всех населенных пунктов.

Отопление индивидуальной застройки всех населенных пунктов Старотуймазинский сельсовета на расчетный срок предусматривается газовое (от индивидуальных источников тепла).

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) выбор количества и места расположения ШРП (шкафных распределительных пунктов);

2) нанесение трасс подземных газопроводов низкого давления на проектируемых участках населенных пунктов сельского поселения Старотуймазинский сельсовет.

 Расчеты расхода газа перспективного потребления и расчетная схема газоснабжения будут выполнены в следующей стадии проектирования.

2.3.6.5. Проводные средства связи
Обеспечение потребителей сельского поселения  Старотуймазинский сельсовет производится от АТС ПАО «Башинформсвязь». Обеспечение потребителей сельского поселения Старотуймазинский сельсовет телефонной проводной связью в количестве 349 абонентов. Абонентская разводка по населенным пунктам  на опорах.      

Услуги беспроводной связи с достаточно устойчивой зоной покрытия предоставляют операторы связи ОАО «МТС», «Мегафон», «Билайн».

2.3.6.6   Телевидение, радиофикация
Прием телепередач в целом по району будет осуществляться персональными и коллективными антеннами на крышах жилых домов и культурно-бытовых зданий. Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в г.Туймазы.

 Кроме того, в населенных пунктах Туймазинского района развито спутниковое телевидение, развиваются Интернет и IP-телевидение.

2.4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

Одной из важнейших проблем современного градостроительства является улучшение окружающей человека среды и организация здоровых и благоприятных условий жизни.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Почвенно-климатические условия Туймазинского района Республики Башкортостан благоприятны для развития растительности, здесь сохранились значительные по площади лесные массивы. Общая площадь земель  лесного фонда по сельскому поселению Старотуймазинский сельсовет составляет 2324,5 га.

Проектируемая система озеленения поселения включает разнообразные по назначению объекты озеленения, равномерно размещенные по территории, которые образуют композиционно и функционально взаимосвязанную единую совокупность внутрипоселковых и внешних насаждений. Основными узлами этой системы являются зеленые насаждения общего пользования и зоны рекреации. Озеленение микрорайонов, детских, учебных и спортивных учреждений составляют зеленые насаждения ограниченного пользования. Связующим звеном насаждений между собой и окружающими лесами служат насаждения улиц, санитарно-защитных зон, промышленно-складских территорий, т.е. зеленые насаждения специального назначения, выполняющие защитные и санитарно-гигиенические функции.

Для отдыха населения могут быть использованы лесопарковые территории, примыкающие к жилой застройке. Для исключения негативного влияния рекреации необходимо проведение соответствующего обустройства территории лесопарка (организованной дорожно-тропиночной сети, оборудованных мест отдыха, мусоросборников и т.д.)

Охранные зоны автомобильных дорог, различных инженерных коммуникаций подлежат озеленению насаждениями фильтрующего типа, которые выполняют роль механического и биологического фильтра загрязненного воздушного потока.

Зеленые насаждения индивидуального пользования - это приусадебные участки.

Существующие зеленые насаждения в настоящем проекте максимально сохранены.

Проектируемые скверы озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев. Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.

В озеленении детских учреждений используются растения, не выделяющие запахи в период цветения, гипоаллергенные, неколючие. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения  различных площадок и сооружений. Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.

Насаждения специального назначения в населенных пунктах размещаются в зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные зоны между производственными территориями и жилыми массивами, от автодороги общего пользования, от производственных дорог и прибрежные защитные полосы вдоль рек и ручьев.

Зеленые насаждения на территориях производственных зон по их функциональному назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные). Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транспортных магистралей. Назначение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитным озеленением производственных объектов и автодорог разных категорий.

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам со специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору воздуха, загрязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки. Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, быстрым ростом, непросматриваемостью.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на придорожной полосе. Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего средства. 

Для создания полноценной водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы рек и ручьев проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха.

Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему прибрежных зон, улучшит её состояние.

2.5 ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
На основании п. 9.1. Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения. При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99. 

К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, на территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет относятся: 

- Администрация сельского поселения;

- отделение банка;

- отделение связи;

- сельские клубы, библиотекой, помещениями для досуга;

- столовые, закусочные;

- предприятия торговли;

- предприятия бытового обслуживания;

- учреждения здравоохранения;

- школы со спортивными залами;

- детские сады;

- спортивные площадки;

- места отдыха, парки, рекреации;

- тротуары;

- объекты и сооружения транспортного обслуживания населения;

- переходы улиц, дорог и магистралей.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.
 Реконструкцию объектов соцкультбыта на территории населенных пунктов необходимо вести с учетом потребностей инвалидов.

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в ра​диусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.
В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию с учетом требований действующих нормативов. На всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения, должна быть обеспечена система средств информационной поддержки.
2.6.ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен в соответствии с государственной программой «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан»,утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 февраля 2014 года №61. 

Разработка предложений по охране основных компонентов окружающей сре​ды на рассматриваемой территории: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, растительного покрова и животного мира, по улучшению сани​тарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических условий должна способ​ствовать сохранению и стабилизации экологического равновесия и эффективно​му развитию и функционированию всех отраслей хозяйства до конца расчетного срока реализации генерального плана сельского поселения.

В рамках территориальной комплексной схемы градостроительного планиро​вания развития территории как комплекса технико-экономических, планировоч​ных и инженерных мероприятий, решение задачи охраны природы тесно взаимо​связано со всеми основными направлениями хозяйственного использования территории: размещением производительных сил, расселением, организацией массового отдыха.

Конкретные мероприятия по охране основных компонентов окружающей сре​ды на рассматриваемой территории отражены в нижеследующих разделах.

Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих нормативным требованиям. 

Состояние и охрана воздушного бассейна

Город Туймазы – важный транспортный узел на западе Республики Башкортостан, через него проходят железная дорога Челябинск-Москва, автомагистраль Челябинск-Самара-Москва, трансконтинентальные трубопроводы, несущие нефть и газ Западной Сибири в Поволжье, и центральные области страны. 

Многоотраслевая экономика города включает в себя нефтедобычу, нефтепереработку и нефтехимию, машиностроение и строительную индустрию, легкую и пищевую промышленности. 

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводятся на 1 стационарной станции государственной наблюдательной сети за состоянием окружающей среды. Уровень загрязнения воздуха повышенный. ИЗА равен 5 и определяется концентрациями формальдегида, взвешенных веществ и бенз(а)пирена. Средние за год концентрации основных определяемых загрязнителей: диоксида серы, диоксида азота, окисида азота, оксида углерода ниже 1 ПДК, взвешенных веществ – 1,4 ПДК. Средняя за год концентрация бенз(а)пирена – 1 ПДК. Максимальные разовые концентрации достигали: бенз(а)пирена – 1,8 ПДК (январь), взвешенных веществ – 1,2 ПДК, диоксида серы, диоксида азота, оксида азота и оксида углерода ниже 1 ПДК. Средняя за год концентрация формальдегида превышала ПДК в 2 раза. Максимальная разовая концентрация формальдегида – 0,7 ПДК. 

За 2013 год стационарными и передвижными источниками загрязнения в атмосферный воздух города было выброшено 15,2 тыс. т загрязняющих веществ, из которых на долю автомототранспорта приходится 9,0 тыс. т или 59%. 

Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносит ОАО «Туймазытехуглерод» – 4,374 тыс. т. Снижение количества выбросов на 1,972 тыс. т по сравнению с предыдущим годом объясняется спадом объемов производства. Завод выпускает печной малоактивный технический углерод, используемый в производстве резино- и асбестотехнических изделий. 

Поступление вредных примесей в атмосферный воздух от стационарных источников, принадлежащих ООО «Газоперерабатывающее предприятие», составило 1,348 тыс. т, увеличение данного показателя в 3,5 раза объясняется ростом объема производств. Завод перерабатывает широкие фракции легких углеводородов попутного нефтяного газа с получением сжиженного газа для бытового потребления, гексановой фракции и смеси пентанов для химии. 

В г. Туймазы закрылось предприятие по производству стеклоизделий медицинского назначения – ОАО «Туймазыстекло». Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за I квартал составил 0,049 тыс. т. 

В 2013 году произведена инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «Газ-Сервис», при этом показатель валового объема выбросов в атмосферный воздух составил 0,253 тыс. т. Выбросы в атмосферу от полигона ТКО г. Туймазы ГУП «Табигат» РБ (полигон твердых коммунальных отходов) – 0,348 тыс. т. 

В расчете на одного жителя города выбросы в атмосферу составили 0,225 тонны. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Туймазинском районе являются автотранспорт и действующие производственные предприятия.

Проектом предложена организация санитарно-защитных зон от предприятий, их благоустройство и озеленение, вынос и ликвидация части предприятий.

Также предусматриваются мероприятия до конца расчетного срока строительства:

· совершенствование технологических процессов, внедрение малоотход​ных производств;

· увеличение доли природного газа в топливном балансе;

· внедрение централизованного отопления;

· отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

· оснащение всех стационарных источников газопылеулавливающим обо​рудованием;

· контроль за работой автотранспорта;

· организация службы контроля за уровнем загрязнения воздушного бас​сейна;

· разработка и внедрение норм предельно-допустимых выбросов по каж​дому промпредприятию и котельным.

Одним из решений проблемы загрязнения атмосферы является газификация автотранспорта. Применение природного газа обеспечивает значительное сни​жение выбросов окиси углерода, неметановых углеродов, оксидов азота и твер​дых частиц.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, авто​транспорт, промпредприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работаю​щие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, угле​водороды.

Основными нарушениями законодательства в области охраны атмосферного воздуха являются: превышение норм токсичности (дымности) автотранспортных средств, нарушение правил эксплуатации газопылеочистных установок (ГОУ), вы​брос загрязняющих веществ без специального разрешения.

Наиболее проблемными вопросами в области охраны атмосферного воздуха явля​ется отсутствие установок по улавливанию легких фракций углеводородов на объек​тах нефтедобычи, старение автопарка предприятий.

Охрана водных ресурсов

В соответствии с требованиями Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. 74-ФЗ (рес. Федеральных законов от 04.12.2006г №201-ФЗ от 19.06.2007г. №102-ФЗ) ши​рина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10км - в размере 50м;

2) от 10 до 50км - в размере 100м;

3) от 50км и более - в размере 200м. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от ук​лона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулево​го уклона, 40 метров для уклона до 3° и 50 метров для уклона 3° и более.

В водоохранных зонах запрещается (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ):

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6)размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, размещение, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обес​печивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, и истощения вод в соответствии с водным законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограниче​ниями для водоохранных зон запрещаются:

· распашка земель;

· размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних ла​герей, ванн.

Настоящим проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направлен​ные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод.

В их ряду важнейшим является полный поэтапный охват канализацией населенных пунктов района с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском. Повсеместно принята полная искусственная биологическая очистка с выпуском очи​щенных стоков в водотоки и на поля орошения.

Использование очищенных сточных вод на орошение позволяет сократить забор свежей воды на эти цели.

Производственные стоки от животноводческих комплексов направляются в навозо​хранилища, рассчитанные на хранение годового запаса, с последующим использова​нием их в качестве удобрения.

Для учреждений отдыха намечается использовать как централизованную, так и де​централизованную схему канализации.

Помимо метода биологической очистки для объектов отдыха периодического дейст​вия найдут широкое применение сооружения физико-химической очистки сточных вод.

Для предотвращения возможного истощения стока малых рек запрещается осуше​ние болот. Возможно в небольших объемах осушение заболоченных территорий с це​лью использования торфа для органических удобрений.

Охрана подземных вод.

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и ис​тощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

· перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их своевремен​ная ликвидация;

· оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

· строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение превышения рассчитанных допустимых величин понижений уровня подземных вод и дебитов сква​жин;

· исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

· введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения могут быть разделены на ме​роприятия, связанные с:

· состоянием водозаборных сооружений;

· с промышленностью;

· с добычей полезных ископаемых.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимы:

· организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержа​ние в них соответствующего санитарного режима;

· своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

· строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-​сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

· осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическими уровнями.

Решение проблемы защиты подземных вод от промышленного загрязнения заключа​ется, в основном, в осуществлении мероприятий общего характера.

К ним относятся:

· создание систем оборотного водоснабжения;

· использование бессточных технологий или с минимальным количеством сточных вод;

· создание отстойников с обязательным устройством противофильтрационных экра​нов как из естественных, так и искусственных материалов.
Охрана лесов

Основное воздействие человека на леса выражается: рубкой спелых и перестойных насаждений, рубками ухода, пастьбой скота в лесу и искусственным лесовозобновлением.

Постоянное недоиспользование расчетных лесосек по лиственным породам ведет к накоплению спелых и перестойных насаждений, что ведет за собой падение прироста, сопровождающееся ухудшением состояния леса и качества древесины, а также нарушением водоохранных и защитных свойств леса. Экологическую обстановку в лесу ухудшает многоотходная технология при заготовке леса.

Перестойные леса больше подвержены болезням леса к воздействию вредителей леса, а также отрицательно влияют на атмосферный воздух при гниении.

Борьба с болезнями и вредителями леса, проведение профилактических работ в этом направлении – важнейшая составляющая охраны лесов.

Профилактика возникновения пожаров и организация материально-технической базы пожаротушения также является средством охраны и защиты лесов.

Экологическую ситуацию в лесу ухудшает многоотходная технология при заготовке леса.

Большой ущерб лесу оказывает выпас скота. В результате вытаптывается и выедается скотом естественный подрост леса, нарушается надпочвенный покров, происходит эрозия почвы, уничтожаются выводки диких животных и птиц.

Леса, расположенные вблизи населенных пунктов часто захламляются несанкционированными свалками различных отходов.
Охрана почв

Для повышения сельскохозяйственной продуктивности почв необходимо системати​ческое и научно обоснованное внесение органических и минеральных удобрений, при​менение приемов по накоплению и сохранению влаги (снегозадержание, боронование, бороздование и т.с. полей).

В полосах загрязнения почв вдоль транспортных магистралей необходимо провести посадки защитных полос из газоустойчивых пород деревьев и кустарников. Полосы  должны быть полностью исключены из сельскохозяйственного использования.

Проектом предложена посадка зеленых полос вдоль существующей автомобильной магистрали республиканского значения.

Мероприятия по защите почв от эрозии должны обеспечивать:

· в зонах проявления водной эрозии - регулирование стока ливневых и талых вод создание водоустойчивой поверхности почвы, накопление, сохранение и рациональное использование влаги;

· в зонах ветровой эрозии - уменьшение скорости ветра в приземном слое, сокраще​ние размеров пылесборных площадей и создание ветроустойчивой поверхности почв.

Эти мероприятия обеспечиваются комплексностью защитных мер, т.е. одновремен​ным применением в необходимых соотношениях организационно-хозяйственных, агро​технических, мелиоративных и гидротехнических мероприятий.

Одним из эффективных приемов, повышающих почвозащитную роль всех се​вооборотов, является полосное размещение сельхозкультур со вспашкой и по​севом только поперек склона, а в районах ветровой эрозии - перпендикулярно направлению господствующих ветров.

В зонах водной эрозии в результате смывов с полей плодородного слоя (гуму​са), почвы резко снижают свою способность поглощать и удерживать талые и дождевые воды.

На пастбищах основным противоэрозионным приемом является регулирова​ние выпаса в сочетании с улучшением пастбищ в период отдыха.

Составной частью противоэрозионных мероприятий являются гидротехниче​ские. К гидротехническим мероприятиям относятся - создание водоудерживаю​щих валов водосборных сопрягающих сооружений, данных запруд и перепадов противоэрозионных прудов.

Берегоукрепление применяется для защиты от береговых размывов водото​ков, вызывающих угрозу сельхозугодьям.

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагооб- разованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасажде​ниями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охран​ных мероприятий относятся:

-охрана лесов от пожаров;

-защита от различных видов вредителей;

-охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

-восстановление лесов путем посадки новых саженцев.
Охрана животного мира
Для увеличения численного и видового состава фауны необходимо сохранение существующих и восстановление нарушенных местообитаний животных путем облесения балок, оврагов, очистки водоемов.

Для предотвращения гибели животных необходимо применение биологических методов защиты сельхозугодий и лесов, ограничение авиационной обработки по​лей и лесов ядохимикатами.

Учитывая возрастающее антропогенное воздействие на природу района, необ​ходимо предусмотреть мероприятия по защите животного мира:

· оградить и сохранить в естественном состоянии гнездовья редких и ценных видов;

· установить особый режим рекреационной деятельности в местах сосредо​точения животных (выделить фиксированные места для купания, рыбной ловли, стоянок, исключить заезд отдыхающих в период вывода птенцов и т.п.), для чего необходимо проведение специальных исследований;

· проводить комплексные биотехнические мероприятия в лесхозах.

На основе закона Министерства природопользования и экологии Республики Башкортстан с 1 июля 2009 года отменены ограничения на охоту копытных (лось, косуля, кабан).
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы (режим охраны) установлен Положением о памятниках природы в Республике Башкортостан от 26 февраля 1999г. №48.

Последние годы к созданию новых ООПТ изменились, особо охраняемые при​родные территории создаются на основе предварительных исследований и заклю​чения специализированной лаборатории. Начиная с 2002 года в республике осуще​ствляются мероприятия по формированию системы охраняемых природных терри​торий. Система охраняемых природных территорий Республики Башкортостан (СОПТ) - это комплекс функционально и территориально взаимосвязанных террито​рий, который проектируется с учетом природных, социально-культурных и нацио​нальных особенностей республики. Одной из составляющих правовой базы СОПТ является «Концепция развития системы охраняемых природных территорий в Рес​публике Башкортостан», утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 01.09ю2003 №209.

Постановлением правительства Республики Башкортостан от 24 мая 2005 г. №92 для эффективного управления особо охраняемыми природными территориями было создано Государственное учреждение Дирекция по особо охраняемым при​родным территориям Республики Башкортостан, которое передано в ведение Ми​нистерства природопользования и экологии Республики Башкортостан.

На территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет особо охраняемых природных территорий нет.
Физические факторы воздействия на окружающую среду

К физическим факторам риска на рассматриваемой территории относятся электромагнитные поля и акустическое загрязнение. Основным физическим фактором воздействия на окружающую среду является шумовой. 
Электромагнитное воздействие

Переменные электрические и магнитные поля возникают вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), электрооборудования различного назначения и теплоцентралей. Действующие «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрических полей, создаваемых  воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» относят к санитарно-защитным зонам те участки ЛЭП, на которых  напряженность электрического поля (Е) превышает значение 1 кВ/м. Напряженность до 5 кВ/м допускается на участках ЛЭП вне зон жилой застройки. 

На территории сельского поселения сельсовет возможно наличие таких источников электромагнитного излучения, как трансформаторные подстанции. Однако, как показывает опыт работ РГЭЦ в Республике Башкортостан, уровни напряженностей электрических и магнитных полей тока промышленной частоты (50 Гц) от трансформаторных подстанций обычно не превышают допустимых уровней на расстоянии 2 м от подстанции.

Таким образом, в пределах территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет электромагнитное излучение будет находиться ниже предельно-допустимого уровня, установленного СанПиН 2.1.2.002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям». 
Акустическое загрязнение

Источниками акустического загрязнения на территории жилой застройки являются потоки всех видов автомобильного транспорта. Уровень шума на улицах зависит, в первую очередь, от величины транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия. На сельских улицах он незначителен, но организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей в границах населенных пунктов рекомендуется. 
Мероприятия по защите от стихийных бедствий природного характера.

Мероприятия по защите  от стихийных бедствий природного характера отражены далее в разделе 5 главы 1.
3.САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Раздел «Санитарная очистка территории» выполнен в соответствии с федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные  законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных и актов (положений законодательных актов) Российской Федерации».

В настоящий момент, вблизи города Туймазы функционирует полигон ТКО. Полигон находится в хозяйственном ведении ГУП «Табигат». Дата ввода в эксплуатацию полигона - 2005 год (I очередь). Площадь полигона -1,9 га (I очередь), 8,8 га (II очередь), вместимость- 52800 тонн, производительность-17600 тыс/год. Санитарно-защитная зона от полигона составляет 1000 метров. 
На период расчетного срока реализации генплана, утилизация твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет, будет производиться на существующем полигоне ТКО Туймазинского района.

Согласно данным Администрации сельского поселения сбором и утилизацией отходов занимается Администрация сельского поселения Старотуймазинский сельсовет. Специализированной организации на территории сельского поселения нет.
На расчетный срок проектом предусматривается пункт сбора и обработки отходов для вторичного использования, с последующим вывозом на полигон ТКО для обезвреживания.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона свалки твердых коммунальных отходов составляет 1000 м. На территории сельского селения Старотуймазинский сельсовет располагается 1 несанкционированная свалка мусора. Свалка размещена с нарушением санитарных норм и подлежит ликвидации до 2020г, территория свалки – рекультивации.
На  территории сельского поселения  располагается рекультивированный шламонакопитель №25. Согласно договору от 16.08.2010 года ООО «Антикорстойсервис», выполнила работу по рекультвации нефтезагрезненных земель после ликвидации нефтешламовых амбаров №№25,4 (пруд обжига) НГДУ «Туймазынефть» ООО «Башнефть», расположенных на территории  Туймазинского района РБ (включая Старотуймазинский сельсовет), с использованием биопрепарата. В ПЗ тома II, в Приложении 3, прилагается АКТ о переводе земель в категорию земель сельскохозяйственного назначения.
Мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологических условий территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет: 

- организация планово-регулярной системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов специализированным транспортом на полигон ТКО;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

Организация  планово-регулярной  системы  и  режим  удаления  коммунальных отходов   определяются   на   основании   решений   местных   административных органов  по  представлению  органов  коммунального  хозяйства  и  учреждений санитарно-эпидемиологического   надзора.   В   число   объектов   обязательного обслуживания  спецавтохозяйств  включают  жилые  здания,  встроенные  в  жилые  дома  предприятия  торговли. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию  детские  сады,  школы.

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала. Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.
Жидкие отходы из выгребов вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооруже-ний бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них.

Согласно приложению 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество коммунальных отходов по сельскому поселению с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя составит:

табл. №15
	Коммунальные отходы
	Сущ.
	Расчетный срок

	
	Кол-во жителей, тыс.чел
	Норма накопления, кг/чел
	Кол-во отходы, тыс.тонн

в год
	Кол-во жителей, тыс.чел
	Норма накопления, кг/чел
	Кол-во отходов, тыс.тонн

в год

	с.Старые Туймазы
	
	
	0,728
	
	
	1,052

	Коммунальные от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией
	1,462
	190
	0,278
	1,907
	190
	0,362

	Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3
	1,462
	0,002
	2,924
	1,907
	0,002
	3,814

	Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц
	9,0 га
	5
	0,450
	13,8 га
	5
	0,69

	с.Горный
	
	
	0,172
	
	
	0,172

	Коммунальные от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией
	0,324
	190
	0,062
	0,324
	190
	0,062

	Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3
	0,324
	0,002
	0,648
	0,324
	0,002
	0,648

	Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц
	2,2 га
	5
	0,11
	2,2 га
	5
	0,11

	д.Кызыл-Буляк
	
	
	0,064
	
	
	0,067

	Коммунальные от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией
	0,099
	190
	0,019
	0,116
	190
	0,022

	Коммунальные из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3
	0,099
	0,002
	0,198
	0,116
	0,002
	0,232

	Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц
	0,9 га
	5
	0,045
	0,9 га
	5
	0,045

	д.Карат-Тамак
	
	
	0,040
	
	
	0,040

	Коммунальные от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией
	0,080
	190
	0,015
	0,080
	190
	0,015

	Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3
	0,080
	0,002
	0,16
	0,080
	0,002
	0,16

	Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц
	0,5 га
	5
	0,025
	0,5 га
	5
	0,025

	д.Раевка
	
	
	0,069
	
	
	0,101

	Коммунальные от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией
	0,099
	190
	0,019
	0,110
	190
	0,021

	Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3
	0,099
	0,002
	0,198
	0,110
	0,002
	0,22

	Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц
	1,0 га
	5
	0,05
	1,6 га
	5
	0,08

	Итого по сельскому

поселению:
	
	
	1,073
	
	
	1,432


Морфологический состав ТКО

табл. №16
	Компоненты
	% по массе
	Расчетный срок

1,432 тыс.тонн в год

	Пищевые отходы
	(20-28)

25
	0,35800

	Бумаги, картон
	(35-45)

38
	0,54416

	Дерево
	(1-2)

1
	0,01432

	Металлолом
	(1,5-2)

2
	0,02864

	Текстиль
	(4-7)

5
	0,0716

	Кости
	(1-2)

2
	0,02864

	Стекло
	(3-6)

4
	0,05728

	Кожа, резина
	(1-3)

2
	0,02864

	Камни, штукатурка
	(1-2)

2
	0,02864

	Пластмасса
	(1,5-2,5)

2
	0,02864

	Прочие
	(1-2)

2
	0,02864

	Отсев
	(10-18)

10
	0,1432

	Крупногабаритные отходы
	5
	0,0716

	Итого
	100
	1,432


Сбор и удаление ТКО

Система сбора и удаления коммунальных отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного  хранения  отходов  в  домовладениях,  сбор  и  вывоз  коммунальных  отходов  с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию коммунальных отходов. Периодичность удаления коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. Удаление мусора  из  зданий  общественной  и  жилой  застройки  производится  выносным  об разом в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем 1-2 дня.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры. На расчетный срок количество отходов составит 0,0716 тыс.тонн в год. Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5 м3.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей. Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТКО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья и организация стационарного приема вторсырья от населения.

Для организации раздельного сбора отходов необходимо:

- установить специальные контейнеры для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла в жилых кварталах; 

- создать на территории сельского поселения приемные пункты вторичного сырья; 

- организовать передвижные пункты сбора вторичного сырья; 

- органам местного самоуправления создать условия, в том числе и экономические, стимулирующие раздельный сбор отходов.

 Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Утилизируемые отходы (полиэтилен, черный и цветной металлы, автомашины, аккумуляторы, ртутные лампы, бумага, картон и т.д.) должны отправляться на переработку для получения вторичного сырья.

Расчет площади полигона ТКО:

Площадь полигона на годовое накопление мусора из расчета 0,02 га на 1 тыс.тонн отбросов в год составит 1,432 тыс.тонн в год х 0,02 га = 0,03 га в год.
Площадь полигона на расчетный период действия генерального плана (до 2035г.) составит 0,03 га в год х 20 лет = 0,6 га.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких коммунальных отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенных пунктах периодичность удаления твердых коммунальных отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора коммунальных отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами. 

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.
Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.
На расчетный срок при средней плотности крупногабаритных отходов (КГО) 180 кг/м3 количество крупногабаритных отходов составит:
с.Старые Туймазы: 1 052 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,292 тыс. м3

д.Горный: 172 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,048 тыс. м3

д.Кызыл-Буляк: 67 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,019 тыс. м3

д.Карат-Тамак: 40 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,011 тыс. м3

д.Раевка: 101 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,028 тыс. м3

На расчетный срок при средней плотности ТКО 200 кг/м3 количество мусора составит:

с.Старые Туймазы: 1 052 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 4,997 тыс. м3

д.Горный: 172 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,817 тыс. м3

д.Кызыл-Буляк: 67 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,318 тыс. м3

д.Карат-Тамак: 40 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,19 тыс. м3

д.Раевка: 101 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,480 тыс. м3

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод х t х К1 / (365 х V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.
Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров

для сбора коммунальных и крупногабаритных отходов
табл. №17
	Наименование
	Числен.

населения, чел
	Объем муниципальных отходов, м3/год
	Кол-во контейнеров и бункеров, шт
	Периодичность

вывоза

	
	
	Общий
	ТКО
	КГО
	V=0,75м3
	V= 5м3
	

	с.Старые Туймазы
	1907
	5289
	4997
	292
	45,6
	1,4
	ТКО-1 раз в 3 дня, КГО-1 раз в не
делю

	с учетом К=1,1
	
	
	
	
	50
	1
	

	д.Горный
	324
	865
	817
	48
	7,5
	0,2
	

	с учетом К=1,1
	
	
	
	
	8
	1
	

	д.Кызыл-Буляк
	116
	337
	318
	19
	2,9
	0,09
	

	с учетом К=1,1
	
	
	
	
	3
	1
	

	д.Карат-Тамак
	80
	201
	190
	11
	1,7
	0,05
	

	с учетом К=1,1
	
	
	
	
	2
	1
	

	д.Раевка
	110
	508
	480
	28
	4,4
	0,1
	

	с учетом К=1,1
	
	
	
	
	5
	1
	

	сельское

поселение

Старотуймазинский сельсовет
	2537
	7200
	6802
	398
	68
	5
	


Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО.

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты наиболее часто применяемые типы мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемые для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по сравнению с односменным режимом работы производительность и, как следствие, меньшая потребность в технике.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза коммунальных отходов, определяют по формуле:

М = Пгод / (365 х Псут х Кисп)

где Пгод – количество коммунальных отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75. 

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р * Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона и обратно.
Исходные данные для расчета количества мусоровозов

табл. №18
	Наименование
	Ед. изм.
	Обознач.
	Марка

	
	
	
	ГАЗ 3307

КО-413 (МЗГ)
	ГАЗ 3307

КО-440-3
	КамАЗ-53213

КО-415А

	Количество отходов, вывозимых за один рейс
	т
	m
	3,3
	3,3
	9,37

	Емкость кузова
	м3
	е
	7,5 (8,2)
	7,5
	22,5

	Коэффициент уплотнения мусора
	
	
	2
	2
	2

	Количество ТКО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения
	м3
	Е
	15,0 (16,4)
	15
	45

	Продолжительность рабочего дня
	час
	Т
	12
	12
	12

	Время на подготовительно-заключительные операции
	час
	Тпз
	0,45
	0,45
	0,45

	Продолжительность нулевых пробегов
	час
	То
	0,5
	0,5
	0,5

	Продолжительность погрузки мусоровоза
	час
	Тпог.
	2
	2
	6

	Коэффициент использования машин
	-
	Кисп
	0,75
	0,75
	0,75

	Средняя транспортная скорость
	км/ч
	V1
	40
	40
	40

	Средняя внутриквартальная скорость
	км/ч
	V2
	5
	5
	5

	Время на разгрузку
	час
	Траз
	0,5
	0,5
	0,7


Расчет количества мусоровозов

табл. №19
	Наименование
	Ед. изм.
	Обознач.
	значение

	Плечо вывоза ТКО
	км
	L
	20

	Время, затрачиваемое на пробег составит:
	час
	Тпрб
	0,4

	Число рейсов мусоровозов
	р/сут
	Р
	2

	Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения
	м3/сут
	Псут
	30

	Объем ТКО, подлежащий вывозу на расчетный срок
	м3/год
	Пгод
	7200

	Число мусоровозов на расчетный срок
	шт.
	М
	1


Согласно полученному результату требуется 1 машина марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А). 

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают путь движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту. 

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме, соответствующем данной стадии, согласно Градостроительному кодексу.

Таким образом, периодичность вывоза ТКО по системе планово-регулярной очистки (не реже, чем через 1-2 дня) может составлять 2 рейса одной единицы мусоровозного транспорта.
4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
табл. №20                                                                                                                 
	№                п.п.
	Показатели
	Единица
измерения
	Современное   состояние на 2015 г.
	На расчетный
срок 2035г.

	1
	      Территория
	
	
	

	1.1
	Общая площадь земель сельского поселения Старотуймазинский сельсовет в административных границах
	га
	5971,5
	5971,5

	
	в том числе по категориям:
	
	
	

	1
	Земель лесного фонда 
	га
	2324,5
	2324,5

	2
	Земель водного фонда
	га
	35,2
	35,2

	3
	Земель сельскохозяйственного

использования
	га
	3188,1
	3118,4

	4
	Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны
	га
	87,3
	94,4

	5
	Земель транспорта
	га
	30,3
	30,3

	6
	Земель населенных пунктов, в т.ч.:
	га
	303,8
	365,2

	
	жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки
	га   / %
	196,3
	211,4

	
	общественно-деловых зон
	га
	3,4
	4,3

	
	производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	14,5
	26,7

	
	рекреационных зон
	га
	86,2
	118,0

	
	земель специального назначения
	га
	1,8
	2,6

	7
	Земель специального назначения
	га
	2,3
	3,5

	2
	  Население
	
	
	

	2.1
	  Численность населения сельского

поселения
	тыс.чел.
	2,064
	2,537

	2.2
	  Возрастная структура населения:
	
	
	

	
	  моложе трудоспособного возраста
	тыс.чел / %
	0,432/20,9
	0,530/20,9

	
	  в трудоспособном возрасте
	тыс.чел / %
	1,206/58,5
	1,484/58,5

	
	  старше трудоспособного возраста
	тыс.чел / %
	0,426/20,6
	0,523/20,6

	3
	  Жилищный фонд
	
	
	

	3.1
	Жилищный фонд
	тыс.м2
	47,666
	76,110

	
	Объем нового жилищного строительства (индивидуальная усадебная застройка)
	тыс.м2
	-
	28,444

	3.2
	Средняя жилищная обеспеченность 
	м2 / чел.
	23,1
	30,0

	4
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
	
	
	

	4.1
	Дошкольные образовательные

учреждения 
	мест
	110
	110

	4.2
	Общеобразовательные учреждения 
	мест
	220
	517

	4.3
	Больница
	койко/мест
	в г.Туймазы
	в г.Туймазы

	4.5
	ФАП, аптечный пункт
	объект на

 насел.пункт
	1
	2

	4.6
	Магазины товаров повседневного спроса
	м2 торг.пл.
	917,4
	952,4

	4.7
	Предприятия общественного питания 
	место
	100
	100

	4.8
	Предприятия бытового обслуживания 
	рабочее

место
	-
	9

	4.9
	Клубы сельских поселений
	мест
	120
	586

	4.10
	Помещения для культурно-массовой работы 
	м2
	нет.инф.
	152

	4.11
	Плоскостные спортивные

сооружения
	га
	0,06
	1,8

	5
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	5.1
	Протяженность линий внешнего транспорта
	га
	30,3
	30,3

	5.2
	Общая протяженность

внутрипоселковых  дорог 
	га
	13,6
	19,0

	6
	Ритуальное обслуживание

населения
	
	
	

	6.1
	Общая площадь кладбищ

(норм - 0,24га/1000 жителей)
	га
	2,3
	2,9


     
5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

Общая часть

При разработке раздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – ПМ ГОЧС) использованы следующие законодательные и нормативные документы:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.04 (с изменениями на 19 июля 2011 года);

- СНиП 2.1.51-90 – «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и ЧС»;

- СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

- СП 11-107-98 Свод правил по проектированию и строительству «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Мероприятия по предупреждению ЧС» проектов строительства»;

- СНиП II-II-77* - «Защитные сооружения гражданской обороны»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований. Москва 2001г;

- СНиП 10-01-94 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения (взамен СНиП 1.01.01-82)»;

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка городских и сельских поселений»;

- Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», 2008г.;

- СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»;

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- Методические рекомендации по составлению раздела ИТМ ГО и ЧС. Москва, 2001г.
Глава 1. Зона возможных последствий поражения и ЧС природного и техногенного характера

Границы территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера, установлены в соответствии с законодательством РФ. 
Перечень существующих и проектируемых промышленных предприятий и инженерных объектов, расположенных в границах населенных пунктов  Старотуймазинского сельсовета,с санитарно-защитными зонами (м)        
табл. №21
	№ п/п
	Наименование
	СЗЗ, м
	Класс опасности
	Примечание

	с.Старые Туймазы

	1
	Теплицы
	100
	IV
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	2
	Котельная
	50
	V
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	3
	Автокомплекс
	100
	IV
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	4
	Пожарное депо
	50
	V
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	5
	Трансформаторные подстанции
	10
	-
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	6
	ГРП,ШРП
	15
	-
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	7
	Водонапорная башня
	15
	-
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	8
	Природожный сервис (проект.)
	50
	V
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	9
	Природожный сервис (проект.)
	50
	V
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	10
	Природожный сервис (проект.)
	50
	V
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	11
	Трансформаторные подстанции (проект)
	10
	-
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	д.Горный

	12
	Трансформаторные подстанции
	10
	-
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	13
	ГРП
	15
	-
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	14
	Трансформаторная подстанция (проект.)
	10
	-
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	д.Кызыл-Буляк

	15
	Трансформаторные подстанции
	10
	-
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	16
	ШРП
	15
	-
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	17
	Водозаборная скважина
	250
	-
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	18
	Трансформаторная подстанция (проект.)
	10
	-
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	д.Карат-Тамак

	19
	Трансформаторные подстанции
	10
	-
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	20
	ШРП
	15
	-
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	21
	Трансформаторные подстанции (проект)
	10
	-
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	д.Раевка

	22
	Трансформаторные подстанции
	10
	-
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	23
	ШРП (проект.)
	15
	-
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	24
	Трансформаторная подстанция (проект.)
	10
	-
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200


В пределах сельского поселения расположены промышленные объекты с СЗЗ от 50 до 500 метров, а также сельские кладбища с СЗЗ 50 метров согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

 Развитие чрезвычайных ситуаций возможно в связи:

- с возникновением природных лесных пожаров;

- с возникновением взрывов, пожаров на взрывопожароопасных объектах;

- со взрывами бытового газа;

- с авариями на коммунально-энергетических сетях и сооружениях;

- с аварийными отключениями электроэнергии;

- массовыми заболеваниями людей и животных инфекционными заболеваниями;

- с ударами молний по зданиям и сооружениям;

- с авариями, связанными с эксплуатацией автомобильного транспорта;

- с террористическим актом.

1.1. Потенциально опасные объекты инфраструктуры

Потенциально опасные объекты инфраструктуры - объекты, на которых используют, производят, перерабатывают, хранят, эксплуатируют, транспортируют или уничтожают радиоактивные, пожаровзрывоопасные и опасные химические и биологические вещества, а также гидротехнические сооружения, создающие реальную угрозу возникновения источника кризисной ситуации.

На территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет потенциально опасных объектов нет, химически опасные, радиационно-опасные, биологически-опасные объекты  отсутствуют.

1.2. Природная чрезвычайная ситуация

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» принят 21.12.1994 г. № 68 – ФЗ (с ред. От 29.12.2010)

Природная чрезвычайная ситуация (природная ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Природные чрезвычайные ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. Природные чрезвычайные, ситуации различают по характеру источника и масштабам.

Источниками природной ЧС на проектируемой территории могут являться опасные геологические процессы, опасные гидрогеологические процессы, опасные природные явления, природные очаговые инфекции.

Опасные геологические явления и процессы

Опасное геологическое явление – событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растений, объекты экономики и окружающую природную среду (овражная эрозия, карсты, обвалы, оползни).

Карстовые процессы наиболее интенсивно протекают в пределах речных долин и на прилегающих к ним склонах водоразделов. Карстовые формы рельефа представлены оврагами, логами и суходолами. Муниципальный район Туймазинский район относится к районам, слабо подверженным карстовым явлениям.

Оврагообразование широко развито. В результате размыва рыхлых отложений временными потоками, образуются промоины, которые расширяясь и углубляясь, превращаются в овраги различной формы и размеров. Наиболее глубокие (10 – 20 м) и короткие овраги наблюдаются на круглых склонах долин и водоразделов, когда они прорезают коренные отложения (известняки, песчаники, конгламераты). В нижней части склонов оврагов наблюдаются осыпи.

Оползни развиты по берегам рек протекающих по территории сельского поселения. Размеры оползневых массивов по берегам рек обычно небольшие 5 – 15 м в длину, 2 – 3 м в ширину. Кроме оползней по крутым обрывистым склонам водоразделов и рек, по бортам оврагов в местах обнажения коренных пород отмечаются осыпи, обычно небольшие по размерам и мощности.

Выделение областей, районов для отдельных участков местности на поверхности земли по степени потенциальной сейсмической опасности осуществляется на базе комплексного анализа геологических и геофизических данных. По сейсмическому районированию территория Туймазинский сельского поселения не относится к сейсмически опасным районам.

Опасные гидрологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (наводнение, полноводье, паводок, затопление, подтопление).

Наводнениям подвергаются временно затопляемые территории из-за повышения уровня воды водоема или подземных вод.

Наиболее значительное место среди стихийных бедствий по повторяемости занимают наводнения в ходе весеннего паводка наблюдающиеся 1 раз в год в весенний период.

Согласно «Реестру населенных пунктов Республики Башкортостан, попадающих в зоны подтоплений (затоплений), вызванных гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами», при максимальном подъеме уровня воды на территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет затопление (подтопление) отсутствует.
Наводнения, вызванные весенними половодьями, как правило, прогнозируются  заблаговременно. Для защиты населения, обеспечения сохранности предприятий, зданий и сооружений предусматривается комплекс мероприятий по инженерной защите территорий от временного затопления.
Зона затопления, подтопления

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

 Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 водного Кодекса.

Опасные метеорологические явления и процессы

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их

 сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растений, объекты экономики и окружающую природную среду (сильный ветер, продолжительный дождь, гроза, ливень, снег, гололед, заморозок, сильный снегопад, сильная метель, туман, засуха, природные пожары).

На территории муниципального района возможны ЧС, вызванные опасными метеорологическими явлениями и процессами такими, как: снежные заносы, сильные морозы, резкие перепады температур, гололед, осадки в виде снега и дождя, налипание мокрого снега, усиление ветра, метели. Возможны штормовые предупреждения.

На данном этапе проектирования защита от ЧС природного характера заключается в планировании профилактических мероприятий по предотвращению ЧС (своевременное доведение штормовых предупреждений, очистка дорожного полотна и т.д.) и мероприятий по инженерной подготовке территории.

Природные пожары.

Под природным пожаром понимается пожар, распространяющийся по лесной площади или стихийное (неуправляемое) распространение огня в лесу на покрытых и не покрытых площадях, землях лесного фонда.

На территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет сохраняется вероятность возникновения техногенных пожаров в жилой зоне.

Согласно Республиканской целевой программе "Охрана лесов от пожаров на 2011–2015 годы", утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 июня 2011г. № 219 для повышения эффективности охраны лесного фонда от пожаров проводится комплекс организационно-технических мер:

- охрана лесов от пожаров путем обеспечения оперативного обнаружения и тушения силами наземной и авиационной охраны лесов;

- проведение предупредительных (профилактических) противопожарных мероприятий, создание системы мониторинга пожарной опасности в лесах;

- эффективное противодействие ухудшению экологической ситуации, связанной с лесными пожарами;

- создание материально-технической базы пожарно-технических станций республики.

Природные очаговые инфекции

Значительных изменений в биолого-социальной и демографической обстановке на территории муниципального района Туймазинский район не прогнозируется. Туймазинский район остается благополучным по инфекционным заболеваниям с/животных и поражения с/культур ввиду отсутствия заболеваний на протяжении 10 лет и более.

Сибиреязвенных скотомогильников на территории муниципального района нет. Территории скотомогильников не затапливаются паводковыми водами. Риск возникновения ЧС маловероятен. Объекты экономики и населенные пункты не попадают  в неблагоприятную зону.

Проектом установлены санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

1. СЗЗ от кладбищ – 50 м (Согласно п.6.2.9. ТСН РБ);

2. СЗЗ от свалок ТКО – 1000 м (Согласно п.6.4.3 ТСН РБ);

3. СЗЗ от скотомогильников с биологическими камерами – 500 м (Согласно п.6.3.4.ТСН РБ.).

Несанкционированные свалки коммунальных отходов ликвидируются, территория под ними подлежит рекультивации.
Для воздействия на уровень заболеваемости природно-очаговыми инфекциями необходима детальная разработка и поэтапная реализация программы, которая должна преследовать решение следующих задач:

-оздоровление очаговых территорий посредством целенаправленных хозяйственных и технических мер;

-снижение эпизоотического потенциала природных очагов и риска заражения населения специфическими мерами воздействия на элементы очагов;

-организация и совершенствование системы индивидуальной и коллективной профилактики заражений.

2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

К ЧС техногенного характера относятся потенциально возможные аварии на потенциально опасных промышленных объектах, автомобильном транспорте, магистральных трубопроводах, в системах жизнеобеспечения, на химически опасных, пожаро-взрывоопасных и радиоактивных объектах.

Взрывопожароопасные объекты:

Наибольшую опасность для населения муниципального района Туймазинский район представляют объекты, имеющие в своем производстве, хранении и транспортировке взрывопожароопасные вещества (материалы), в первую очередь нефть, нефтепродукты, природный газ. Аварии такого порядка локальны, последствия выражаются в виде утечки топлива, возможных пожаров на промышленных объектах, разрушений различной степени зданий и сооружений, загрязнении местности, атмосферы.

Потенциально - опасные объекты

на территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет

табл. №22
	№ п/п
	Название
	Юридический адрес

	1
	2
	3

	Пожаровзрывоопасные объекты

	1
	ГРП, ШРП
	населенные пункты Старотуймазинского
сельского поселения

	2
	Электроподстанция, трансформаторные подстанции населенных пунктов
	-//-

	3
	магистральный нефтепровод: ОАО Уралосибирские магистральные нефтепроводы: «Альметьевск-Субханкулово»
	-//-

	4
	магистральный нефтепровод:  ОАО Уралтранснефтепродукт:«Уфа-Западное направление»
	-//-

	5
	нефтепроводы IV класса опасности
	-//-

	6
	Нефтяные скважины
	-//-

	7
	АЗС
	-//-

	8
	АГЗС (проект.)
	-//-

	Опасные технические сооружения

	9
	Предприятия сельского хозяйства:

 (Цех металлоконструкций  ООО «Энергокомплект» ООО «Агро-гусь», КФХ, и д.р)
	населенные пункты Старотуймазинского
сельского поселения 


Основным фактором, способствующим возникновению аварий на складе ГСМ, является пожаро- и взрывоопасность топлива. Возможными последствиями могут стать учечка топлива, пожары, загрязнение местности, атмосферы.

Основными причинами аварий на магистральных трубопроводах являются технические нарушения при производстве ремонтных работ в охранных зонах, коррозия, несанкционированные криминальные врезки в трубопровод с целью хищения нефтепродуктов, а также подвижки земной коры в районах геологических разломов.

Наиболее потенциально опасные участки на магистральных трубопроводах – места пересечения их коридоров с основными транспортными магистралями. Весьма опасными по экологическим соображениям являются места пересечения водных преград.

Для обеспечения надежности и уменьшения риска при эксплуатации трубопроводного транспорта основная работа будет связана с реконструкцией и ремонтом изношенных участков сети, а в некоторых случаях с перекладкой существующих трубопроводов в технологические коридоры для обеспечения требуемых условий эксплуатации и безопасности прохождения трубопроводов мимо населенных пунктов с учетом санитарно-защитных разрывов.

При пересечении трубопроводов с реками необходимо предусматривать задвижки на границах поймы и дюкерные переходы в защитных чехлах.

При пересечении трубопроводов с автомобильными дорогами необходимо предусматривать защитные мероприятия от деформаций.

Целенаправленная работа по диагностике и определению остаточного ресурса оборудования, своевременная замена аварийных участков позволяют значительно снизить аварийность на объектах магистральных трубопроводов.
Населенные пункты сельского поселения Старотуймазинский сельсовет в зону возникновения  чрезвычайной и аварийной ситуации не попадают, угрозы жизни населения нет.

Основными мероприятиями по снижению риска и смягчению последствий возможных ЧС, обеспечению безопасности населения являются создание системы производственного контроля за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности, организация и ведение технологического процесса в соответствии с требованиями ГОСТ и нормативных докуметов, организованная система ремонта и технического обслуживания, профессионализм персонала, создание финансовых и материальных резервов для локализации и ликвидации возможных аварий.

В комплекс предупредительных мероприятий входит осуществление систематических проверок состояния безопасности зданий, сооружений, оборудования и организации технологических процессов.
На территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет наиболее вероятно возникновение техногенных ЧС, связанных:

- с авариями на электроэнергетических системах и системах жизнеобеспечения в связи с износом основных производственных фондов;

- с ударами молнии по зданиям и сооружениям;

- с техногенными пожарами в жилой зоне;

- с дорожно-транспортными происшествиями.

Аварии такого порядка локальны, последствия выражаются в виде утечки топлива, возможных пожаров на промышленных объектах, разрушений различной степени зданий и сооружений, загрязнении местности, атмосферы.
Возможны отдельные локальные отключения коммунальных энергоресурсов.

На территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет аварийно-опасных участков не выявлено, стационарных постов ДПС нет, крупных ДТП не зарегистрировано.

Авария на системах водоснабжения:

На момент проектирования на территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет централизованное водоснабжение частично присутствует.
Для централизованного водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Старотуймазинский сельсовет запроектированы водозаборы. В качестве регулирующих сооружений в каждом населенном пункте сельского поселения проектом предусматривается установка металлических водонапорных башен. При выходе из строя водонапорной башни, водоснабжение населения осуществляется из частных колодцев.

Авария на объектах ЖКХ:

В сельском поселении 14 существующих трансформаторных подстанций, 9 проектируемых трансформаторных подстанций.
Оценка риска: сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на электросетях в связи с износом основных производственных фондов.

Показатели риска чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ

(при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/

при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций

табл. № 23
	Виды опасных

природных явлений
	Местоположение и

 наименование 

объекта
	Возможная частота

 реализации чрезвычайных

 ситуаций год-1
	Показатель приемлемого

 риска, год-1  
	Размеры зон вероятной 

чрезвычайной ситуации, км2
	Численность населения, у которого 

могут быть нарушены условия 

жизнедеятельности, тыс. чел.
	Социально-экономические последствия

	
	
	
	
	
	
	Возможное число

погибших, чел
	Возможное число

погибших, чел
	Возможный

ущерб, руб

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Система

 водоснабжения
	Водопроводная магистраль района/водопроводная башня в сельской местности
	2,12∙

10-4/ 

3,25∙10-2
	 1∙10-3/

1∙10-1
	 6/0,24
	43000/

500 
	-/-
	-/-
	18000

/40 

	Система водоотведения
	отводящий коллектор водоотводной сети/водоотводящий трубопровод 
	8,4∙10-3/ 

8,0∙10-2 
	1∙10-3/ 

1∙10-2 
	7/0,35 
	60000/ 

2000 
	-/-
	-/-
	27000/ 

4000 

	Схема теплоснабжения
	центральный тепловой пункт/теплотрасса 
	3,65∙10-3/ 

3,2∙10-1 
	1∙10-2/ 

1∙10-1 
	2/0,67 
	10000/

700 
	-/-
	-/-
	2000/

500 

	Система газоснабжения
	газопровод/ГРС 
	4,25∙10-3/ 

1,9∙10-2 
	1∙10-3/ 

1∙10-2 
	3∙10-4/0,06 
	1000/

200 
	-/-
	-/-
	3000/

500 

	Система электроснабжения
	Распределительная подстанция /ЛЭП 
	5,69∙10-3/ 

2,5∙10-1 
	1∙10-3/ 

1∙10-1 
	15/0,4 
	35000/

500 
	-/-
	-/-
	3400/

126 


Проектом установлены технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций:

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электропередач;

-  телефонных кабелей связи;

-  систем газоснабжения;     

-  сети водоснабжения;

-  транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м - для ВЛ до 20 кВ, 15 метров – ВЛ 35 кВ.

Для отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6 - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА - 10м, для электрических подстанций с трансформаторами мощностью 125 кВА - 50 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны систем газоснабжения. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.  

Для газораспределительных сетей согласно Постановлению Правительства РФ от 20.11.2000г. №878, СНиП 2.07.01-89 устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трассы межпоселкового газопровода высокого давления в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии для газопровода высокого давления I категории – 10 м с каждой стороны газопровода, для газопровода высокого давления II категории – 7 м с каждой стороны газопровода на основании табл. 14* СНиП 2.07.01-89;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии от ГРП (типа ПГБ -6)-1,2 МПа– 15м,   ШРП -0,6 МПа – 10м от границ этих объектов; расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП и ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке – от ограждения (таб. 54,  Республиканские нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»);
- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии  2 метров с каждой стороны газопровода.

Охранные зоны магистральных трубопроводов.

Согласно СНиП 2.05.06-85*, для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны, размеры которых и порядок производства в этих зонах сельскохозяйственных и других работ регламентируются Правилами охраны магистральных трубопроводов.

По северо-восточной части территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет проходит магистральный нефтепровод: ОАО Уралосибирские магистральные нефтепроводы: «Альметьевск-Субханкулово». Согласно СНиП 2.05.06-85* санитарно-защитные зоны от магистральных трубопроводов до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений следует принимать  в зависимости от класса и диаметра трубопровода. Диаметр трубопровода: «Альметьевск-Субханкулово» составляет – 700 мм, II класс опасности, санитарно-защитная зона от нефтепровода до населенных пунктов, будет равна 150 метров, от оси.

По юго-восточной части территории сельского поселения проходит магистральный нефтепровод:  ОАО Уралтранснефтепродукт:«Уфа-Западное направление». Согласно СНиП 2.05.06-85* санитарно-защитные зоны от магистральных трубопроводов до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений следует принимать  в зависимости от класса и диаметра трубопровода. Диаметр трубопровода: «Уфа-Западное направление» составляет-500 мм, III класс опасности, санитарно-защитная зона от нефтепровода до населенных пунктов, будет равна 100 метров, от оси. 

Также на территории сельского поселения проходят многочисленные нефтепроводы IV класса опасности, санитарно-защитная зона которых будет составлять 75 метров от оси.

Трубопроводный транспорт требует значительных затрат на замену и ремонт участков, подверженных коррозии и высокому проценту амортизации. Коммуникации, магистральный трубопроводный транспорт нанесен на лист 1 том III «Графическая документация» «Карта современного использования территорий (опорный план) с границами зон с особыми условиями использования территорий. Карта размещения территорий объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения. Карта функциональных зон. Карта существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи. М 1:25000».
Санитарные разрывы от автомагистралей
Величину санитарного разрыва от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки необходимо принимать не менее:

- для дорог I, II, III категорий до жилой застройки — 100 м, до садоводческих, огороднических, дачных объединений — 50 м;

- для дорог IV категории до жилой застройки — 50 м, до садоводческих огороднических, дачных объединений — 25 м.

Охранные зоны сети водоснабжения. Для предотвращения источников водоснабжения от возможных загрязнений предусматривается организация водоохранных зон водозаборов. При использовании недостаточно защищенных подземных вод граница I пояса санитарной охраны водозабора подземных вод устанавливается на расстоянии не менее 50 метров от водозабора (п.2.2.1.1.СанПин 2.1.4.027-95).

- граница II пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод устанавливается на расстоянии 200 метров от водозабора (таблица 1 СанПиН 2.1.4.1110-02).
Техногенные пожары в жилой зоне. На территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет преобладают одноэтажные жилые дома, находящиеся в частной и муниципальной собственности, сохраняется вероятность возникновения техногенных пожаров в жилой зоне.
Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре на каком-либо объекте для людей составит 16 метров. Дальность переноса высокотемпературных частиц (искр) не превысит 100 метров. Смертельное поражение люди могут получить практически в пределах горящего объекта.

Перечень предупредительных мероприятий, направленных на снижение пожаров: проведение регулярной проверки противопожарного состояния жилого фонда, формирование запаса огнетушащих средств и заполнение пожарных водоемов водой, проведение разъяснительной работы среди населения по вопросам пожарной безопасности, содержание пожарной техники и приспособлений в состоянии постоянной готовности, регулярное проведение учений добровольных пожарных дружин.

Удары молний по зданиям и сооружениям. Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.
Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Взрывы бытового газа. Опасным веществом на проектируемом и существующем газопроводе является природный газ. Природный газ – это смесь углеводородов, в которых содержится до 98 % метана. Одним из мероприятий по предотвращению взрыва бытового газа является жесткий контроль за использованием газовых систем. Задачей обслуживания, профилактических осмотров и ремонтов систем газоснабжения является поддержание газопроводов, оборудования и устройств в состоянии, обеспечивающем безопасность эксплуатации и бесперебойное снабжение потребителей газом. Для этого проводится комплекс мероприятий, осуществляемых эксплуатационными предприятиями, а также инженерно-техническим и обслуживающим персоналом потребителей газа.

Аварийное отключение электроэнергии. Проектируемые и существующие здания на территории населенных пунктов сельского поселения Старотуймазинский сельсовет относятся к отключаемым объектам. Нарушение в электроснабжении происходит при обрыве воздушной линии электропередачи и механическом повреждении электрического кабеля. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения проектом предусматриваются мероприятия по повышению надежности снабжения зданий электроэнергией.

Террористический акт. Учитывая требования РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств» по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность проектируемого объекта на территории обеспечиваются условия сохранности материальных средств и ресурсов, безопасность людей, а также соблюдение установленного распорядка работы и нахождения.
Мероприятия по борьбе с терроризмом организованы в соответствии с ФЗ «О борьбе с терроризмом», принятого 25 июля 1998 г. и на основе ведомственных документов.

Основными мероприятиями по защите территории района от стихийных бедствий техногенного характера являются:

- разработка и проведение профилактических мероприятий для предприятий, организаций, учреждений и всего населения;

- подготовка сил и средств для защиты от стихийных бедствий техногенного характера;

- своевременное обнаружение очагов опасности определение их границ, локализация и ликвидация;

- содержание в надлежащем состоянии дорог, мостов и переходов, используемых для предупреждения, защиты и ликвидации последствий стихийных бедствий;

- поддержание постоянной технической исправности и готовности техники;

- санитарная обработка населения и обеззараживание техники, защита рабочих и служащих от АХОВ;

- снабжение средствами, снижающими или предупреждающими действие поражающих факторов и своевременное оказание медицинской помощи пораженным;

- организация лабораторного контроля за зараженностью объектов внешней среды;

- устройство ограждающих земляных валов, ограничивающих растекание горючей жидкости вокруг емкостей с горючими веществами;

- эвакуация сельскохозяйственных животных из хозяйств, расположенных в зонах возможных сильных заражений;

- защита сельскохозяйственных растений от заражения радиоактивными веществами и бактериальными средствами.
2.1. Система обеспечения пожарной безопасности
Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на предотвращение пожара, обеспечение  безопасности людей и защиту имущества при пожаре.

Каждый объект должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс      организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

· создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

· разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

· реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

· проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

· содействие  деятельности  добровольных  пожарных,  привлечение  населения к обеспечению пожарной безопасности;

· научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

· информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

· осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

· производство пожарно-технической продукции;

· выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

· лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

· тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

· учет пожаров и их последствий;

· установление особого противопожарного режима.

Планировка территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет осуществляется в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

К зданиям и сооружениям и строениям обеспечен подъезд пожарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее 15 х 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Противопожарные расстояния от границ застройки сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов составляют не менее 50 метров для хвойных лесов, 30 м для лиственных и смешанных лесов.

Источники противопожарного водоснабжения

Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в т.ч. питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей, а также в отдельно стоящих, расположенных вне сельских поселений организациях общественного питания при объеме зданий до 1000 кубических метров и организациях торговли при площади до 150 квадратных метров, общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 кубических метров.

На территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет проектом предусмотрены источники наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения:

- Наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- Водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В п. 94 ППБ 01 – 03 «Правила пожарной безопасности в РФ» предусмотрено, что при наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т.п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к источникам воды и водозаборных устройств в населенных пунктах возлагается на органы местного самоуправления.

Все водоемы на территории сельского поселения Старотуймазинского сельсовета  используются для пожаротушения.

Пожаротушение. Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009: для жилой застройки по таблице 1, для общественных зданий - по таблице 2.
Расчетные расходы воды на пожаротушение в сельском поселении сельсовет, с количеством жителей до 5000 тыс.чел. на расчетный срок составят 15 л/сек в том числе:

- жилая застройка - 5 л/сек;

- общественные здания сельских поселений - 5 л/сек;

- внутреннее пожаротушение 2,5 л/с х 2 струи.

Расчетное количество пожаров - 1.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит 162 м3
Расчетные расходы воды на внутреннее пожаротушение зданий приняты по СП 10.13130.2009; СНиП 2.08.02-89* для клубов до 300 мест – 2,5 л/сек х 2 струи.

Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах питьевой воды при насосной станции 2-го подъема.

Срок восстановления пожарного запаса не более 72 часов.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов уличной кольцевой сети, установка которых производится в соответствии с требованиями СП 8.131.30.2009.

Информационное обеспечение в области пожарной безопасности

Информационное обеспечение в области пожарной безопасности осуществляется посредством создания и использования в системе обеспечения пожарной безопасности специальных информационных систем и банков данных, необходимых для выполнения поставленных задач.

Метеорологические службы и другие уполномоченные государственные органы обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе информировать Государственную противопожарную службу о неблагоприятных для пожарной безопасности событиях и прогнозах.

Средства массовой информации обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе публиковать по требованию Государственной противопожарной службы экстренную информацию, направленную на обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной безопасности.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления должны информировать население о принятых ими решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействовать распространению пожарно-технических знаний.

Большую роль в обеспечении пожарной безопасности играет противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности.

Противопожарная пропаганда – целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других форм информирования населения. Противопожарную пропаганду проводят органы государственной власти, органы местного самоуправления, пожарная охрана и организации.

Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности осуществляется соответствующими учреждениями по специальным программам, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. Органами управления образования и пожарной охраной могут создаваться добровольные дружины юных пожарных.

2.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Существующее положение

На сегодняшний день пожаротушение на территории Старотуймазинскийсельсовет осуществляет ФГКУ 12 ОФПС России по РБ, Пожарная часть №39 в распоряжении которой находятся 2 ед. специализированных автомобиля. 
- АЦ 6,0-40(УРАЛ);
- АЦ-40(ЗиЛ-131);
- АЦ-30  (ГАЗ- 53)
В боевом расчете 3 единицы.

Штатная численность пожарной части составляет – 26 человек. ДПК -1 человек.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) располагается по адресу 

г. Туймазы, ул.Мичурина,30.Единая дежурно диспетчерская служба (ЕДДС), телефон 34782-7-90-12,7-90-11.

ЕДДС является органом повседневного управления районного звена област-

ной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). ЕДДС предназначена для координации действий дежурных и диспетчерских служб района, в первую очередь имеющих силы и средства постоянной готовности к реагированию на возникающие ЧС. Руководителем тушения пожара при привлечении сил и средств пожарной охраны соседних гарнизонов является старшее должностное лицо местного гарнизона, если начальником УГПС или лицом, исполняющим его обязанности, руководство тушением пожара не возложено на другое лицо.

На территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет в с.Старые Туймазы располагается пождепо на 1 автомобиль.

Силы и средства, привлекаемые к ликвидации последствий ЧС

на территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет

табл. № 24
	№ п/п
	Подразделение, место дислокации
	Штатная

численность
	Техника в боевом 

расчете

	1
	РПСО МЧС России 
	227 чел.
	12 ед.

	2
	ГУ МЧС РФ 
	19 чел.
	2 ед.

	3
	ПЧ-39 12-ОФПС по РБ в г.Туймазы
	26 чел.
	3 ед.

	4
	ООО«Туймазыводоканал»
	Нет инф.
	Нет инф.

	5
	Пожарное депо
	-
	1 ед.


Глава 3. Основные показатели ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения.

3.1. Существующие помещения защитных сооружений ГО

По состоянию на 01.01.2015 год на территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет располагаются противорадиационные укрытия.

табл.№25

	№

1/1
	Наименование

предприятия, организации. 

Ведомственная принадлежность
	Полный адрес места расположения ЗС ГО, с указанием строения, подъезда
	Номер ПРУ в  реестре имущества
	Вместимость человек
	Общая

площадь

м2
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	ОАО 

«Башнефть»
	452775, Туймазинский район, с.Старые Туймазы, Туймазинское УДНГ, ЦДНГ-3
	19
	150
	П-2
	1982


3.2. Проектные предложения

Укрытие населения в защитных сооружениях (ЗС) является основным и главным способом его защиты. Основными защитными сооружениями ГО являются убежища, противорадиационные укрытия, различные по конструкции, защитными свойствами и сроками строительства. Необходимо осуществлять планомерное накопление необходимого фонда защитных сооружений далее ЗС ГО путем строительства ЗС в целях заблаговременного создания убежищ в категорированных городах и объектах и противорадиационных укрытий (ПРУ) - в некатегорированных городах и сельских районах, а так же при необходимости строительство быстровозводимых учреждений и простейших укрытий для населения, не обеспеченного заблаговременно подготовленными ЗС ГО. Фонд ЗС ГО (убежища) для рабочих и служащих (НРС) предприятий создается на территории этих предприятий.
Создание фонда ЗС ГО осуществляется заблаговременно, путем:

а) комплексного освоения подземного пространства для нужд экономики с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения, а именно приспособление помещений во вновь строящихся и существующих сооружениях различного назначения, отдельно стоящих заглубленных вновь строящихся и существующих сооружений различного назначения: горных выработок, пещер и др. подземных полостей;

б) приспособление под ЗС ГО помещений в цокольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения отдельно стоящих возвышающихся ЗС ГО.

ЗС ГО должны приводится в готовность для приема укрываемых в сроки не превышающие 12 часов.
Согласно СНиП 2.01.51-90 убежища гражданской обороны должны обеспечивать защиту укрываемых от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения (без учета прямого попадания), бактериальных (биологических) средств (БС) отравляющих средств (ОВ), а также при необходимости от катастрофического затопления, АХОВ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных установок, высоких температур и продуктов горения при пожаре.

Все убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия избыточного давления во фронте воздушной ударной волны Рф=100 кПа (1 кгс/см2) и иметь степень ослабления проникающей радиации ограждающими конструкциями (А) равную 1000.

Наружное ограждение помещения ПРУ должно обеспечивать защиту укрываемых от поражающего воздействия гамма-излучения. ПРУ следует проверять по расчету согласно п. 6.11. СНиП II-11-77*1985г., соответствуют они или нет коэффициенту защиты укрытия согласно п. 2.17. СНиП 2.01.51-90 ИТМ ГОЧС.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51 - 90 защита работающих смен в зоне возможных разрушений планируется на рабочих местах в ПРУ с коэффициентом защиты Кз=200 и для остального населения Кз=100.
Убежища размещаются в непосредственной близости от мест постоянного пребывания людей, подлежащих укрытию на территории объектов или на прилегающей к ним местности, в пределах радиуса сбора укрываемых. Радиусы сбора людей для ПРУ допускаются 1000 м в зонах возможных слабых разрушений и до 3000 м – вне зон разрушений. Для производственных объектов кроме времени на оповещение и на переход к ЗС должно учитываться время, затрачиваемое на остановку оборудования.

Ограждающие конструкции защитных укрытий для пожарной техники должны быть рассчитаны на избыточное давление в фронте воздушной волны, принятое для убежищ, в которых укрывается личный состав боевых расчетов пожарной охраны.

Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечить непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течении двух суток.

Воздухоснабжение убежищ, как правило, должно осуществляться по двум режимам: чистой вентиляции (1-й режим) и фильтровентиляции (2-й режим).

В убежищах, расположенных в местах возможной опасной загазованности воздуха продуктами горения, в зонах возможного опасного химического заражения, возможных сильных разрушений и возможного катастрофического затопления, следует предусматривать режим полной или частичной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха (3-й режим).

Помещения, приспособленные под ПРУ, обеспечиваются вентиляцией, отоплением, водоснабжением и освещением в соответствии с требованиями эксплуатации их в мирное время и содержатся в состоянии, обеспечивающим возможность проведения их в готовность в самые короткие сроки.

Помещения для укрываемых необходимо оборудовать местами для лежания и сидения. Места для лежания должны составлять не менее 20 % общего количества мест в укрытии.

Помещения под ПРУ в мирное время необходимо использовать, исходя из конкретных потребностей населенного пункта, что снижает затраты на их создание и содержание. Опыт строительства таких сооружений двойного назначения показывает возможность их использования для производственных, складских бытовых, торговых и других надобностей, что не должно мешать быстрому переводу их для применения по прямому назначению. В случае замены принятых типовых проектов жилых домов, культурно-бытовых объектов, в подвалах которых размещены ПРУ, другими, вопрос о количестве укрываемого населения решается штабом ГО и ЧС.
Кроме заблаговременно возводимых капитальных, важное место занимают быстровозводимые убежища (БВУ), строящиеся в самые сжатые сроки с максимальным использованием имеющихся сборных конструкций и материалов, упрощенного оборудования, с наиболее эффективным применением рабочей силы и средств механизации, при введении общей готовности ГО.

При размещении таких сооружений, местоположение их выбирается с расчетом, чтобы не было нарушено нормальное функционирование постоянных зданий, сооружений, коммуникаций. БВУ могут быть размещены на участках школ, вблизи спортивных площадок, на территориях перспективного развития поселений.

В БВУ предусматриваются помещения:

− для укрываемых из расчета не менее 50 человек;

− место для размещения фильтровентиляции (агрегатов);

− санузел;

− место для емкости с водой;

− вход с тамбуром.

При строительстве БВУ небольшой емкости, на 50 укрываемых, допускается размещать санузел и емкости для отбросов в тамбуре, а емкости с водой - в помещении для укрываемых. Внутреннее оборудование и инвентарь БВУ включает:

− комплект фильтров промышленного изготовления или простейших фильтров (песчаных, шлакопесчаных, гравийно-песчаных) с приводом;

− противовзрывные устройства из малогабаритных секций или металлические дефлекторы;

− аккумуляторные фонари (лампы) не менее одного;

− нары или скамьи для укрываемых;

− емкости для питьевой воды;

− емкости или выгребные ямы для сточных вод, отбросов;

− бумажные мешки для сухих отбросов.

Для устройства БВУ роют котлован, в котором с помощью автокрана уста-навливают остов сооружения. Ограждающие конструкции герметизируют мятой глиной толщиной не менее 0,1 м. Устраивают входы с тамбуром и предтамбуром, оборудованные защитно-герметическими и герметическими дверями. Затем остов засыпают грунтом толщиной не менее 1 м.
Строительство простейших укрытий (щели открытые и перекрытые) осуще-ствляется в угрожаемый период, и предназначаются для массового укрытия людей в момент взрыва. Они защищают от воздействия ударной волны, радиоактивного излучения, светового излучения, обломков разрушенных зданий, предохраняют от прямого попадания на одежду и кожу РВ, ОВ и БС.

Щели выкапывают глубиной 1,7 – 2,0 м, шириной поверху 1,1 – 1,2 м, по дну 0,8 м, с входом под углом 90° к ее продольной оси. На дне устраивают канаву и водосборный приемник глубиной до 0,5 м. Длину выбирают из расчета 0,5 м на одного укрываемого. Длина прямого участка не должна превышать 15 м, а затем она может быть продолжена под углом 90 . Максимальная вместимость одной щели - 40 – 50 человек. Крутости укрепляют и обшивают досками, жердями. В последующем щель перекрывают рельсами, бревнами, железобетонными плитами и обсыпают грунтом толщиной 50 – 60 см. На входе устанавливают защитную дверь. Внутри ставят скамьи для сиденья, у входа размещают туалет. Для вентиляции по торцам устанавливают трубы из досок 20×20 см.
При проектировании и строительстве ПРУ необходимо руководствоваться СНиП II-11-77*1985 «Нормы проектирования. Защитные сооружения гражданской обороны», СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», СНиП 3.01.09-84 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений и их содержание в мирное время».
Территория муниципального района Туймазинский район категорию по гражданской обороне не имеет. Туймазинский район, соответственно и сельское поселение Старотуймазинский сельсовет, не попадает в зону возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» (ИТМ ГО). 

Защита населения, проживающего в сельских районах, предусматривается, главным образом, от радиоактивного заражения. Для размещения ПРУ следует использовать помещения:

-производственных и вспомогательных зданий предприятий, лечебных учреждений и жилых зданий;

-школ, библиотек, клубов, кинотеатров и других зданий общественного назначения;

-пансионатов, баз отдыха;

-складов сезонного хранения.
На основании СНиП II-11-77*85 защите в ПРУ подлежит 85 % населения, что составит на расчетный срок 2,537 х 0,85 = 2,156 тыс. чел.

Остальное население (15 % - 0,381 тыс. чел) подлежит укрытию по месту работы на предприятиях.

Согласно Постановлению Правительства Республики Башкортостан от 04.09.2008г. №306 «Об организации эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы» в муниципальный район Туймазинский район эвакуация населения, материальных и культурных ценностей определена.
 На территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет эваконаселение отсутствует.

Размещение эвакуируемого населения

Территория в пределах административных границ республики, расположенная вне зон возможных разрушений, возможного опасного химического заражения, возможного катастрофического затопления, а также вне зон возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и пригодная для жизнедеятельности местного и эвакуируемого населения, образует загородную зону (п. 1.7 СНиП 2.01.51-90).  

 Согласно п. 3.15 СНиП 2.01.51-90 при размещении эвакуируемого населения в загородной зоне обеспечение жильем осуществляется из расчета 2,5 м2 общей площади на одного человека.

Инженерное, медицинское, материально-техническое, коммунально-бытовое обеспечение, разведка и охрана общественного порядка осуществляются службами ГО, НАСФ муниципального района Туймазинский район.

Маршруты эвакуации проходят по автодорогам межмуниципального значения с асфальтовым покрытием, а также по дорогам местного значения с твердым покрытием.
Проектом предлагается предусмотреть в населенных пунктах сельского поселения Старотуймазинский сельсовет размещение ПРУ вместимостью 2156 чел.,оборудование которых на объектах капитального строительства определяются на следующих стадиях проектирования.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) ПРУ должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения – коэффициент защиты, равный 50 для населения сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения.

Ориентировочное размещение населения в проектируемых ПРУ, 
с учетом эваконаселения.
табл. № 26
	№ п/п 
	Наименование нового объекта

капитального строительства
	Кол-во

укрываемого

населения, чел
	Коэффи-

циент

защиты
	Приме-

чание

	Расчетный срок 2035 год

	
	с.Старые Туймазы
	1621
	
	

	1
	1. Реконструируемая средняя школа:

2. Детский сад: 

3. СДК:
4. Проектируемый СК:

5. Подвалы жилых домов:
6.  Проектируемое БВУ:
	320
110

120
364
324
383
	50
	

	
	д.Горный
	275
	
	

	2
	1. Подвалы жилых домов:

2.  Проектируемое БВУ:
	55
220
	50
	

	
	д.Кызыл-Буляк
	99
	
	

	3
	1. Подвалы жилых домов:

2.  Проектируемое БВУ:
	20
79
	50
	

	
	д.Карат-Тамак
	68
	
	

	4
	1. Подвалы жилых домов:

2.  Проектируемое БВУ:
	14
54
	50
	

	
	д.Раевка
	93
	
	

	5
	1. Подвалы жилых домов:

2.  Проектируемое БВУ:
	28
65
	50
	

	Итого
	2156
	
	


3.3. Светомаскировка и оповещение.

Светомаскировка проводится по сигналу «воздушная тревога» (ВТ) с целью создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение сельских поселений и объектов народного хозяйства с воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40— 0,76 мкм).

Согласно п. 9.2 СНиП 2.01.51-90 территория Республики Башкортостан не входит в зону светомаскировки.
В сельских поселениях и на объектах народного хозяйства, не входящих в зону светомаскировки, осуществляются заблаговременно, как правило, только организационные мероприятия по обеспечению отключения наружного освещения населенных пунктов и объектов народного хозяйства, внутреннего освещения жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий, а также организационные мероприятия по подготовке и обеспечению световой маскировки производственных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога».

Оповещение населения муниципального района.

В Российской Федерации созданы и функционируют федеральная и межрегиональные (в границах федеральных округов), региональные (в границах субъектов Российской Федерации), местные (в границах муниципальных образований) и локальные (объектовые) системы оповещения (в районах размещения потенциально опасных объектов). Кроме того, развернуты работы по созданию специализированных технических средств информирования и оповещения населения, таких как общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН) и система защиты от угроз природного и техногенного характера, информирования и оповещения населения на транспорте (СЗИОНТ), предназначенных для информирования и оповещения населения в местах массового пребывания и на объектах транспортной инфраструктуры. Для оповещения и информирования населения также привлекаются средства связи и массовой коммуникаций общего пользования.

Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций – комплекс программно-технических средств систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов и оповещения для доведения сигналов и экстренной информации оповещения до органов управления, сил РСЧС и населения в автоматическом режиме. Создание Комплексной системы экстренного оповещения населения в строгом соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года №1522 необходимо осуществлять на всех уровнях управления – федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом. В рамках Комплексной системы экстренного оповещения населения предлагается объединить существующие  автоматизированные системы централизованного оповещения населения с системами мониторинга, прогнозирования и лабораторного контроля. На объектовом уровне дополнительно необходимо сопряжение с системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах.

Население муниципального района по распоряжению главы Администрации муниципального района оповещается главами администраций сельских поселений и руководителями организаций муниципального района.

Основной способ оповещения населения – передача информации и сигналов оповещения по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания. Система оповещения строится на базе сетей связи общего пользования в целях своевременного и безусловного доведения сигналов (распоряжений) и информации до населения.

Оповещение в населенных пунктах предусматривается с использованием уличных громкоговорителей или громкоговорителей объектных систем оповещения. Места установки наружных средств оповещения определяют с учетом границ зон действия предполагаемых к установке средств оповещения.

Оповещение людей по сигналам ГО и ЧС осуществляется в автоматическом режиме трансляцией громкоговорителями речевых сообщений после подачи сигнала «Внимание всем!» электронными сиренами.

Оповещение района по сигналам ГО оперативным дежурным ГОЧС РБ осуществляется установленными Правительством РБ сигналами, а также используются каналы телевидения и радио.

Служба оповещения и связи организована на базе Туймазинского межрайонного узла электрической связи (КМУЭС) и обеспечивает связь со всеми населенными пунктами района. Узел связи размещен в наземном здании, обеспечен резервным источником электропитания и комплектами аккумуляторов и имеют не мене двух выводов от независимых источников.

В сельских домах культуры имеются громкоговорители для оповещения населения в целях своевременного пресечения паники, информирования населения об обстановке, мерах безопасности, о возможностях и местах обеспечения водой, питанием, предметами первой необходимости, местах размещения медицинских пунктов и лечебных учреждений, о порядке обеспечения  коммунально-бытовыми услугами.

Проектом устанавливаются электросирены в количестве 8 штук, с учетом радиуса слышимости от 500 до 700 м.

Размещение проектируемых электросирен

табл. №27
	№

п/п
	Размещение сирен (объект, адрес)
	Радиус

слышимости (м)

	с.Старые Туймазы

	1
	На крыше школы
	700

	2
	На крыше проектируемого сельского клуба
	700

	3
	На столбе ВЛ 0,4кВ, расположенного по

 ул.Новая, около д.14
	700

	4
	На столбе ВЛ 0,4кВ, расположенного по

 ул.Лесная, около д.44
	700

	д.Горный

	5
	на крыше проектируемого СКЦ
	700

	д.Кызыл-Буляк

	6
	на крыше проектируемого СКЦ
	500

	д.Карат-Тамак

	7
	на крыше проектируемого СКЦ
	700

	д.Раевка

	8
	На столбе ВЛ 0,4кВ, расположенного по ул.Ясная, около д.8
	500


Размещение электросирен отражено на чертеже «Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Схема ИТМ ГОЧС.»
3.4. Проведение аварийно – спасательных работ.

Непосредственное руководство аварийно-спасательными и другими неотложными работами, координацией привлекаемых сил и средств осуществляет комиссия по чрезвычайным ситуациям объекта.

Для ликвидации аварий и проведения аварийно-спасательных работ на объектах экономики на территории района организуется группировка сил и средств гражданской обороны. Если масштабы чрезвычайной ситуации таковы, что объектовая комиссия не может самостоятельно справиться с ее локализацией и ликвидацией, она обращается за помощью к вышестоящей комиссии по чрезвычайным ситуациям.

На объектовом уровне работу КЧС обеспечивает постоянно действующий штаб (отдел, сектор) ГОЧС или специально назначенное должностное лицо.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы организуются и проводятся в соответствии с решением председателя КЧС объекта с предоставлением подчиненным инициативы в выборе конкретных методов и технологий проведения работ в соответствии с реальной обстановкой.

Развертывание органов управления и наращивание привлекаемых сил и средств для проведения АСДНР осуществляется по мере приведения их в готовность и выдвижения к месту аварии или катастрофы.

В первую очередь в зону чрезвычайной ситуации вводятся подразделения разведки и аварийно-спасательные формирования (подразделения) постоянной готовности объекта, а также оперативные группы органов управления ГОЧС. Срок их прибытия для проведения АСДНР – до 30 мин. Этими силами организуются разведка и первоочередные мероприятия по защите населения.

Во втором эшелоне вводятся территориальные и ведомственные аварийно-спасательные формирования (при необходимости могут быть привлечены подразделения войск ГО), с помощью которых организуется проведение полномасштабных аварийно-спасательных и других неотложных работ. Срок их прибытия в район бедствия – не более трех часов.

Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ включает следующие основные мероприятия:

- оповещение органов управления ГОЧС, рабочих и служащих объекта, а также населения прилегающих территорий, если они попадают в зону чрезвычайной ситуации;

- проведение разведки в зоне чрезвычайной ситуации, оценка обстановки и прогнозирование ее развития;

- локализация и ликвидация очагов пожаров;

- установление режима доступа в зону ЧС, охрана общественного порядка в ней;

- поиск и извлечение пострадавших из-под завалов, эвакуация их в места сбора пораженных;

- оказание пострадавшим первой медицинской, врачебной помощи и эвакуация их в лечебные учреждения;

- локализация и ликвидация аварий на коммунально-энергетических сетях;

- проделывание проходов и проездов в завалах и разборка завалов разрушенных зданий и сооружений;

- санитарная обработка участников ликвидации чрезвычайной ситуации;

- обеззараживание, дезактивация территории объекта зданий, сооружений, техники, транспорта и имущества;

- проведение других неотложных работ.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы ведутся, как правило, непрерывно, днем и ночью, в любую погоду. При крупных авариях и катастрофах, больших объемах АСДНР и в сложных условиях их проведения работы организуются в 2 – 3 смены. Смена формирований (подразделений) проводится непосредственно на рабочих местах. При этом тяжелая инженерная техника обычно не выводится, а передается подразделению (формированию), прибывшему на смену, непосредственно на месте работ.

Чрезвычайная ситуация считается ликвидированной, когда устранена или снижена до приемлемого уровня непосредственная угроза жизни и здоровью людей, локализовано или подавлено воздействие поражающих факторов. Решение о завершении АСДНР принимает руководитель работ (председатель КЧС), осуществлявший руководство ликвидацией чрезвычайной ситуации.

Пути движения АСДНР отражены на чертеже «Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Схема ИТМ ГОЧС.»

3.5. Лечебно-эвакуационное обеспечение

Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях (ЛЭО в ЧС) - часть системы медицинского обеспечения, представляющая собой комплекс своевременных, последовательно проводимых мероприятий по оказанию экстренной медицинской помощи (ЭМП) пораженным в зонах ЧС в сочетании с эвакуацией их в лечебные учреждения для последующего лечения.

Практическая реализация лечебно-эвакуационных мероприятий достигается:

- созданием повсеместно необходимых чрезвычайных резервных фондов лекарственных препаратов, медикаментов и медицинского имущества:

- заблаговременной специальной подготовкой руководящего состава и формирований сил службы ЭМП (обучение, тренировка, соответствующее оснащение);

- готовностью транспорта (автомобильного, речного, авиационного, железнодорожного), предполагаемого к участию в лечебно-эвакуационных мероприятиях, и оснащение его соответствующей медицинской техникой и оборудованием;

- координацией действий всех формирований (спасательных, службы ЭМП и других медицинских учреждений), четким определением их сфер деятельности в ЧС, объемов работ, взаимодействия и подчинением единому центру руководства аварийно-спасательными работами;

- определением пунктов сбора, лечебных учреждений и готовностью их к принятию пораженных;

- взаимодействием между местными органами власти, аварийно-спасательными формированиями, милицией, войсковыми частями, лечебными учреждениями, предприятиями и организациями в зонах ЧС.

В случае чрезвычайной ситуации на территории Туймазинкого муниципального района медицинская помощь населению оказывается в учреждениях здравоохранения районного центра г.Туймазы.

В ГБУЗ РБ Туймазинской ЦРБ г.Туймазы имеется передвижной медицинский комплекс (ПМК), необходимый запас лекарств и медицинского оборудования, медперсонал укомплектован. Спланировано бесперебойное снабжение больницы водой, теплом, электроэнергией.

В населенных пунктах сельского поселения Старотуймазинский сельсовет располагаются ФАП, с организацией аптечных пунктов. 
3.6. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования района проектирования, защите населения и территории в военное время и ЧС.

Мероприятия по повышению устойчивости функционирования сельского поселения, защите его населения и территории в зависимости от его нахождения в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) в военное и мирное время в соответствии со СНиП 2.01.51-91 «ИТМ ГО и ЧС и СНиП 2.07.01-89* должны предусматривать:

- рациональную застройку и размещение зданий и сооружений на территории населенных пунктов сельского поселения;

- обеспечение защиты населения;

- повышение надежности работы коммунально-энергитических и инженерно-транспортных систем населенных пунктов сельского поселения;

- исключение или ограничение возможности образования вторичных факторов поражения (пожаров, взрывов);

- обеспечение надежности системы управления районом;

- обеспечение надежных производственных связей и материально-технического снабжения;

- подготовку перевода коммунально-энергитических и инженерно-технических систем района и объектов экономики на аварийный режим работы и упрощенные технологии для военного времени;

- подготовку к восстановлению коммунально-энергитических систем населенных пунктов сельского поселения, нарушенного производства на объектах;

- инженерную подготовку территории (для обеспечения пожарной безопасности, защиты территории от опасных природных процессов);

- инженерное оборудование территории для систем водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплоснабжения, связи, радиовещания, телевидения и т. д.);

- разработку транспортных схем (включая улично-дорожную сеть, автомобильный транспорт).
К решению задач повышения устойчивости функционирования района привлекаются объекты жилищно-коммунального хозяйства, объекты здравоохранения, управления внутренних дел, объекты сельскохозяйственного назначения, объекты торговли и питания, транспортные организации, строительные организации и др.

- Объекты жилищно-коммунального хозяйства обеспечивают повышение надежности работы водопроводных, газовых, энергетических и других сетей и сооружений коммунального хозяйства и подготовку к проведению неотложных восстановительных работ при их повреждении. Они обеспечивают также защиту воды и сооружений водопровода от заражения ОВ, РВ и БС, организуют лабораторный контроль за зараженностью питьевой воды на водопроводных станциях.

- Объекты здравоохранения разрабатывают и осуществляют мероприятия по медицинскому обеспечению населения.

- Управление внутренних дел разрабатывает и осуществляет мероприятия по охране наиболее важных объектов.

- Объекты сельскохозяйственного назначения организуют проведение мероприятий по защите сельскохозяйственных животных и растений, продуктов растениеводства и животноводства от оружия массового поражения (ОМП), подготовку сельскохозяйственной и специальной техники для проведения обработки пораженных животных и растений, обеззараживания территории, а также использование ее для выработки электроэнергии и обеспечения работы оборудования.

- Предприятия энергетики осуществляют мероприятия по светомаскировке объектов.
Наиболее вероятное поражение предприятий, отдельных сооружений будет в зонах возможных разрушений, а также на территории, где могут возникнуть вторичные очаги поражения в результате аварий предприятий, хранящих и использующих в производственном процессе аварийно-химическиопасные, легковозгораемые и взрывчатые вещества.
Для всех источников водоснабжения и водопроводных сооружений должны быть выполнены проекты зон санитарной охраны. Зона санитарной охраны строгого режима должна быть огорожена и благоустроена. На территории ЗСО I и II поясов должны выполняться все требования, предусмотренные СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Мероприятия по подготовке систем хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются согласно ВСН ВК 4-90 «Инструкции по подготовке систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».
При организации водоснабжения в районах размещения рассредоточиваемого и эвакуируемого населения в местах, не имеющих централизованного водоснабжения, следует пользоваться ГОСТ В 22.1.004-83 «Водоснабжение в районах размещения рассредоточиваемого и эвакуируемого населения. Общие требования» и ДСЛ-2.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения должен использоваться весь на-личный ресурс подземных вод. Преимущество должно быть отдано хорошо защищенным подземным водам. Необходимо использовать также хорошо защищенные подземные воды, содержащие природные примеси, удаляемые с помощью апробированных и используемых в практике методов обезжелезивания, обесфторивания, умягчения, удаления сероводорода, метана, микрофлоры.

При недостаточном количестве хорошо защищенных подземных вод в соответствии с ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора» должны использоваться и менее защищенные классы подземных вод:

−подрусловые воды;

−системы искусственного пополнения запасов подземных вод (СИППВ);

−подземные воды, не имеющие перекрывающих водонепроницаемых слоев.
Переход на источники водоснабжения с меньшей санитарной надежностью разрешается только в том случае, если для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения использован весь ресурс хорошо защищенных подземных вод, а подведение подземных вод из отдаленных водоисточников связано с чрезмерной затратой материальных и финансовых средств. Поверхностные воды для системы хозяйственно-питьевого водоснабжения (СХПВ) могут использоваться только в тех случаях, когда исчерпан весь ресурс подземных водоисточников.
Все магистральные линии и трубопроводы, подводящие воду к основным по-требителям, должны быть закольцованы, чтобы гарантировать бесперебойную подачу воды потребителям при авариях, выходе из строя и ремонте отдельных участков сети, для обеспечения постоянной циркуляции воды, предотвращающей образование отложений и их выносы к потребителям.

На водоводах и магистральных трубопроводах должны быть оборудованы пункты раздачи питьевой воды в передвижную тару. В порядке исключения дополнительные водоразборные пункты могут быть организованы на пожарных гидрантах при условии, что данный участок сети оборудован фильтром-поглотителем. Количество точек отбора определяется в зависимости от диаметра трубопровода и длины участка, намеченного для отбора воды, т.е. от имеющегося в трубопроводе объема воды.
Насосные станции, водонапорные башни, резервуары должны иметь обводные линии с запорными устройствами. Два раза в год должна проверяться работоспособность арматуры, производиться ее текущий ремонт. Ежегодно в СПРВ должен проводиться контроль состояния всех трубопроводов, осуществляться гидропневматическая или гидромеханическая очистка их внутренних поверхностей от отложений. В зависимости от интенсивности отложений устанавливается график очистки труб, с тем, чтобы предотвратить их накопление и случаи залповых выносов к потребителям.
В соответствии с федеральным законом: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Постановлением Правительства РФ «О порядке создания и использования резервов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера» для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в организациях должны быть созданы объектовые резервы материальных ресурсов. Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС создаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов ЧС, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также, максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации ЧС.

Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и восста-новлению резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС осуществляется за счет собственных средств. Финансовые ресурсы для ликвидации ЧС создаются путем резервирования финансовых средств на специальном лицевом счете в банке, в количестве, достаточном для проведения АСДНР. Допускается вместо создания финансовых и материальных резервов, кроме предназначенных для локальных аварий (аварийный запас), заключать договор страхования резервов со страховыми компаниями, осуществляющими данный вид страхования.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС размещаются на объектах, предназначенных для их хранения и откуда возможна их оперативная доставка в зоны ЧС. Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС используются при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей и других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации аварий должны включать: средства индивидуальной защиты; медицинское имущество. Также, при необходимости, в состав резервов материальных ресурсов могут быть включены и другие материальные ресурсы.

Оповещение населения организуется во всех звеньях управления в целях своевременного приведения в готовность гражданской обороны, предупреждения населения об угрозе нападения противника, радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении, угрозе катастрофического затопления, стихийных бедствиях. Система оповещения, обеспечивающая централизованное и децентрализованное доведение сигналов оповещения, заблаговременно создается в мирное время.

Основная роль в оповещении населения отводится системе проводного вещания. Один из каналов радиотелефонной связи должен быть задействован для передач местной радиотрансляционной сети с выводом сигнала на громкоговоритель, имеющий источник аварийного питания.
При угрозе возникновения или возникновении ЧС оповещаются руководители следующих организаций:

−ЕДДС

−администрация муниципального района;

−управление МВД;

−управление ФСБ;

−медсанчасть.

Устойчивое развитие территории достигается в результате добровольного и осознанного избрания населением экологических приоритетов.
4. Защита сельскохозяйственных животных, продукции животноводства и растениеводства.

Защита сельскохозяйственных животных

Подготовительные инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие осуществление защиты сельскохозяйственных животных, должны проводится заблаговременно, в мирное время, с учетом обеспечения возможного перехода на соответствующий режим защиты в течение одних суток.

При радиоактивном заражении (загрязнении) местности животноводческие помещения должны обеспечивать непрерывное пребывание в них животных в течение не менее двух суток. На этот период необходимо иметь защитные запасы кормов и воды.

Для обеспечения животных водой на фермах и комплексах оборудуются защищенные водозаборные скважины. В качестве резервного водоснабжения следует предусматривать использование существующих и вновь устраиваемых шахтных или трубчатых колодцев, а так же защищенных резервуаров.

Для проведения ветеринарной обработки зараженных (загрязненных) животных на фермах и комплексах следует предусматривать оборудование специальных площадок.

На животноводческих фермах и комплексах, а также на птицефабриках необходимо предусматривать автономные источники электроснабжения.

Защита продукции животноводства, растениеводства и производственных товаров.

При проектировании новых и реконструкции действующих предприятий по переработке продукции животноводства и растениеводства, а так же баз, холодильников и складов для хранения продовольственных товаров должна предусматриваться защита этой продукции и товаров от заражения (загрязнения) аэрозолями радиоактивных веществ (РВ) и отравляющих веществ (ОВ), биологических (бактериальных) средств (БС).

Ограждающие строительные конструкции производственных зданий и сооружений на предприятиях по переработке продукции животноводства и растениеводства, а также баз, холодильников и складов для хранения продовольствия должны иметь необходимую непроницаемость для аэрозолей РВ, ОВ и БС, обеспечиваемую за счет уплотнения или герметизации этих конструкций.

Склады, предназначенные для хранения продовольствия в газовой среде, относятся к герметизированным и дополнительной герметизации не подлежат.
Мероприятия по повышению устойчивости функционирования района проектирования, защите населения и территории в военное время и ЧС, включающие  сферы  инженерной и транспортной инфраструктуры, отражены в пункте 2.2.4 главы 2 настоящего проекта.
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