



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ВВЕДЕНИЕ

Разработка генерального плана сельского поселения сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан выполнена в соответствии:

- с муниципальным контрактом, заключенным между ООО Инженерно-Технической Компанией «ВЕГА» и Администрацией муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан;

- с техническим заданием на выполнение генеральных планов территорий сельских поселений, утвержденным Главой Администрации муниципального района Туймазинский район;
- с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ;

- с федеральной инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план  является документом территориального планирования и определяет назначение территорий поселения, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений. 

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов.
Основные положения функционального и планировочного развития сельского поселения сельсовет опирались на следующие существующие и перспективные приоритеты градостроительного развития Туймазинского района:  

- снижение неравномерности в уровнях социального и экономического развития муниципального образования за счет перераспределения деловой и градостроительной активности зон населенных пунктов сельсовета;

- концентрация градостроительной активности в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства областного, районного и муниципального значения;

- повышение качества сельской среды до уровня современного жилого образования с развитой экономической, социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

   При разработке данного проекта использовались следующие документы:

-  задание на разработку документа территориального планирования с данными целевых программ социально-экономического развития Туймазинского района;

-  акт обследования и выбора территории для развития поселения;

- исходные данные и технические условия республиканских, районных служб, собранные в процессе разработки проекта;

-  «Схема территориального планирования МР Туймазинский район Республики Башкортостан» разработанная ЗАО проектный институт «Башкиргражданпроект», г.Уфа.
Цифровая картографическая основа населенных пунктов: с.Старые Туймазы, д.Горный, д.Кызыл-Буляк, д.Карат-Тамак, д.Раевка Старотуймазинского сельсовета Туймазинского района Республики Башкортостан выполнена: ООО Инженерно-Техническая Компания «ВЕГА» в 2015 году.

Проект рассчитан на расчетный срок до 2035 года.

Этапы работы над Генеральным планом сельского поселения
Старотуймазинский сельсовет муниципального района
Туймазинский район Республики Башкортостан:
I этап – аналитический: 

- анализ современного использования территорий;

- анализ природных условий (инженерно-геологические процессы, климат, природные ресурсы);

- анализ состояния окружающей среды;

- анализ динамики численности населения, его демографической структуры;

- анализ социально-экономического положения (производственного комплекса, инженерно-транспортной структуры, социальной);

II этап – операционный:

- выявление природных и планировочных ограничений  для застройки территорий;

- прогноз численности населения и его структура;

- прогноз динамики производства, занятости,  развития инфраструктуры;

- прогноз пространственного развития населенных пунктов сельского поселения;

- прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных комплексов;

III этап – проектный:

- разработка территориально-планировочной и структурной схемы развития   – модели транспортного и планировочного каркаса сел;

- функциональная структура территорий. 
Реализация и финансовое обеспечение проектных решений
Генеральный план сельского поселения Старотуймазинский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан является основным документом для осуществления всех видов строительства. План реализации проекта утверждается главой местной Администрации. Постоянный контроль за выполнение проекта позволяет выявить недостатки и своевременно принять необходимые меры к их устранению.

Меры по реализации проекта:

- при рассмотрении республиканскими организациями предложений министерств и ведомств по размещению объектов необходимо руководствоваться планировочными решениями проекта;
- при размещении промышленных предприятий необходимо размещать предприятия, связанные с обслуживанием населения и уже сложившихся отраслей промышленности;

-  следует обратить особое внимание на решение природоохранных вопросов;

-  регулировать развитие сельского поселения в пределах возможностей, обеспечить качественные изменения в развитии поселения, а именно: развитие сферы обслуживания, изменение характера застройки, уровня инженерного оснащения и благоустройства, улучшение санитарно-гигиенической обстановки, усиление межселенных связей.
Важной задачей для Администрации района становится решение вопроса обеспеченности населения жильем и культурно-бытовыми учреждениями, обеспечение приближения к нормам Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г., в первую очередь, максимальное приближение к населению комплексов учреждений повседневного культурно-бытового обслуживания и концентрация в центрах и подцентрах периодического обслуживания учреждений эпизодического пользования. Следует осуществлять строительство жилых домов, наиболее полно отвечающих условиям жизни сельского поселения, последовательно осуществлять инженерное оборудование и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и другие меры по улучшению условий жизни, быта и труда.
    I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СТАРОТУЙМАЗИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ

ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
1. ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ.

Территория сельского поселения Старотуймазинский сельсовет расположена в западной части административного района. С севера территория ограничена землями - Тюменякского сельского поселения, с северо-запада – землями Ильчимбетовского сельского поселения, с северо-востока - землями г.Туймазы, с запада и юго-запада - землями г.Октябрьский, с востока и юго-востока – землями Гафуровского сельского поселения, с юга - землями Верхнебишиндинского сельского поселения.
1.1.Климат 

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции «Туймазы», Справочника по климату СССР (1968 г.), ТСН «Климат Республики Башкортостан» (2001 г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Климат в районе резко-континентальный.Формирование климата происходит под воздействием Азиатского антициклона и циклонов, приходящих с Атлантики и южных морей. Преобладание в течение всего года антициклонической циркуляции обусловливает интенсивный прогрев воздуха летом и охлаждение его зимой.

Резкие изменения в состоянии погоды связаны с вторжением арктических масс воздуха. Приходящие с Атлантического океана влажные массы воздуха зимой приносят тепло, летом прохладу. Существенную роль в формировании климата республики играют Уральские горы, меридиональная направленность которых обуславливает беспрепятственное проникновение воздушных масс с севера и юга, создавая контрасты погоды. В то же время, они являются естественной преградой господствующему западному переносу воздушных масс, что ведет к различию климатических характеристик Приуралья и Зауралья. По степени континентальности климат Приуралья характеризуется как умеренно-континентальный, а Зауралья - почти всюду резко континентальный. 

Тепловой режим. Минимальная температура января достигает -450 С. Весенние заморозки оканчиваются в конце мая – начале июня, а осенние наступают в течение двух первых декад октября. 
Климатические параметры холодного периода года

1. Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С:

обеспеченностью 0,98:







 – 430С,

обеспеченностью 0,92: 







 – 400С.

2. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С:

обеспеченностью 0,98:







 – 390С,

обеспеченностью 0,92:






           – 340С.

3. Температура воздуха обеспеченностью 0,94:



 – 200С.

4. Абсолютная минимальная температура воздуха: 


 – 500С. 

5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 8,80 С.

6. Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода, 0 С, со среднесуточной температурой воздуха:

≤ 0° С – 160;

≤ 8° С – 209;

≤ 10° С – 224.

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 80 %.

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 78 %.

9. Количество осадков за ноябрь - март составляет – 101 миллиметр.

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV:

табл. № 1

	Станция
	Повторяемость направления ветра за XII-II/III-IV, %

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	м/ст Туймазы
	6/8


	1/4


	8/10


	16/15


	28/21


	18/16


	15/17


	7/10




11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с:

табл. № 2

	Станция
	Повторяемость направления ветра по румбам за январь, м/с 

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	м/ст Туймазы
	6,0


	3,5


	4,4


	4,9


	6,3


	7,3


	7,6


	5,9




12. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца составляет 4,3 м/с.

Климатические параметры теплого периода года.

1. Барометрическое давление – 1000,1 гПа;

2. Температура воздуха, 0С:

обеспеченностью 0,99:          +28,5;

обеспеченностью 0,98:          +27,1;

обеспеченностью 0,96:          +24,9;

обеспеченностью 0,95:          +24,4.

3. Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца составляет +26,7 0 С;

4. Абсолютная максимальная температура воздуха + 400 С;

5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца составляет +12,50 С;

6. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 68 %;

7. Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца 54 %;

8. Количество осадков за апрель-октябрь составляет – 311 миллиметров;

9. Суточный максимум осадков – 86 миллиметров;

10. Минимальная из средних скоростей ветра за июль – 0,0 м/с;

11. Преобладающее направление ветра за июнь-август – западное;
табл. № 3

	Станция
	Повторяемость направления ветра за июль-август, %

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	м/ст. Туймазы
	12


	5


	11


	9


	12


	13


	23


	15




12. Среднее число дней с росой за год – 61.
Средняя месячная и годовая температура воздуха, С 0:

табл. № 4

	Станция
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	м/ст. Туймазы
	-13,9
	-13,3
	-6,5
	4,9
	13,1
	17,7
	19,4
	17,3
	11,4
	3,7
	-4,6
	-10,6
	3,2


Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с:

табл. № 5

	Станция
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	м/ст. Туймазы
	3,2


	2,8


	2,9


	3,4


	4,7


	4,6


	4,2


	3,6




Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность при безоблачном небе составляет 5975 МДж/м² за год. 

Зимой мощность снежного покрова достигает 20 – 30 см, вес снежного покрова на 1 м² горизонтальной поверхности, возможный 1 раз в 5 лет составляет 129 кг, в 50 лет – 204 кг.

Опасные погодные явления:

- Метели. Среднегодовое число дней с туманом, в среднем, около 30. 

- Туманы. Среднегодовое число дней с туманом, в среднем, около 30, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

- Грозы. Среднегодовое число дней с грозами, в среднем, около 30.

Климатические условия для строительства 

 По климатическому районированию территории России для строительства территория относится к климатическому подрайону IВ. Расчетная температура для проектирования отопления составляет -340С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха < 80 С) – 227дней.

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания вредных примесей территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

2.РЕЛЬЕФ.ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ.ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.ЭКЗОГЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.
  Бугульминско - Белебеевская возвышенность представляет собой крупный выступ рельефа, протягивающийся с северо-запада на юго – восток образовав барьер на пути преимущественно юго-западных ветров зимой и северных летом. Отличается исключительной выраженностью, однообразие рельефа и незначительным изменением высот на больших расстояниях. Абсолютная отметка 400,0-450,0 и выше.

По А.П. Рождественскому геоморфологически выраженная Бугульминско - Белебеевская возвышенность является крупным сводообразным подняти​ем верхнепермских слоев с развитыми локальными положительными и отрица​тельными структурами более высоких порядков. Структуры, ослож​няющие тектонические плато, валы и прогибы, как правило, имеют прямое или близкое к нему выражение в современном рельефе и образуют локальные морфоструктуры.

Морфологически выраженным валам в современном рельефе отвечают междуречные пространства, разделяющие долины наиболее крупных в данном районе левых притоков p.p. Белой, Чермасан, Кармасан, Демы, Уршака. Меж​дуречья ориентированы согласно с простиранием осевых линий валов в северо-северо-восточном направлении, понижаясь от основного водораздельного плато свода к р. Белой.

Морфология поверхности междуречий в основных чертах повторяет мор​фологию структурной поверхности валов, но не полностью тождественна ей, так как наряду со структурными элементами здесь широко развиты разнообразные скульптурные формы рельефа, обязанные своим возникновением ин​тенсивному проявлению эрозии.

Если не учитывать многочисленные мелкие детали скульптурного релье​фа, то геоморфологически валы представлены в виде крупных гряд рельефа, вытянутых в субмеридиональном направлении.

Гряды междуречий разделены широкими понижениями рельефа, занятыми долинами наиболее крупных местных рек - притоков реки Белой.

При общем господстве меридиональных простираний основных складча​тых структур достаточно отчетливо наблюдаются поперечные субширотные тектонические нарушения, сопряженные приподнятыми и опущенными участ​ками или блоками, отличающимися индивидуальным развитием. Такое строение является характерным для новейшей морфоструктуры - Приураль​ского Общего Сырта.

Общий Сырт расположен к югу от Стерлибашевско-Белебеевской возвы​шенности и в гипсометрическом отношении как бы составляет непосредствен​ное продолжение последней. Однако резкое несоответствие простираний обеих, возвышенностей (субмеридиональное - Стерлибашевско-Белебеевской и ши​ротное - Общего Сырта) не позволяет объединять их в единое морфологиче​ское целое.

Общий Сырт является главным водоразделом Южного Приуралья: он раз​граничивает бассейны рек Волги и Урала. Водораздельная поверхность при общей выравненности отмечается некоторой волнистостью и имеет слабоува​листый характер.

Водораздельный узел, где зарождаются реки Тугустемир, Яман-Юшатырь, Уман-Ташла, Наказ расположен в восточной расширенной части Общего Сыр​та.

Северный склон Общего Сырта расчленен более или менее параллельны​ми в верховьях долинами небольших левых притоков р. Белой, междуречья их представляют собой более или менее параллельные, слабо всхолмленные ува​лы, сложенью пермскими породами.

Южный склон расчленен речной сетью в большей степени, чем северный. Здесь широко и густо развиты правые притоки р. Сакмары.
В геоморфологическом отношении территория характеризуется рельефом, в формировании которого основную роль сыграли процессы денудации, так как после герцинского орогенеза она повсеместно была сушей.

Денудация сформировала рельеф, в зависимости от состава пород (степени устойчивости их к различным процессам денудации) и геологической структуры местности. Аккумуляция сыграла сугубо подчиненную роль в формировании рельефа на сравнительно небольших участках. Территория расположена на Восточной окраине русской равнины, относится к морфологическому району – Бугульминско-Белебеевская возвышенность. Платообразная поверхность с абсолютными отпечатками от 400-450 до 200-350 м, расчленена густой сетью глубоко врезанных долин (глубина вреза до 150-200 м), рельеф расчлененный.

Геологическое строение

На территории Башкортостана распространены различные по составу, происхождению, степени метаморфизма породы, от верхнего протерозоя до кайнозоя. Территория проектирования приурочена к Юго-восточному склону  Русской платформы, охватывает западную платформенную часть республики, в пределах которой выделяется ряд тектонических структур первого порядка: южно-татарский свод Бирска седловина, Верхне-Камская впадина, Башкирский свод и др. К структурам первого порядка приурочены более мелкие структуры типа валов и сопряженных с ними прогибов, в свою очередь осложненных куполовидными структурами, которые являются местами скопления нефти.

Физико-геологические процессы

Из физико-геологических явлений наиболее широко распространен карст, в меньшей степени овраги, береговая эрозия, заболачивание, эрозия почв, оползни.

Карст развивается в условиях преимущественно умеренно-влажного климата с количеством осадков 400-900 мм в год и умеренного питания подземных вод. По условиям замечания карстующих пород и характеру рельефа местности различаются три подтипа: равнинный подтип на горизонтально залегающих карстующихся породах; горный – на сильно дислоцированном субстрате; равнинный – на складчито-глыбовой основе. Состав карстующих пород дает возможность выделить классы сульфатного и карбонатного карста. Сульфатный карст связан с гипсово-ангидритовой толщей кунгурского яруса нижней перми.

Карстовый процесс развивается и проявляется на поверхности, где мощность водонепроницаемой толщи до 80 м, а водоупорного до 50 м. По форме карст представлен преимущественно воронками различной формы и величины. Диаметр воронок обычно от 10 до 50 м, реже до 100-200 м, глубина от 1-2 до 5-10 м, реже до 15-40 м. Кроме воронок и котловин встречаются карстово-эрозионные овраги, приуроченные к склонам речных долин. Овраги имеют незначительную протяженность до 300-500 м и крутые зазернованные склоны. Глубина их достигает 30-50 м. Глубинные карстопроявления имеют более широкое развитие.
Овраги в пределах республики широко развиты, преимущественно на равнинной территории, где с поверхности залегают четвертичные, неогеновые и уфимские породы, относительно легко поддающиеся размыву.

Овраги приурочены к склонам долин или положительным формам рельефа. Рост оврагов в длину происходит за счет регрессивной эрозии. Ежегодный прирост многих оврагов составляет 5-10 м.

Большая площадь земель, сельхозугодий подвержены ветровой и водной эрозии.

Вместе с увеличением площади эродированных земель и сокращением их гумусового горизонта происходят изменения физического и химического состава эродированных почв.

Боковая (речная) эрозия наиболее интенсивно проявляется в долинах рек Прибельской равнины, в меньшей степени на Бугульмино-Белебеевской возвышенности.

Наблюдается прямая зависимость развития боковой эрозии от положения рек по отношению к общему базису эрозии (Каспийское море), т.е. чем меньше врезано русло по отношению к базису эрозии, тем более интенсивно в нем проявляется глубинная эрозия, а, следовательно, мене развита боковая.

Оползни, как и обвалы, и осыпи, встречаются сравнительно редко. Оползни можно разделить на древние (стабилизировавшиеся), образовавшиеся при раннем положении базиса эрозии и современные (активные и приостановившиеся), образование которых связано с современным врезом эрозионной сети.

Древние оползни распространены, в основном, на Бугульмино-Белебеевской возвышенности, где они приурочены к крутым (более 25-300), высоким  (до 110 м) склонам долин рек, преимущественно с южной, западной и юго-западной экспозициями. Древние оползни являются оползнями скольжения. Размеры древних оползневых смещений достигают 100-250 м по фронту при ширине захвата склона 20-50 м и амплитуде смещения 20-40 м. В настоящее время древние оползни являются стабилизировавшимися. Случаи их активизации не фиксировались. Однако, не исключена возможность в местах подмыва оползневых тел, образования на них вторичных оползней.

Современные оползни более многочисленны, чем древние, однако, площадные коэффициенты пораженности ими в 5-10 раз ниже. Современные оползни по классификации В.В.Крюнцеля представлены оползнями сдвига и оползнями-потоками. Оползням подвержены аллювиальные и элювиально-демовиальные суглинки. Оползни развиваются везде, где угол откоса более 400,а высота его более 6-9 м. Размеры их чаще всего составляют 10-40 м, величина смещения не превышает 5-7 м.

Оползни-потоки наиболее распространены на Бугульмино-Белебеевской возвышенности и примыкающей к ней Прибельской холмисто-увалистой равнине. Представлены они оползневыми смещениями элювиально-демовиальных отложений малой толщины по коренным породам в виде оплывин, обусловленных разжижением пород в период их весенне-осеннего  увлажнения.

Все типы оползней, как древние, так и современные, по площади занимают незначительные территории и непосредственной угрозы не представляют. Однако, современные оползни способствуют разрушению надпойменных террас, их подмыва, развитию оврагов.

Заболачивание не имеет широкого распространения. Большинство из них приурочены к днищам долин р.Белой и ее крупных притоков, к понижениям на первых надпойменных террасах, которые в период половодья заливаются поверхностными водами. Другим источником пополнения болот влагой являются атмосферные осадки. Болота имеют небольшие размеры. Встречаются все типы болот. Степень разложения и зольность болот колеблется в зависимости от типа болот.

3.ГИДРОГРАФИЯ
Гидрография сельского поселения Старотуймазинский сельсовет представлена прудами и ручьями. Водный режим рек характеризуется хорошо выраженным весенним половодьем, устойчивой летне-осенней меженью и низкой зимней меженью.
4.ПОЧВЫ 

Территория республики характеризуется большим разнообразием природных условий, что обусловило неоднородность почвенного покрова, многообразие видов и разновидностей почв в пределах каждой природной зоны.

Для зоны лесостепи характерны черноземные почвообразовательные процессы, в результате которых формируются черноземные виды почв. Кроме этого, на формирование почвенного покрова влияют характер подстилающих пород и рельеф местности. На территории Туймазинского района преобладают равнинные почвы и основную площадь равнинных почв занимают черноземы. Среди черноземов преобладают выщелоченные. Для почв характерно повышенное содержание гумуса и, наоборот, уменьшенная мощность гумусового горизонта. Первое обстоятельство является следствием благоприятных для гумификации климатических условий, второе – относительной молодости рельефа. Другая особенность почв – интенсивное развитие процессов эрозии и дефляции, вследствие сложного геоморфологического строения с широким развитием денудационных процессов, а также нерациональной хозяйственной деятельности человека. Кроме смыва и размыва почвы поверхностным стоком, на территории происходит также, выдувание пахотного слоя (дефляция).

Черноземы в почвенном покрове занимают основную часть территории района и находятся в основном под сельскохозяйственными угодьями. Черноземы варьируют по механическому составу, гумусированности, степени каменистости и т.д. Наибольшее распространение получили черноземы выщелоченные. Выщелоченные черноземы образуют основной почвенный фон в районе.

5.РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Растительный покров отличается богатым видовым составом и высокой биологической продуктивностью. Территория района относится к лесостепной зоне. Лесистость района низкая, до 25% территории. Степи отличаются высокой биологической продуктивностью и имеют огромное хозяйственное и природоохранное значение. Луга имеют преимущественно вторичное происхождение, сформировались на месте сведенных лесов. Наибольшей продуктивностью отличаются пойменные луга разнотравно-злакового типа. Луга и пастбища лесостепной зоны менее продуктивны.
6.ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
На территории МР Туймазинский район РБ расположено 3 дендрологических памятников природы регионального значения, 1 природный парк: «Кандры-Куль» регионального значения и 1 гидрологический памятник  природы – Озеро Кандрыкуль регионального значения.

На территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет особо охраняемых природных территорий не имеется.

7.МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ

На территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет месторождений и лицензионных участков общераспространенных полезных ископаемых  на 01.01.2016 не зарегистрировано.
На территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет расположены 4 участка ОПИ, разрабатываемые для собственных нужд:

- в 0,4 км юго-западнее с.Старые Туймазы (бутовый камень);

- в 0,5 км южнее (уч.1) с.Старые Туймазы(строительный грунт);

- в 0,95 км юго-восточнее (уч.2) с.Старые Туймазы(строительный грунт);

- в 0,3 км западнее с.Кызыл-Буляк (строительный грунт).
II. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ
Комплексная оценка территории является основой для принятия проектных решений генерального плана, разработки предложений по функциональному зонированию территории. Основной задачей комплексной оценки территории является выявление территориальных ресурсов для развития всех функциональных зон, обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения.
1. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ
В результате сбора, обобщения и анализа состояния рассматриваемой территории можно сделать следующие выводы по экологической обстановке и наличии факторов экологического риска: территория испытывает среднедопустимую техногенную нагрузку, которая выражается в присутствии на территории химического загрязнения, а также влиянии физических факторов экологического риска от производственной деятельности сельхозпредприятий и автотранспорта. Источником загрязнения окружающей среды являются населенные пункты и промышленные объекты, расположенные в них.
Основные направления улучшения экологической обстановки:
В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благоприятной среды проживания на территории проектирования следует предусматривать проведение следующих природоохранных мероприятий:
- исключение размещения промышленных объектов, являющихся дополнительными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека;
- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей;

- ландшафтное благоустройство, озеленение, выделение рекреационных зон на территориях населенных пунктов;

- использование экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

- регламентированное использование территории санитарно-защитных зон,     водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуникаций.

2 . ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ
В соответствии с Градостроительным кодексом ограничения на использование территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями использования территории, а также природоохранных требований. На территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет выделяются водоохранные зоны рек, ручьев  и прудов, прибрежные защитные полосы, охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные полосы и разрывы.
Водоохранные зоны
В настоящее время границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос  водных объектов не установлены. Водные объекты  эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Для водных объектов водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65  Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, береговые полосы в соответствии со ст.6 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (в ред. от 28.11.2015, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016). Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет следующие:

табл.№6
	№
	Наименование реки
	Протяженность

реки, км
	Ширина

водоохраной зоны, м
	Ширина прибрежной защитной 
полосы, м
	Ширина

береговой

полосы, м

	1
	Реки, ручьи
	менее10 км
	50
	40
	5


На территории сельского поселения располагаются озера, пруды. Ширина водоохранной зоны озера составляет – 50 метров для озер с акваторией более 0,5 кв.км. Для озер с акваторией менее 0,5 кв.км, водоохранная зона не устанавливается. Ширина водоохраной зоны пруда на водотоке устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока (ч.6 ст.65 Водного кодекса РФ).
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта).

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10 километров - в размере 50 метров;

2) от 10 до 50 километров - в размере 100 метров;

3) от 50 километров и более - в размере 200 метров.

 Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

 В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

(в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 190-ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ)

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

(п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах",(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

 В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов(часть 16 в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона прилегающих земель. (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров, составляет 5 метров. (в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 244-ФЗ).

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

Зона затопления,подтопления
Согласно «Реестру населенных пунктов Республики Башкортостан, попадающих в зоны подтоплений (затоплений), вызванных гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами», при максимальном подъеме уровня воды на территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет затопление (подтопление) отсутствует.
Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

 Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 водного Кодекса.

Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электропередач;

-  телефонных кабелей связи;

-  систем газоснабжения;     

-  сети водоснабжения;

-  газораспределительной сети;

-  транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.
Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м - для ВЛ до 20 кВ, 15м - для ВЛ 35 кВ, 20 м -  для  ВЛ 110 кВ.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.
Охранные зоны систем газоснабжения. 
Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.  

Газоснабжение  сельского поселения Старотуймазинский сельсовет осуществляется от АГРС Туймазы. По территории проходит газопровод высокого давления 0.6 МПа. Охранная  зона вдоль трассы этого газопровода высокого давления в соответствии со СНиП 2.07.01-89 составляет 10 м. 

Охранные зоны магистральных трубопроводов.

Согласно СНиП 2.05.06-85*, для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны, размеры которых и порядок производства в этих зонах сельскохозяйственных и других работ регламентируются Правилами охраны магистральных трубопроводов.

По северо-восточной части территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет проходит магистральный нефтепровод: ОАО Уралосибирские магистральные нефтепроводы: «Альметьевск-Субханкулово». Согласно СНиП 2.05.06-85* санитарно-защитные зоны от магистральных трубопроводов до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений следует принимать  в зависимости от класса и диаметра трубопровода. Диаметр трубопровода: «Альметьевск-Субханкулово» составляет – 700 мм, II класс опасности, санитарно-защитная зона от нефтепровода до населенных пунктов, будет равна 150 метров, от оси.

По юго-восточной части территории сельского поселения проходит магистральный нефтепровод:  ОАО Уралтранснефтепродукт:«Уфа-Западное направление». Согласно СНиП 2.05.06-85* санитарно-защитные зоны от магистральных трубопроводов до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений следует принимать  в зависимости от класса и диаметра трубопровода. Диаметр трубопровода: «Уфа-Западное направление» составляет-500 мм, III класс опасности, санитарно-защитная зона от нефтепровода до населенных пунктов, будет равна 100 метров, от оси. 

Также на территории сельского поселения проходят многочисленные нефтепроводы IV класса опасности, санитарно-защитная зона которых будет составлять 75 метров от оси.

На территории сельского поселения располагаются многочисленные нефтяные скважины. В соответствии с пунктом 7.1.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарная зона действующих скважин – 300 метров. Приложением №5 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности», от 12 марта 2013 г. №1,  установлены минимальные расстояния от устьев действующих скважин до жилых зданий – 300 метров, от устьев ликвидированных скважин до жилых зданий – 150 метров.
Трубопроводный транспорт требует значительных затрат на замену и ремонт участков, подверженных коррозии и высокому проценту амортизации. Коммуникации, магистральный трубопроводный транспорт нанесен на лист 1 том III «Графическая документация» «Карта современного использования территорий (опорный план) с границами зон с особыми условиями использования территорий. Карта размещения территорий объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения. Карта функциональных зон. Карта существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи. М 1:25000».
Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- для организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.  Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.
Перечень промышленных предприятий и инженерных объектов, расположенных в границах населенных пунктов  Старотуймазинского сельсовета,
с санитарно-защитными зонами (м)        
табл. №7
	№ п/п
	Наименование
	СЗЗ, м
	Класс опасности
	Примечание

	с.Старые Туймазы

	1
	Теплицы
	100
	IV
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	2
	Котельная
	50
	V
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	3
	Автокомплекс
	100
	IV
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	4
	Пожарное депо
	50
	V
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	5
	Трансформаторные подстанции
	10
	-
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	6
	ГРП,ШРП
	15
	-
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	7
	Водонапорная башня
	15
	-
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	8
	ООО «Агро-Гусь»
	300
	III
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	9
	Электроподстанция
	100
	IV
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	д.Горный

	8
	Трансформаторные подстанции
	10
	-
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	9
	ГРП
	15
	-
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	д.Кызыл-Буляк

	10
	Трансформаторные подстанции
	10
	-
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	11
	ШРП
	15
	-
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	12
	Водозаборная скважина
	250
	-
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	д.Карат-Тамак

	13
	Трансформаторные подстанции
	10
	-
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	14
	ШРП
	15
	-
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200

	д.Раевка

	15
	Трансформаторные подстанции
	10
	-
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200


В пределах сельского поселения расположены промышленные объекты с СЗЗ от 50 до 500 метров, а также сельские кладбища с СЗЗ 50 метров согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, установленных действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).      
Регламенты использования территории
санитарно-защитных зон предприятий
	Запрещается
	                       Допускается

	- жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей;

- рекреационные зоны и отдельные объекты;

- коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;

- предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

- спортивные сооружения;

- парки;

- образовательные и детские учреждения;

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
	- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса опасности, чем основное производство;

- пожарные депо;

- бани, прачечные;

- объекты торговли и общественного   питания;

- мотели;

- гаражи;

- площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

- автозаправочные станции;

- связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий;

- местные транзитные коммуникации, ЛЭП,  электроподстанции,  нефтегазопроводы;

- артезианские скважины, для технического водоснабжения,  водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

- канализационные насосные станции;

- сооружения оборотного водоснабжения;

- питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны;

- сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания.


3. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
По данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры Республики Башкортостан на территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет памятники истории и архитектуры, а также памятники археологии отсутствуют.
III    СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория сельского поселения Старотуймазинский сельсовет расположена в западной части административного района. С севера территория ограничена землями - Тюменякского сельского поселения, с северо-запада – землями Ильчимбетовского сельского поселения, с северо-востока - землями г.Туймазы, с запада и юго-запада - землями г.Октябрьский, с востока и юго-востока – землями Гафуровского сельского поселения, с юга - землями Верхнебишиндинского сельского поселения.
Планировочный каркас территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет создают автодороги межмуниципального и местного значения. Для планировочной организации территории сельского поселения вывод о выгодном размещении в перспективе дает основание для утверждения об устойчивой инвестиционной привлекательности, возможности формирования зон планируемого размещения объектов республиканского, районного и местного значения.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Старотуймазинский  сельсовет, необходимо учитывать:

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;

- возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур,  рекреационных систем.
Градостроительный потенциал территории

В административных границах сельского поселения Старотуймазинский сельсовет расположено 5 населенных пунктов.
Село Старые Туймазы – административный центр сельского поселения Старотуймазинский сельсовет с населением 1462 человека. Село расположено в центральной части  территории сельского поселения, в 9 км от районного центра г.Туймазы, в 9 км от ближайшей ж/д станции Туймазы. Население – 1462 человека.

По северо-западной окраине села проходит автомобильная дорога межмуниципального значения: Туймазы-Октябрьский.

Автомобильные дороги местного значения проходят: с северо-востока - а/д межмуниципального значения Туймазы-Октябрьский-Гафурово, с запада- Старые Туймазы-Бахчисарай,  с юга – Старые Туймазы-Карат-Тамак.
Территория села ограничена водоохраной зоной от небольших прудов. С запада и востока территория села ограничена санитарно-защитной зоной от промышленных объектов.

Деревня Горный расположена в 2 км северо-западнее административного центра сельского поселения с.Старые Туймазы. Население – 324 человека.
По восточной окраине деревни проходит автомобильная дорога местного значения- Старые Туймазы-Бахчисарай.

С южной части территория деревни ограничена санитарно-защитной зоной от промышленных объектов.
Деревня Кызыл-Буляк расположена в 3 км северо-западнее административного центра сельского поселения с.Старые Туймазы. Население – 99 человек.

Автомобильные дороги местного значения проходят: с северо-востока – Кызыл-Буляк-Раевка, с юго-запада – Старые Туймазы-Бахчисарай.
Деревня Карат-Тамак расположена в 4 км юго-восточнее административного центра сельского поселения с.Старые Туймазы. Население – 80 человек.
Автомобильные дороги местного значения проходят: с северо-запада – Старые Туймазы- Карат-Тамак, с юго-запада- Карат-Тамак-Каран-Бишинды.

С северо-запада и юго-востока территория деревни ограничена водоохраной зоной от небольших прудов.
Деревня Раевка расположена в 4 км севернее административного центра сельского поселения с.Старые Туймазы. Население – 99 человек.

Автомобильные дороги местного значения проходят: с запада-Кызыл-Буляк-Раевка, с юго-востока- а/д межмуниципального значения Туймазы-Октябрьский-Ильчимбетово.
IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Постоянное население сельского поселения Старотуймазинский сельсовет по состоянию на 2015 г. составляет 2064 человека. За период 2002-2015гг. численность населения сельского поселения увеличилась на 8,6 %.
Динамика населения сельского поселения Старотуймазинский сельсовет

                                   табл.№8                                       
	№

п/п
	Наименование

населенных

пунктов
	Перепись,

2002 год

(чел.)
	Численность

населения

2015 г.
	Изменения населения чел. / %
	Общее

количест-

во семей

	1
	с.Старые Туймазы
	1223
	1462
	+239/+8,9
	434

	2
	д.Горный
	283
	324
	+41/+6,8
	99

	3
	д.Кызыл-Буляк
	73
	99
	+26/+15,1
	35

	4
	д.Карат-Тамак
	73
	80
	+7/+4,6
	30

	5
	д.Раевка
	85
	99
	+14/+7,6
	27

	
	Итого
	1737
	2064
	+327/+8,6
	625


Общее количество семей  в сельсовете – 625, средний размер семьи по сельсовету составляет 3 человека.
Возрастная структура населения сельского поселения

Старотуймазинский сельсовет
табл. №9
	Возрастные группы (чел.)
	Наименование населенных пунктов

	
	с.Старые Туймазы
	д.Горный
	д.Кызыл-

Буляк
	д.Карат-

Тамак
	д.Раевка

	До 7 лет
	153
	28
	11
	4
	8

	От 7 до 16 лет
	160
	33
	11
	16
	8

	Старше 55 лет женщин
	207
	42
	14
	8
	11

	Старше 60 лет мужчин
	103
	19
	12
	6
	4

	16-55 лет женщин
	388
	82
	23
	16
	32

	16-60 лет мужчин
	451
	120
	28
	30
	36

	Всего населения в поселке
	1462
	324
	99
	80
	99


Оценка трудовых ресурсов

табл.№10    
	№

п/п
	Наименование

населенных пунктов
	Количество населения

(всего) чел.
	В том числе:

	
	
	
	В трудо-способном возрасте
	Дети до

17 лет
	Пенсио-неры

	1
	с.Старые Туймазы
	1462
	839
	313
	310

	2
	д.Горный
	324
	202
	61
	61

	3
	д.Кызыл-Буляк
	99
	51
	22
	26

	4
	д.Карат-Тамак
	80
	46
	20
	14

	5
	д.Раевка
	99
	68
	16
	15

	
	Итого
	2064/100%
	1206/58,5%
	432/20,9%
	426/20,6



2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Старотуймазинский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.
Оценка трудовых ресурсов

                                              табл.№11                                          
	Категория населения
	Современное состояние (2015 г.)

	
	чел.
	%

	Численность населения, всего
	2064
	100

	Население в трудоспособном возрасте
	1206
	58,5

	Работающие лица старше трудоспособного  возраста
	128
	30% возрастной группы пенсионеров

	Итого трудовые ресурсы (экономически активное
население)
	1334
	64,6


3. РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Территория сельского поселения Старотуймазинский сельсовет расположена в западной части района и обладает значительным рекреационным потенциалом. 

Старотуймазинский сельсовет располагает разнообразием природных ресурсов, пригодных для отдыха, оздоровления и активной рекреации, обладает высоким потенциалом для создания высококачественного туристического продукта.

Оценка условий для организации отдыха производилась:

1) по природным факторам (климат, рельеф, растительность, гидрография)

- наличие зеленых зон вокруг населенных пунктов;

- наличие заказников, заповедников и других природных объектов, охотничьих и рыболовных угодий;

2) по социально-экономическим факторам:

- транспортная доступность, близость к населенным пунктам.

3) по экологической ситуации.

Благодаря уникальной природе, наличию на территории района культурных, исторических и природных объектов, Старотуймазинский сельсовет представляет собой территорию, обладающую значительным рекреационно-оздоровительным потенциалом. Совокупность природных факторов: живописные лесные и горные ландшафты, развитая речная сеть, способствующая отдыху на воде, наличие экологически чистых продуктов питания привлекают сюда не только жителей Республики Башкортостан, но и других регионов.

V . ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основной целью развития сельского поселения Старотуймазинский сельсовет является создание градостроительными средствами комфортной среды обитания. Ее достижение основывается на следующих положениях:

- существующее сельское поселение и территории инвестиционного развития необходимо формировать как целостный развивающийся организм;

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды сельского поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

- формирование масштабной жилой среды, соответствующей градостроительной ситуации;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем сельском поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

- развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов сельского поселения;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда с учетом роста средней жилищной обеспеченности к 2035 г. в среднем до 30 м2 на человека;

- комплексное благоустройство, озеленение территорий сельского поселения.

Реализация мероприятий  по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2. УЧЕТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, доступных маломобильным группам населения в сельском поселении Старотуймазинский сельсовет необходимо руководствоваться СНиП 35-01-2001 «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Они разработаны в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 на базе действующих нормативов по доступности зданий и сооружений для инвалидов с учетом зарубежных норм, стандартов и рекомендаций и не содержат противоречий положениям СНиП 2.08.02-89* (раздел 4), СНиП 2.08.01-89*, СНиП 31-03-2001 и СНиП 2.09.04-87*.

К СНиП 35-01-2001 разработаны следующие своды правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».

В настоящее время выполнение этих норм при строительстве и реконструкции объектов обслуживания населения в сельском поселении Старотуймазинский сельсовет носит формальный и эпизодический характер.

3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, учитывающее существующую капитальную застройку, земельные отводы под капитальное строительство, сложившуюся улично-дорожную сеть, имеющиеся зеленые насаждения, зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический  потенциал поселения.

Одной из главных задач функционально-планировочной организации сельского поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. Это достигается строгим учетом градостроительной ситуации при использовании территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов между собой, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации (экологического каркаса) с внешним по отношению к поселению лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью структуры.
Баланс территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет
по категориям земель 
табл.№12
	№                п.п.
	Показатели
	Единица

измерения
	Современное   состояние на 2015 г.

	
	Общая площадь земель сельского поселения 
Старотуймазинский сельсовет 
в административных границах
	га
	5971,5

	
	в том числе по категориям:
	
	

	1
	Земель лесного фонда
	га
	2324,5

	2
	Земель водного фонда
	га
	35,2

	3
	Земель сельскохозяйственного назначения
	га
	3188,1

	4
	Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны
	га
	87,3

	5
	Земель транспорта
	га
	30,3

	6
	Земель населенных пунктов, в т.ч.:
	га
	303,8

	
	жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки
	га   
	196,3

	
	общественно-деловых зон
	га
	3,4

	
	производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	14,5

	
	рекреационных и прочих зон
	га
	86,2

	
	земель специального назначения
	га
	1,8

	7
	Земель специального назначения
	га
	2,3


                4. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Существующий баланс земель населенных пунктов
по функциональным зонам
Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая застройка

ОД – земли общественно-деловой зоны общего пользования

ПК – производственно-коммунальная зона

У – улицы, дороги, проезды

К – кладбища

В – водная поверхность

З –  зеленые насаждения общего пользования и прочие территории
табл.№13
	№
п/п
	Населенные
пункты
	Площадь терр., га (сущ.)
	Функциональные зоны (проект.), га

	
	
	
	Ж
	ОД
	ПК
	У
	  З
	К
	В

	1
	с.Старые Туймазы
	206,0
	131,9
	3,2
	-
	9,0
	59,3
	1,6
	1,0

	2
	д.Горный
	31,6
	20,9
	0,1
	-
	2,2
	8,4
	-
	-

	3
	д.Кызыл-Буляк
	22,7
	15,3
	0,1
	-
	0,9
	6,2
	0,2
	-

	4
	д.Карат-Тамак
	25,0
	18,6
	-
	0,9
	0,5
	5,0
	-
	-

	5
	д.Раевка
	18,5
	9,6
	-
	-
	1,0
	7,3
	-
	0,6

	
	Итого
	303,8
100%
	196,3
64,6%
	3,4
1,1%
	0,9
0,3%
	13,6
4,5%
	86,2
28,4%
	1,8
0,6%
	1,6
0,5%


5. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

В настоящее время в сельском поселении Старотуймазинский сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 2064 человека.
Характеристика жилого фонда по состоянию на 2015г.
табл.№14
	№

п/п
	Наименование
населенного пункта
	Каменных
жилых домов, 

м2
	Деревянных жилых домов, м2
	Общая
площадь,
м2

	1
	с.Старые Туймазы
	11656,0
	23216,9
	34872,9

	2
	д.Горный
	1167,7
	4357,0
	5524,7

	3
	д.Кызыл-Буляк
	297,4
	1823,7
	2121,1

	4
	д.Карат-Тамак
	2065,6
	1375,0
	3440,6

	5
	д.Раевка
	859,2
	847,2
	1706,4

	
	Итого:
	16045,9
	31619,8
	47665,7


Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2015 год составляет 23,1 м2/чел.
Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается активное развитие населенных пунктов сельского поселения за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Предполагается увеличение существующего показателя средней жилищной обеспеченности с 23,1 м2 до 30 м2 общей площади на человека с соответствующим уменьшением числа проживающих на существующих территориях за счет расселения в домах нового строительства.
6. СИСТЕМА  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

По данным Администрации сельского поселения  Старотуймазинский сельсовет на территории поселения находятся следующие объекты культурно-бытового обслуживания населения:
с.Старые Туймазы:

- Администрация СП, отделение связи, отделение банка;

- средняя общеобразовательная школа на 220 учащихся, в составе которой располагается: детский сад на 110 мест, музыкальная школа, спортзал общей площадью 300,0 м2, спортивные площадки на 0,06 га;
- музей;

- ФАП, библиотека на 19,0/6 тыс.ед.хран./чит.мест;

- сельский дом культуры на 120 мест; 
- кафе «Арбат» на 60 посадочных мест;

- кафе «Вкусно да сытно» на 40 посадочных мест;

- мечеть;

- 7 магазинов товаров повседневного спроса общей торговой площадью 
917,4 м2.
д.Горный:

- объекты культурно-бытового обслуживания отсутствуют.
д.Кызыл-Буляк:

объекты культурно-бытового обслуживания отсутствуют.
 д.Карат-Тамак:

объекты культурно-бытового обслуживания отсутствуют.
д.Раевка:

- объекты культурно-бытового обслуживания отсутствуют.

Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. В административном центре сельского поселения с.Старые Туймазы размещаются базовые объекты, осуществляющие непосредственное обслуживание населения. В остальных населенных пунктах размещаются объекты повседневного обслуживания. Объекты обслуживания расположены преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.
Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствие с существующей демографической структурой населения, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан", 2008г., рекомендуемыми СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.
Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, необходимых на существующую

численность  – 2064 чел. (Согласно ТСН РБ)
табл.№15
	Наименование
	Ед.

изм.
	Норма обеспеч. на тыс.чел.
	Требуемое кол-во из расчета
на 2064 чел.
	Сущ. обеспеч.
	% обеспеченности

	Дошкольные организации
	мест
	33
	68
	110
	162

	Общеобразовательные 

учреждения
	учащихся
	144
	297
	220
	74

	Спортивные залы
общего типа
	м2
	80
	165
	300
	182

	Клубы сельских поселений
	1 место
	230
	474
	120
	25

	Помещения для досуга
	м2
	60
	124
	-
	0

	Сельские библиотеки
	тыс.книг/ чит.мест
	6 / 5
	12,4/10
	19/6
	158/60

	Магазины 

продовольственные
	м2 торг. площади
	100
	620
	917,4
	148

	Магазины непродовольственные
	м2 торг.

площади
	200
	
	
	

	Предприятия обществ. 

питания
	посадочных мест
	40
	83
	100
	120

	Отделение связи
	объект
	1 на 0,5–6,0 тыс. жит
	1
	1
	100

	Предприятия бытового обслуживания
	рабочих мест
	4
	8
	-
	0

	Аптечный пункт
	объект на н.п.
	1
	5
	-
	0

	Фельдшерско-акушерский пункт
	объект на н.п.
	1
	5
	1
	20

	Отделение банка
	объект
	0,5
	1
	1
	100

	Кладбище
	га
	0,24
	0,5
	2,3
	460

	Плоскостные спортивные сооружения
	га
	0,7
	1,4
	0,06
	4


Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Старотуймазинский сельсовет согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* размещены из расчета обеспечения жителей поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрены на группу сельских поселений.
VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена автодорогами межмуниципального и местного значения. 
Обслуживанием автомобильных дорог занимается Туймазинское ДРСУ, которое находится в г.Туймазы.
Перечень автомобильных дорог общего пользования
табл.№16
	№ п/п
	Наименование автомобильных дорог общего пользования 
	категория дороги
	Протяже-ние 

всего
	в т.ч с твердым покрытием
	 в т.ч.по  типу покрытия

	
	
	
	
	
	асфаль-тобетон
	гравий
	грунт

	Межмуниципального значения
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Туймазы-Октябрьский
	IV
	7,7
	7,7
	4,2
	-
	3,5

	   Местного значения

	2
	Старые Туймазы-Бахчисарай
	V
	2,7
	2,7
	2,7
	-
	-

	3
	Туймазы-Октябрьский-Гафурово
	V
	1,8
	1,8
	1,8
	-
	-

	4
	Туймазы-Октябрьский-Ильчимбетово
	V
	4,7
	4,7
	4,7
	-
	-

	5
	Старые Туймазы-Карат-Тамак
	V
	1,6
	1,6
	1,6
	-
	-

	6
	Кызыл-Буляк- Раевка
	V
	1,9
	1,9
	-
	-
	1,9

	7
	Карат-Тамак-Каран-Бишинды
	V
	3,4
	3,4
	3,4
	-
	-

	8
	Октябрьский-Верх.Заитово
	V
	6,5
	6,5
	6,5
	-
	-


Показатели существующей  улично-дорожной сети  в границах
населенных пунктов сельского поселения Старотуймазинский сельсовет
                                                                                                       табл.№17
	Наименование
	Протяженность, км
	Площадь, га

	с.Старые Туймазы
	15,0
	9,0

	д.Горный
	3,7
	2,2

	д.Кызыл-Буляк
	1,5
	0,9

	д.Карат-Тамак
	0,8
	0,5

	д.Раевка
	1,6
	1,0

	ВСЕГО
	22,6
	13,6


В качестве основных видов общественного пассажирского транспорта, обслуживающих все виды перевозок населения сельского поселения, принят автобус. Существенная роль в перевозках будет принадлежать легковому автотранспорту, принадлежащему гражданам, и, отчасти, юридическим лицам. На перспективу вся магистральная улично-дорожная сеть сельского поселения Старотуймазинский сельсовет должна быть оснащена линиями автобусного транспорта.

Туймазинское АТП – филиал ГУП «Башавтотранс» РБ, обеспечивает пассажирские перевозки до всех населенных пунктов района.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Старотуймазинский сельсовет на 2015 год на территории сельского поселения зарегистрировано:

361– легковой автомобиль;

13 – грузовых автомобилей;

7 – тракторов;
1- автобус.

Существующий уровень автомобилизации 185 маш / 1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.
Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

Близжайшие предприятия, обслуживающие автотранспорт Старотуймазинского сельского поселения:

табл.№18

	Наименование
	Местонахождение

	Автозаправочная станция
	с.Старые Туймазы, мкр.ГПК

	Станция техобслуживания
	с.Старые Туймазы, автокомплекс «Рада»


Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция – Туймазы – в 9 км от административного центра сельского поселения. Код станции: 65100. Принадлежность: Башкирское отделение Куйбышевской железной дороги.
Существующие искусственные сооружения. На пересечении рек с автомобильными дорогами возведены автодорожные мосты. 
VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Туймазинский район и, в частности, сельское поселение Старотуймазинский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

 В с.Старые Туймазы источником водоснабжения является каптированный родник,  расположенный по улице – Первомайская.  Протяженность сетей водопровода составляет – 4,067 км, по улицам: Лесная -0,348 км, Советская – 0,328 км, Октябрьская – 0,468 км, Гаражная – 0,332 км, Речная – 0,18 км, Шоссейная -0,106 км, пер.Школьный 1-й -0,077 км, Школьная -0,725 км, Школьная -0,144 км, Первомайская – 1,359 км. Количество водозаборных колонок – 13 штук.

Примечание: в настоящий момент проводится разработка проекта водоснабжения с.Старые Туймазы, в дальнейшем старая водопроводная система будет демонтирована.

В д.Горный источником водоснабжения является магистральный водовод г.Туймазы, диаметром 315 мм.  Протяженность сетей водопровода составляет – 3,513 км, по улицам: Дорожная- 0,807 км, Южная – 1,243 км, Ленина – 0,45 км, Садовая – 0,33 км, Гагарина – 0,371 км, Северная-0,302 км. Количество водозаборных колонок – 5 штук.

В д.Кызыл-Буляк источником водоснабжения является эксплуатационная скважина,  расположенная по улице – Центральная, д-1. Скважина введена в эксплуатацию в 1960 году, глубина скважины – 70 метров. Протяженность сетей водопровода составляет – 1,040 км, по улице Центральная. Количество водозаборных колонок – 5 штук.

В д.Карат-Тамак и в д.Раевка централизованное водоснабжение отсутствует. 
2.КАНАЛИЗАЦИЯ
В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Старотуймазинский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.  

3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

На  момент проектирования на территории  сельского поселения газоснабжение имеется во всех населенных пунктах.

табл.№19
	Наименование

населенного пункта
	Наименование
	Давление кг/ см2
	Производительность м3/час
	Техничекое состояние 

(ГРП, сетей и т.д)

	
	
	До ГРП
	После ГРП
	
	

	с.Старые Туймазы
	ГРП
	12
	0,003
	нет инф.
	хорошее

	
	ШРП
	12
	0,003
	нет инф.
	удовлетворительное

	
	ШРП
	12
	0,003
	нет инф.
	удовлетворительное

	д.Горный
	ГРПБ
	12
	0,003
	нет инф.
	удовлетворительное

	д.Кызыл-Буляк
	ШРП
	12
	0,003
	нет инф.
	удовлетворительное

	д.Карат-Тамак
	ШРП
	12
	0,003
	нет инф.
	нет инф.

	д.Раевка
	ШРП
	12
	0,003
	нет инф.
	удовлетворительное


Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;
- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ШРП.

4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Административные и общественные здания обеспечиваются теплом газовых котельных.  Отопление индивидуальной жилой застройки – газовое, электрическое, твердотопливное.

табл.№20
	№ или наименование. котельной
	Местополо​жение котельной
	Установлены котлы
	Общая мощность Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию, год
	Техническое состояние

	
	
	Марка
	Кол-во
	
	
	

	Село Старые Туймазы

	Котельная СОШ
	ул.Гаражная 2а
	Taurus
	2
	395
	2010
	удов.

	Котельная СДК
	ул.Гаражная 3
	RS-A100
	1
	0.103
	2013
	хор.


5.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Энергопитание населенных пунктов сельского поселения Старотуймазинский сельсовет осуществляется  от подстаници «Кызыл-Буляк» по ВЛ 6 кВ. 
Количество трансформаторов, установленных в границах населенных 
пунктов - 14:
- в с.Старые Туймазы – 9 ТП  (№:6033, 6035, 6158, 6403, 6042, 6630, 6166, 6432, 6743, 6677);
- в д.Горный – 2 ТП (№:6572,6571);
- в д.Кызыл-Буляк – 1 ТП № 6651;

- в д.Карат-Тамак– 1 ТП № 6085;
- в д.Раевка– 1 ТП № 6652.

Обслуживанием энергетического хозяйства занимается ПО«ОЭС» ООО «Башкирэнерго» ТРЭС.
6. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ
Обеспечение потребителей сельского поселения  Старотуймазинский сельсовет производится от АТС ПАО «Башинформсвязь». Обеспечение потребителей сельского поселения Старотуймазинский сельсовет телефонной проводной связью в количестве 349 абонентов. Абонентская разводка по населенным пунктам  на опорах.      

Услуги беспроводной связи с достаточно устойчивой зоной покрытия предоставляют операторы связи ОАО «МТС», «Мегафон», «Билайн».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ,  РАДИОФИКАЦИЯ
Прием телепередач в целом по району будет осуществляться персональными и коллективными антеннами на крышах жилых домов и культурно-бытовых зданий. Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в г.Туймазы.

 Кроме того, в населенных пунктах Туймазинского района развито спутниковое телевидение, развиваются Интернет и IP-телевидение.
VIII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ
Существующее состояние санитарной очистки

Очистка территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Актуальнейшей  проблемой является  размещение твердых коммунальных отходов (ТКО), количество которых с каждым годом увеличивается в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТКО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием в результате биологического распада органических отходов газа, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи, возможное возникновение  пожаров) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Стихийные свалки образуются вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона свалки твердых коммунальных отходов составляет 1000 м. На территории сельского поселения Старотуймазинский сельсовет располагается 1 несанкционированная свалка мусора. Свалка размещена с нарушением санитарных норм и подлежит ликвидации до 2020г, территория свалки – рекультивации.
На  территории сельского поселения  располагается рекультивированный шламонакопитель №25. Согласно договору от 16.08.2010 года ООО «Антикорстойсервис», выполнила работу по рекультвации нефтезагрезненных земель после ликвидации нефтешламовых амбаров №№25,4 (пруд обжига) НГДУ «Туймазынефть» ООО «Башнефть», расположенных на территории  Туймазинского района РБ (включая Старотуймазинский сельсовет), с использованием биопрепарата. Подробнее смотреть Приложения 1,2,3.
В населенных пунктах существующих мусоросборочных площадок с асфальтовым покрытием нет. Сбор и вывоз ТКО в населенных пунктах сельского поселения Старотуймазинский сельсовет осуществляется силами и средствами сельского поселения или по договору с обслуживающей  специализированной организацией. 
Сбор коммунальных отходов от населения в Туймазинском районе осуществляется по контейнерной системе. Вывоз коммунальных отходов осуществляется автотранспортом коммунальных служб.
По данным Государственного учреждения Туймазинский район и городской ветеринарной станции на территории сельского поселения сельсовета зарегистрированных скотомогильников (с паспортом спецобъекта) нет.
1. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
Коммунальные отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие коммунальные отходы. К твердым коммунальным отходам (ТКО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и внутриквартальные  проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Система сбора и удаления отходов включает:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

- организацию временного хранения отходов в домовладениях;

- сбор и вывоз отходов с территорий домовладений и организаций;

- обезвреживание и утилизацию отходов.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА  КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ
Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений  должен производиться по мере накопления, но не реже одного раза в неделю с контейнерных площадок, имеющих твердое  покрытие.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ  СБОРА  И  ВЫВОЗА  ПРОЧИХ ОТХОДОВ
Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных и ремонтных  работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается населением и самими предприятиями в соответствии с Генеральной  схемой санитарной очистки, утвержденной в сельском поселении Старотуймазинский сельсовет. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки (полигоны ТКО), имеющие необходимую разрешительную документацию.
Промышленные предприятия вывозят отходы с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Удаление жидких отбросов неканализованных объектов производится путем вывоза их ассенизационными машинами на очистные сооружения. В районе усадебной застройки допускается обезвреживать и использовать жидкие  отбросы  для удобрения в пределах усадьбы.

Вопросы организации сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора на территории сельского поселения находятся в ведении Администрации сельского поселения Старотуймазинский сельсовет согласно Федеральному закону Российской Федерации  от  6  октября  2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 14, п. 1.18).

Вопросы организации утилизации и переработки коммунальных и промышленных отходов находятся в ведении муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 15, п. 1.1).
IХ. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
1. Организация и  очистка поверхностного стока
Населенные пункты сельского поселения Старотуймазинский сельсовет расположены в водоохранной зоне небольших прудов и притоков-ручьев. В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют водоотводящие коммуникации. Стоки от населенных пунктов сбрасываются без очистки. 
2. Благоустройство водных объектов
Основной ущерб, причиняемый населенным пунктам речной эрозией – это сокращение площадей приусадебных участков и огородов. Целесообразная борьба с речной эрозией в настоящее время практически не ведется, хотя она приносит значительный ущерб личным хозяйствам.
Х. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ
В границах сельского поселения Старотуймазинский сельсовет расположено 3 действующих кладбища общей площадью 2,3 га. 

В с.Старые Туймазы действующее кладбище, общей площадью 1,6 га, располагается в центральной части села.
В границах д.Кызыл-Буляк действующее кладбище, площадью 0,4 га, располагается в северной части деревни.

В д.Карат-Тамак действующее кладбище  площадью 0,3 га располагается в 100 метрах, восточнее, от границы деревни.

Заполненность территорий действующих кладбищ по данным Администрации сельского поселения составляет: в с.Старые Туймазы– 70%, в д.Кызыл-Буляк -75%, в д.Карат-Тамак – 70 %.
Исходные данные для проектирования
Приложение 1
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Приложение 2
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Приложение 3
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